成都市第五人民医院交换机项目技术参数
一、交换机技术要求
★1、48个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4个万兆 SFP+，2个12G专用堆叠口，交换容量≥520Gbps，采用主动风扇散热，支持能效以太网EEE节能环保；
▲2、CPU和LSW芯片要求国产化，推动自主可控；
▲3、设备配有复位按钮和请配置按钮（PNP），设备可通过直接按按钮复位及恢复出厂设置；
4、MAC表项≥32K，支持4K VLAN、Voice VLAN、端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN、策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN，支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
5、支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM，支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3、VRRP、BFD，IPv4 路由表≥4K，IPv6 路由表≥1K；
6、支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈；
7、支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN），可将多个物理端口的流量镜像到一个端口；
8、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL；
9、支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法；
10、支持双向端口限速、广播风暴抑制功能，防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU保护；
11、支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms；
▲12、支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；
13、支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2，能够通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；
14、设备需提供安装配置服务，含三年原厂质保。
★15、每台交换机均需满配4个万兆单模光纤模块(1310nm,10km,LC)，含三年原厂质保。为保证兼容性，光模块须于交换机为同一品牌。
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