成都市第五人民医院
分布式存储采购项目市场调研参数
一、采购项目需求
[bookmark: _GoBack]1、每个存储节点配置≥2颗Silver 4210R 2.4GHz（10C），内存≥128 GB DDR4 2933；接口数量≥2个千兆电口，≥4个万兆光口，系统盘≥480GB SATA SSD，可用容量≥500T，提供双电源以上配置。
2、提供的存储服务接口包括：基于FC以及iSCSI协议的块存储、NFS、CIFS、S3、Swift。 
3、内置防病毒能力，支持针对目录开启实时防病毒功能，防止病毒通过文件共享进行传播扩散.
4、系统支持千兆、10GE、25GE、100GE 主机接口；分布式架构，无中心引擎，无独立元数据引擎，性能随节点数量的增加而近线性提升。提供多控制器负载均衡及故障自动切换功能。
5、对象存储支持 SSL 访问加密，通过购买受信任 CA 认证中心颁发的数字证书，然后应用在对象存储，可将 HTTP 访问转换成 HTTPS，提供认证加密功能。在客户端和服务器端之间建立加密通道，保证数据在传输过程中不被窃取或篡改。
6、集群添加存储节点时，业务不能够中断，并且能够线性扩容容量和性能，集群支持节点数不少于 5000 个。
7、文件存储具备目录配额管理功能，包括容量和文件数。 
8、对象存储须支持百亿级海量小文件的高性能处理，可以实现100亿小文件高速写入，且性能衰减不超过5%。
9、支持多个不同地域的站点实现多活平台，可实现多中心的对象数据进行同步或异步复制，当某中心故障，其它数据中心可实现自动接管，故障中心修复可实现数据反同步。多中心可实现统一管理运维。
10、在不同地域的多站点多活环境下，在主机或者磁盘故障时，支持快速数据重建，重建速度 1TB/30min，智能感知 IO 压力。
11、支持为CIFS共享开启文件扩展名过滤功能，阻止典型的高风险类型文件和病毒文件。
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