成都市第五人民医院定制餐车项目
技术参数要求
1、 餐车设备布局图
[image: 1711946235044]
2、 配置清单
	编号
	组件名称
	数量
	单位
	技术参数
	其他

	1
	餐车
	辆
	1
	1.规格尺寸：长度4米±，宽度2米± 2.车辆外部整体：1.2-1.5mm镀锌钢板，喷漆。
3.门：钢质门，材质：镀锌钢板，厚度1.2mm
4.窗：30方矩管边框，玻璃为5mm钢化玻璃
5.地面：1.2mm花纹钢板
6.内墙及吊顶：9mm厚竹木纤维集成墙板
7.灯：400*400mm面板灯两个，功率：20W
8.外观颜色可提供多种方案供选择
9.配电：4平方主线，7个五孔插座，2个开关，1个配电盒

	

	2
	圆孔保温台
	台
	1
	10.尺寸：700m'm*700m'm*740m'm 11.功率：约6千瓦，shiyi材质：201不锈钢,厚度1.2mm，配有1个内径为50公分圆洞。
	

	3
	小号分餐盒保温台
	台
	1
	12.尺寸：400m'm*800m'm*740m'm 13.功率：约3千瓦，材质：201不锈钢,厚度1.2mm，2孔，下方做一层不锈钢底板。
	

	4
	正常餐盒保温台
	台
	1
	14.尺寸：1500m'm*650m'm*740m'm 15.功率：约6千瓦，材质：201不锈钢,厚度1.2mm,4孔，下方做一层不锈钢底板。
	

	5
	定制操作台
	台
	2
	16. 尺寸：860*650和700*650
17.操作台材质：201不锈钢，厚度1.0mm
	

	6
	靠墙不锈钢操作台
	台
	1
	18.尺寸：3830*500
19.操作台材质：201不锈钢,厚度1.0mm
	

	7
	后墙吊柜
	台
	1
	20.尺寸:3080*400
21.材质：201不锈钢,厚度1.0mm
	

	8
	隔板
	台
	5
	22.尺寸：3830*500
23.隔板材质：201不锈钢,厚度1.0mm。

	

	9
	洗手池
	台
	1
	24.尺寸：355*305mm
25.材质：201不锈钢，厚度1.0mm一体式
	

	11
	点餐机
	台
	1
	26.点餐机：≥43寸液晶面板,分辨率≥3840*2160,亮度≥300cd/㎡。
27.配置性能：处理器≥4核1.2GHz，内存≥2G,硬盘存储≥8G，含安装配套支架
28.操作系统：不低于安卓9.0及满足同等功能的其他操作系统。
	

	12
	高清半球摄像机
	台
	1
	29.尺寸≥152mmx152mmx132mm 29.视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度彩色≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264。
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