成都市第五人民医院智慧病房建设采购项目
市场调研参数
项目概述
成都市第五人民医院通过构建智慧病房，开展基于智慧病房平台的综合应用，全面实现智慧病房应用的管理，有效提高医护人员工作效率、提高医疗服务质量和相关人员的管理水平，从而实现医院人员管理与资产管理标准化、精细化、精准化的目标。本次拟对智慧病房建设项目进行采购，要求对全院病区2108张床位进行覆盖建设。
项目目标
建设目标
建设智慧病房综合管理平台、护理作业系统、床旁屏服务平台、智能监护系统、移动护理查房系统、床旁呼叫系统、床旁医疗系统、输液监护系统、体温监测系统、医疗设备数据采集系统。本次通过部署物联网网络，实现在一套平台上对接各式物联网应用，智能病房以辅助医疗供给为目标，旨在优化医护人员作业过程，优化病患在医院的照护体验，简化医护工作流程，促进医院“以治疗为中心”向“以患者中心”的服务模式的转变。
建设需求
建设要求
	序号
	系统名称
	功能要求
	数量
	单位

	1
	智慧病房综合管理平台
	综合管理智慧病房各子系统，包括权限设置等，串联病房场景下的各种信息系统、移动设备、物联网设备，整合了各项设备间的通讯平台，从而将病患的需求更迅速的传达到医护端，医护人员也能够通过系统分流和加速处理病患需求，大幅提升工作效率。
	1
	套

	2
	护理作业系统
	替代手工白板，展现医嘱、排班、公告、病区统计、交接班、床卡信息等，与HIS等系统相连，信息实时交互，自动从系统中获取相关数据信息，并实时更新，减少公告过程中的手工转抄、公布等操作。
	1
	套

	3
	床旁屏服务平台
	基于智慧床旁交互屏，为医院提供宣传教育、满意度评测、科室宣教、多媒体服务等功能。通过优化院内资源接入病房的方式，创造互联网资源接入病房的新模式，为患者带来更多医疗信息，方便患者获取病情信息和娱乐内容，改善住院生活的品质。
	1
	套

	4
	智能监护系统
	临床信息医患交互，支持根据规则自动、或手动推送临床信息到患者床旁，信息推送，定时推送，对满意度、推送的数据量进行分析，管控床旁交互屏的工作状态。
	1
	套

	5
	移动护理查房系统
	支持患者信息查看、患者体征录入、患者腕带、医嘱执行、药品条码打印、条形码扫描、全科体征智能提示、检查信息查询、化验信息查询、入院评估单、健康教育、护士工作站、查询统计、护理计划与措施、护理文书模板、信息集成、系统扩展、数据安全等。
	1
	套

	6
	护理管理信息系统
	支持护士排班，能够按医院原有的排班习惯进行管理，可进行复制粘贴，模板导入等操作；支持护士长手册，能够将现有的护士长手册变成电子版，不需要专门人员去收集上交护理部，护理部可以直接查看到各个科室的填写情况；支持护理考核，护理部对底下的各个科室进行质量检查是进行填写，会自动把护理部需要的相关数据进行汇总统计；支持不良事件上报，针对护理隐患，护理不良事件，跌倒坠床等情况进行上报、管理、汇总；支持统计分析，可以更好的帮助护理部进行人员的管理，以及人员的分配。
	1
	套

	7
	床旁呼叫系统
	支持床旁无线呼叫。
	1
	套

	8
	床旁医疗系统
	提供费用查询、住院充值、检化验报告等服务，让患者不出病房，就能够了解医院情况、科室医护人员信息、查看自己住院医疗情况。
	1
	套

	9
	输液监护系统
	利用重力感应、红外线感应、自动熔断等技术，实时呈现病人的输液信息，包括滴速、输液瓶规格、剩余输液量、输液时长等，在输液完成时自动终止输液，减少护理差错和纠纷的发生。
	1
	套

	10
	体温监测系统
	支持高度精准，快速测温；夜晚检测，发烧提醒：7*24小时持续监测，支持自定义高低温报警值，发烧自动提醒，医护人员无需反复起床给患者测温。
	1
	套

	11
	医疗设备数据采集系统
	通过智能采集终端及配套定制线缆，完成医疗设备专有电气接口的连接，并且通过有线网或者无线网接入医院内网，解析医疗设备的海量数据，将其存储在医院内网的大数据库中，同时进行数据的存储、分发、展示、配置进行管理，方便医护人员查看设备的实时波形及告警信息，实现医疗设备数据互联互通。
	1
	套

	12
	环境监测系统
	检测空气中各中气体的浓度值，包括空气的温湿度、PM1.0、PM2.5、PM10、气压、二氧化碳、TVOS（总挥发性有机物浓度）、IAQ（空气质量）、光照等环境数据。
	1
	套

	13
	温湿度监测系统
	监测病房内冰箱冷柜的温湿度数据，实现药品存储环境的监测。
	1
	套

	14
	物联网统一融合平台
	集成管理各物联网子系统，实现整体物联网数据的互联互通及对接，智能识别与管理各物联网设备，包括但不限于RFID/ZIGBEE/LORA/BLE等协议，同时配套相关的软硬件，完成相应的物联网信号覆盖，实现物联网数据的传输。
	1
	套


