	序号
	申请科室
	设备名称
	
调研内容

	1
	放射科
	GE血管造影X射线机DSA
	要求：1、对整机进行技术保，2、定期对设备进行维护保养，故障维修人员在故障发生的3小时内上门提供解决方案，3、保证整机开机率全年达到95%。

	2
	放射科
	飞利浦1.5TMRI 磁共振
	要求：1、对整机进行全保，含所有维修配件及液氦添加，2、定期对设备进行维护保养，故障维修人员在故障发生的3小时内上门提供解决方案，发生换件维修需要在48小时内完成。3、保证整机开机率全年达到95%。

	3
	超声医学科
	迈瑞M7（2台）、飞利浦HD15、飞利浦ie33、飞利浦iu22

	要求：1、对整机进行全保，含所有维修配件及探头更换。2、定期对设备进行维护保养，故障维修人员在故障发生的3小时内上门提供解决方案，发生8小时内不能解决，提供相应档次备用机和探头。3、保证整机开机率全年达到95%。 

	4
	泌尿外科
	科医人钬激光
（ P.S.INT-60W）
	要求：1、对整机进行全保，含所有维修配件，2、定期对设备进行维护保养，故障维修人员在故障发生的3小时内上门提供解决方案，发生8小时内不能解决，提供相应档次备用设备。3、保证整机开机率全年达到95%。

	5
	神经外科
	美敦力动力系统2套
（ IPC）见下表附件1
	要求：1、对整机进行全保，含所有维修配件，2、定期对设备进行维护保养，故障维修人员在故障发生的3小时内上门提供解决方案，发生8小时内不能解决，提供相应档次备用设备。3、保证整机开机率全年达到95%。

	6
	肿瘤科
	直线加速器
（ Clinac CX）
	要求：1、对整机进行全保，含所有维修配件，2、定期对设备进行维护保养，故障维修人员在故障发生的3小时内上门提供解决方案，发生换件维修需要在48小时内完成。3、保证整机开机率全年达到95%。

	7
	内镜室
	潘泰克斯内镜
（见下表附件2）
	要求：1、对整机进行全保，含所有维修配件及主机光源灯泡，2、定期对设备进行维护保养，故障维修人员在故障发生的3小时内上门提供解决方案，发生8小时内不能解决，提供相应档次备用设备。3、保证整机开机率全年达到95%。

	8
	消毒供应中心
	3M环氧乙烷灭菌器、
武汉启诚水机、
	要求：1、对整机进行全保，含所有维修配件，2、定期对设备进行维护保养，故障维修人员在故障发生的3小时内上门提供解决方案，发生换件维修需要在48小时内完成。3、保证整机开机率全年达到95%。


	




附件1：    美敦力动力系统维保具体内容
	序号
	名称
	数量

	1
	IPC动力系统主机
	2

	2
	[bookmark: _GoBack]脚踏
	2

	3
	高速马达
	3

	4
	铣刀附件
	4

	5
	短角度驱动附件
	4

	6
	短直角驱动附件
	4

	7
	马达电缆线
	3


              
附件2：         内镜室维保内容清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	机身号
	使用年限
	维保方式

	1
	电子胃镜
	EG29-i10
	A111380
	5
	


全






保

	2
	电子胃镜
	EG29-i10
	A111458
	5
	

	3
	电子胃镜
	EG29-i10
	A111446
	5
	

	4
	电子胃镜
	EG29-i10
	A115557
	2
	

	5
	电子胃镜
	EG29-i10
	A115282
	2
	

	6
	电子肠镜
	EC-i10M
	A110278
	5
	

	7
	电子肠镜
	EC-i10M
	A110245
	5
	

	8
	电子肠镜
	EC-i10M
	A110246
	5
	

	9
	电子肠镜
	EC38-i10M
	A110706
	2
	

	10
	电子肠镜
	EC38-i10M
	A110736
	2
	

	11
	十二指肠镜
	ED-3470K
	A120453
	6
	

	12
	十二指肠镜
	ED-3470K
	A160032
	2
	

	13
	放大胃镜
	
	A110319
	5
	

	14
	主机
	EPK- i7000
	010140
	5
	

	15
	主机
	EPK- i7000
	060537
	2
	


 

