	项目序号
	申购科室名称
	申购设备名称
	进口/国产
	功能需求

	2
	肿瘤内科
	电动制膜床
	国产
	1、辅助肿瘤患者放射治疗模体设计；
2、设备床面能实现电动上下、前后、左右移动，便于行动不便的肿瘤患者转运，下降高度最低<70cm;设备床面长度≥210cm，宽度≥52cm；
3、床面为碳纤维材质；
4、设备左侧、右侧、顶部固定激光灯各1个，且提供墙面安装支架；
5、激光灯：激光等级Ⅱ,激光颜色：绿色，激光线宽：<=1mm,投射范围：>=4m；

	4
	老年重症医学科病区
	多通道输注工作站
	国产
	[bookmark: _GoBack]1、任意组合成一体的多通道输液工作站，一根电源线管理，一个通道坏了，不影响其他通道正常使用。
2、触摸屏操作，即触即所得，简单易用，屏幕背景至少7种颜色可调，用以使用不同危重等级的药物使用。
3、可自动识别规格2ml.5ml.10ml.20ml.30ml.50ml等不同品牌注射器，满足不同年龄患者的药物输注需求。
4、注射泵至少3种推头装载模式：手动模式，自动模式，手自一体模式。
5、未来在这个配置基础上，需要通过WIFI模式升级，链接到中央监护站数据统计，适配远程智能输注系统，可用于隔离病房；配合磁共振输注系统应用于MRI工作环境，为急危重症患者用于核磁环境下。
6、配置要求：1.主机、2.托盘（输液架固定盘）、3.电源线、4.提手等



