
成都市第五人民医院
核心网络交换机升级改造项目市场调研参数
1、 [bookmark: _Toc2260783][bookmark: _Toc82435140][bookmark: _Toc2260784]核心网络交换机升级改造项目背景
医院现有的核心交换机为思科C6509E交换机，该交换机已使用接近十年时间，其设备的性能和扩展性即不符合《全国医院信息化建设标准与规范》中要求的核心交换机交换容量不得低于25Tbps，包转发率不得低于2200Mpps的基本要求，也不能满足医院内网现有2750个信息点位（含1500个信息终端点位、300个自助设备点位、300个哑终端&信息发布点位和650个无线点位）的链路接入要求，本次计划对核心网络进行升级改造以满足医院业务增长需要。
[bookmark: _Toc82435144]二、核心网络交换机升级设计方案
本次新增的核心交换机，在性能方面按三倍高于《全国医院信息化建设标准与规范》基本性能要求进行选型，以保证医院未来新增的如视频会议，远程MDT等高带宽业务的需要。在架构上将符合《全国医院信息化建设标准与规范》中规定的四项技术要求。
① 主控引擎模块、电源模块、风扇等具备冗余，业务板卡支持热插拔。
② 支持千兆光电网口和万兆光电网口。
③ 支持主流转发模式、堆叠技术、隧道及加密技术等。
④ 支持主流的二、三层网络协议，安全加密传输。
在端口方面配置48个千兆电口和96个万兆光口以满足现有内网各汇聚节点和数据中心的接入需要，同时核心交换机至少预留4-5个空业务插槽供未来升级所需。

3、 [bookmark: _Toc82435149]核心网络交换机升级改造主要技术要求
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	1
	核心交换机
	1、▲采用CLOS交换架构，交换网板有独立插槽且与主控引擎、业务板硬件分离,为保证设备后续性能的可扩展性并提高设备的稳定性，投标产品的硬件架构需要交换网板与线卡成垂直90°正交连接，需提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布；
2、▲独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽≥8个，独立交换网板插槽≥2个（非主控卡内置交换芯片），支持电源槽位≥4；
3、▲交换容量≥260Tbps，包转发性能≥77000Mpps；
4、支持风扇框冗余设计， 且为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，要求独立风扇框个数≥2个；
5、为适应业界主流机柜的深度，要求设备深度≤600mm；
6、▲支持光口故障隔离。独特的光口保护电路设计，可监测光模块状态，光模块一旦出现短路可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。投标时提供第三方权威机构检验报告证明并加盖原厂公章；
7、支持N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合；
8、支持SDN特性，要求所投产品支持openflow 1.3协议,支持NETCONF协议；
9、▲支持双交换网板和双引擎等关键模块在转发数据流的期间进行热插拔零丢包，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明；
10、支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议，支持ICMP、ICMPv6、支持ND（neighbor discover）、手工配置（自动创建）本地地址、IPv6 Ping、IPv6 Tracert，支持手动隧道，自动隧道，ISATAP，IPv4 over IPv6；
11、支持MPLS转发，支持MPLS MIB(RFC1273,4265,4382)，支持跨域OPTION A/B/C三种模式，支持基础安全保护策略 ，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCP V6、ND等各种攻击的自动防御,可自定义抗攻击的报文类型；
12、支持10G端口在负载100%的情况下每端口功率需要≤2W；
13、▲支持硬件健康状态可视化，设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。投标时提供第三方权威机构检验报告证明并加盖原厂公章；
14、▲单台实际配置: ≥1个主控引擎，≥2个独立交换网板，≥2个1600W电源，单台配置≥48个千兆电口、≥96个万兆光口，配置虚拟化专用线缆≥1套（线缆长度≥5m，含两端配套连接模块）；≥15个万兆单模光纤模块；≥15个万兆多模光纤模块；
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