	
	


成都市第五人民医院东区无线网络建设项目
[bookmark: _GoBack]市场调研参数
[bookmark: _Toc67588538]一、建设背景
目前医院东区网络设备均是有线网络办公，未进行无线网络信号覆盖。为满足医院东区无线办公及未来物联网医院的配套建设，因此需要对医院东区进行无线网络建设。
[bookmark: _Toc67588543]二、技术建设方案
[bookmark: _Toc67588544]（一）建设目标
实现医院东区全院无线信号全面覆盖；建设出兼容802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，满足当前主流终端的接入，能实信号稳定、统一管理，满足移动查房、移动护理等典型无线医院的无线应用系统。
[bookmark: _Toc67588545]（二）总体设计方案
[bookmark: _Toc67588546]1、总体设计框架
此次无线AP的部署方案整体分为放装方案，敏分方案两种。两种方案的区别和比较如下：
	[bookmark: PL_heal4_TABLE2]主要特性对比
	室内放装系统
	敏分方案系统

	覆盖效果
	支持2.4G/5G终端接入，部署情况需要根据实际环境与建筑布局等来综合网规评估，病房覆盖效果会受到穿墙等因素影响。
	保证99%以上的信号覆盖率，病房覆盖效果好，移动查房业务不中断

	每AP最大覆盖房间数量
	需要根据实际客户需求以及部署场景来综合网规评估。通常可覆盖2～4个房间。
	一个中心AP下挂24个RU单元，可以覆盖24个房间



（1）走廊和公共区域采用放装方式，AP布放在所规划的安装点，接入交换机放在弱电井内，提供AP的POE供电，同时做接入层汇聚到中心AP。
（2）病房/办公室采用敏分方案：在每个楼层的弱电井内或者走廊布放中心管理AP，通过网线，连接远端信号单元到病房，实现双频覆盖。
[bookmark: _Toc67588547]2、系统架构示意图
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三．建设需求
	序号
	名称
	配置参数
	数量
	单位

	1
	汇聚交换机
	1、固定SFP+万兆光口数量48个； 
2、配置可插拔的双电源、可插拔冗余风扇模块。
	1
	台

	2
	无线控制器
	1、设备转发性能6Gbps，配置30个无线授权许可；
2、提供10GE光口2个，GE接口10个。
	1
	台

	3
	中心AP
	1、千兆下行电口24个，满足802.3af/at标准，单端口支持30W POE供电；
2、支持USB口，可用于传输配置文件和升级文件。
	8
	台

	4
	24口POE交换机
	1、24个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+,PoE+,交流供电；
2、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电。
	3
	台

	5
	8口POE交换机
	1、8个10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+,PoE+,交流供电；
2、支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电。
	10
	台

	6
	远端单元
	1、支持802.11ax标准；支持2.4GHz/5GHz双频段；上行支持1个GE自适应以太口，下行支持4个GE口；
2、支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准；
3、内置蓝牙， 支持USB接口，可用于扩展外置物联网。
	180
	台

	7
	放装AP
	1、支持802.11ax标准；支持2.4GHz/5GHz双频段；支持1个10/100/1000Mbps自适应以太口；
2、支持 IEEE 802.11ax 标准，兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2 标准；
3、内置蓝牙，提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网。
	13
	台

	8
	光模块
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	12
	个

	9
	光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	74
	个

	10
	综合布线
	千兆6类非屏蔽网线（材质要求：纯铜）；
6类24口配线架；
1U机架式金属理线架；
千兆6类非屏蔽网线网络跳线（0.5m/1M）；
双芯LC-LC光纤跳线（3M）；
6类水晶头；
PVC20mm管材、含直接、弯头等辅材；
集成施工。
	项
	1
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