更换乳管镜摄像控制系统工作站技术参数

技术要求（至少满足以下参数）：

工作站主机：

1、处理器：采用ARM架构，麒麟990处理器；内核数≥8，最高主频≥2.86GHz；

2、内存：≥8GB  3200MHz，双通道接口；

3、硬盘：≥256GB UFS SSD；
4、接口：≥8个USB 接口，其中≥7个USB 3.2接口，包含1个USB-C；1*HDMI，1*VGA；1*RJ45,1*COM端口；
5、电源：≥300w；

6、键鼠：USB光电键鼠套件；支持键盘开机功能；
7、操作系统：WIN7或者WIN10  64位；

8、屏幕：23.8英寸 全面屏，屏占比≥92%；屏幕分辨率1920x1080  像素屏幕比例16:9
乳管镜软件一套：含加密狗（乳管镜工作站专用），工作站软件可编辑病人信息，可以编辑乳管镜报告模板,模板内容可添加，打印病人报告，可查询病人信息。操作方便，界面清晰友好。

采集卡：全双工1-Lane (x1) PCI-Express总线, 总线带宽达2.5Gb/s
符合PCI-Express Revision 1.0a
支持IEEE P1394b-2002 标准
符合1394 OHCI协议Revision 1.1 和1.2 draft
支持 800 / 400 / 200 / 100Mbps 数据传输率，即插即用,支持热插拔
支持的操作系统: Windows 10 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME / 98SE / Server 2003-2008 32/64-bit, Mac等操作系统
脚踏：材质:阻燃増强工程塑料尼龙， 环境温度25C-+70℃(无凝量、无结冰)，

接触/纶缘电阻:100mo以上，500VDC测试，介质耐压:20D0VAC 时间1分钟，防护等级:IP68以上

