
	项目序号
	申购科室名称
	申购设备名称
	功能需求
	备注

	1
	核医学科
	125碘粒子植入治疗TPS计划系统及相关设备
	[bookmark: _GoBack]1. 运用TPS治疗计划系统，可以精确重建肿瘤的三维形态，准确设计植入粒子的位置、数量及植入路径，并提示避开敏感组织或重要器官，满足了靶区剂量具体化、个性化的优化设计要求；
2. 可应用于全身各部位恶性实体肿瘤治疗（包括头部）＜6cm；
3. 微创操作，对肿瘤精确放射治疗，对周围组织和病区环境没有污染；
4.设备配置需求：粒子装载台、平面植入模板、植入枪、植入针、植入设备、储存盒、子源消毒载具、铅衣、铅手套、铅眼镜、铅围裙、铅围脖、铅帽、分装箱、铅罐、活度计、便携式检测仪、个人剂量报警仪、长柄镊、表面沾污仪、TPS计划系统；
	国产

	2
	核医学科
	人体核素分析仪
	1.碘131核素治疗后的患者全身探测体内核素残留剂量值，为患者是否达到出院标准提供参考依据；
2.具有碘131体外辐射剂量测定功能，能出具报告，并保存。
	国产

	3
	核医学科
	放化纯度检测仪
	1.用于测定放药的化学纯度，GCP和质控要求标记率高于95%；
2. 薄层色谱法TLC，和液相色谱法HPLC都可以；
	国产

	4
	核医学科
	手足沾污仪
	1.用于对离开放射性工作区的工作人员手、脚和衣物的α、β、γ表面放射性污染水平进行测量。；
	国产

	5
	核医学科
	数字式表面污染检测仪（带手柄）
	1.用于核污染探测，对α、β、γ表面放射性污染水平进行测量；
	国产

	6
	核医学科
	辐射巡测仪（带手柄）
	1.可检测搜寻γ（X）射线，中子射线；
	国产

	7
	核医学科
	医用放射性气溶胶检测仪
	1.可实时测量空气中有机和分子放射性碘浓度，就地显示测量结果和动态变化数据曲线；
	国产

	8
	核医学科
	低温离心机
	1.有低温离心功能；
2.容量在4x750ml左右；
3.转速＞18000r/min；
	国产

	9
	核医学科
	医用冰箱
	1.容积≥1000L；
2.冰箱玻璃加热防止冷凝水；
3.循环风冷，可防止湿度过大；
4.显示屏（可显示箱内温度及各种报警信息)；
5.断电保护；
6.送电时延时启动；
	国产

	10
	核医学科
	高压蒸汽灭菌设备
	1.用于实验室的各种灭菌，液体的灭菌(例如：营养物质和培养基)、固体的灭菌(例如：仪器、吸量管和玻璃器皿)、废弃物的灭菌(例如：瓶装液体废弃物和袋装固体废弃物)和生物安全实验室里高危物质的灭菌；
2.真空系统、干燥系统 – 用于固体样品的干燥；
3.内部容量≥120L；
	国产



1

