设 备 参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	耳鼻喉科科
	吸引切割器
	国产
	1
	49800
	49800
	设备功能要求：
主要由控制器、脚踏开关、手机和刀具组成，含吸泵，有吸引功能。
1.	液晶屏显示，可设定转速、实际转速、往复、气泵工作状态等功能；
2.	手机柄和脚踏防水设计，清洗方便；
3.刀具锋利，稳定无跳动,切割效果好；
4.刀具种类多，≥3 种，可根据要求定制；
5.脚踏控制采用无触点技术，脚踏可控制气泵，旋转方向；
6.手机柄可拆卸,外柄可高温高压或低温等离子消毒；
7.档调速范围:高转速1000～4000 r/min，可调;
8.工作转矩：最大工作转矩≥15 mN•m;
9.噪声：低噪音，噪声≤60dB（A）
10.电源～220V 50Hz；
11.输出功率≤30W；
12.设备质保年限≥2年；
设备配置: 
   控制器                    1台
   脚踏开关                  1只
   手机                      1只
   刀具                      5把
   电源线                    1支
   保险丝管                  2个
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   负压瓶                     1只
   硅胶管                     1套


  



