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	设备功能需求：
1、高频线阵矩阵探头，与超声诊断仪GE logic E9配套使用；
2、探头主要用于乳腺、甲状腺、外周血管、肌肉、肌腱、神经等浅表组织或器官的超声检查；
3、探头频率范围4-13MHz
4、探头阵元数：≧1000阵元；
5、扫描深度：≦16cm
6、中心频率：≧9.0MHz
7、探头质保期≧2年
  



