算力一体机市场调研需求
[bookmark: _GoBack]根据国家卫生健康委发布《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》，鼓励有条件的公立医院加快应用人工智能辅助诊断和治疗系统等智慧服务软硬件，提高医疗服务的智慧化、个性化水平。2023年10月，工业和信息化部等六部门发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，强调优化算力高效运载质量，探索构建布局合理、泛在连接、灵活高效的算力互联网，为医疗等行业的智能化发展提供有力支撑。
医院本地部署AI算力服务器，能够显著提升诊疗效率与质量。在医学影像诊断方面，AI算力服务器能够快速处理大量复杂的影像数据，辅助医生精准诊断疾病。基于自然语言处理技术，AI算力服务器可实现智能导诊和预问诊，快速匹配患者症状与相应科室，减少候诊时间，并在候诊时收集患者病情信息，生成诊前报告，帮助医生快速了解病情。
本地部署AI算力服务器还有助于保障数据安全与隐私。医疗数据具有高度的敏感性和私密性，本地部署可确保数据在院内完成存储与处理，避免数据泄露及跨境传输的风险，符合医疗数据合规要求。同时，AI算力服务器具备完善的安全机制，如华为Atlas 800 IA2推理服务器通过全栈自研技术，保障数据处理与模型训练全流程的安全可信。
因AI算力服务一体机对GPU有相关要求，基于我院目前情况，无相关的GPU服务器，因此，考虑部署AI算力一体机。
算力一体机
部署推理大模型，和现有业务系统无强链接关系，采用标准接口方式对接，将现有医疗数据与大模型相结合，用于涉及患者隐私的数据处理、内部业务问答、科研文书搜索、AI医生助手等场景。
工作站场景辅助一体机
为信息统计部人工智能建设人员使用。核⼼业务场景：信息部⻔实验⼯作站，⽤于模型验证、数据处理、数据调优、新模型的本地模型算⼒和可⾏性 验证，新场景AI程序的验证
1. 加速数据处理与模型开发：GPU的并⾏计算能⼒可加速医疗数据的本地处理。本地化AI训练与推理、数据清洗与标注，提⾼运算效率。
2. 使得信息统计部具备AI的开发与测试环境
3. 快速验证AI算法可⾏性，减少与医院⽣产系统的冲突⻛险。
4. 在后期，能够对⼀些复杂的算法进⾏验证：GPU加速基因序列⽐对⼯具（如GATK），处理全基因组数据（WGS）速度提升数倍。 
5. 保障数据安全与合规性。
（1）敏感隐私数据本地化保护：处理患者隐私数据（如基因信息、影像）时，⽆需上传⾄云端或⽣产服务器，符合《个⼈信息保护法》和医院数据安全策略。
（2）加密计算⽀持：⾼性能显卡⽀持硬件级加密，保障AI模型训练中的数据安全。
6. 降低成本与运维复杂度
（2）物理上隔离⽣产与实验环境、替代⼩型服务器集群：单台⾼性能显卡PC（约2-5万元） 可承担原需多台CPU服务器的算⼒需求，采购成本降低50%以上。
（2）能耗节省：GPU⼯作站（功耗300-500W）⽐同等算⼒的CPU服务器集群（总功耗 >2000W）节能70%。
7. 简化运维。⽆集群管理难点，单机减少系统兼容性问题，医院信息部⻔能够运维。

配置需求
1. 国产算力一体机
	模型参数量
	32B
	70B

	核心参数
	1、CPU≥2颗，单颗核心数≥24，单颗主频≥2.6GHZ
2、内存≥384G
3、硬盘 ≥ 2*960G+4*3.84T NVME SSD
4、配置8张ai加速卡/模型。单张显存≥32G，FP16算力≥280TFLOPS
5、2端口10G/25G网卡（带光模块）
6、电源数量 ≥2
	1、CPU≥2颗，单颗核心数≥24，单颗主频≥2.6GHZ
2、内存≥384G
3、硬盘 ≥ 2*960G NVME SSD  + 4*3.84TSSD
4、配置8张ai加速卡/模型。单张显存≥64G，FP16算力≥280TFLOPS
5、2端口10G/25G网卡（带光模块）
6、电源数量 ≥2



2. 高性能算力一体机
	模型参数量
	32B
	70B
	671

	核心参数
	1.CPU≥2颗，单颗核心数≥24，单颗主频≥2.6GHZ
2.内存≥384G
3.硬盘 ≥ 2*960G 4*3.84T NVME SSD
4.GPU ≥48G*3
5.2端口10G/25G网卡（带光模块）
6.电源数量 ≥2
	1.CPU≥2颗，单颗核心数≥24，单颗主频≥2.6GHZ
2.内存≥384G
3.硬盘 ≥ 2*960G NVME SSD  + 4*3.84TSSD
4.GPU ≥48G*4
5.2端口10G/25G网卡（带光模块）
6.电源数量 ≥2
	1.CPU≥2颗，单颗核心数≥56，单颗主频≥2GHZ
2.内存≥1T
3.硬盘 ≥ 4*7.68T NVME SSD
4.GPU ≥96G*8
5.2端口10G/25G网卡（含模块）
6.8张单端口400GB 高性能网络适配器（含模块）
7.电源数量 ≥6



3. 工作站场景辅助一体机
	模型参数量
	14B
	32B

	核心参数
	CPU≥w5-2465X  16核 
内存≥128GB(32*4) /
存储容量≥于2TB SSD+4TB HDD / 
显卡≥RTX 4500Ada*2 /
电源额定功率≥1350W
	CPU≥w5-2465X  16核 / 
内存≥128GB(32*4) / 
存储容量≥2TB SSD+4TB HDD / 
显卡≥RTX 5000Ada*2 / 
电源额定功率≥1350W



