	项目序号
	科室名称
	设备名称
	进口或国产
	[bookmark: _GoBack]功能需求

	1
	肿瘤科
	医用专业高分辨率液晶显示器
	国产
	1.分辨率≥3280×2048
2.尺寸≥30英寸
3.显示器采用LED背光
4.亮度≥800 cd/m²
5.对比度≥1000:1
6.显示器色彩≥42bit 
7.Display port：最新一代数字视频接口
8.DVI-D：计算机数字视频接口
9.USB-B：触摸屏通讯接口
10.USB-B：USB通讯接口 
11.USB-A：USB输出接口
12.具备自动切换阅片灯，可快速打开观片灯模式
13.显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线
14.具备自动待机或唤醒显示器功能
15.可通过外置设备一键切换亮度，达到低亮度阅片
16.外置医疗级电源模块，提供证明资料

	2
	各科室
	多功能临床医用显示器
	国产
	屏幕尺寸 ≥24英寸，LED背光
分辨率 ≥1920×1200
支持彩色 ≥16.7M
像素大小 ≤0.27mm
对比度 ≥1000:1 
亮度 ≥600 cd/m2 
视角 ≥178°
响应时间  ≤14ms
医疗影像标准 完全符合DICOM3.14标准
医疗设备曲线 内置CIE，DICOM，DICOM1，DICOM2等曲线
全平面设计 正面使用投射式电容触摸屏，表面经过处理，防眩、低反射，同时方便清洁消毒，全防护处理
触摸屏 投射式电容屏，支持多点触摸，支持手套模式
触摸按键 隐藏式触控按键，操作方便，超长使用寿命
输入信号： 
Display port：最新一代数字视频接口
DVI-D：计算机数字视频接口
USB-B：触摸屏通讯接口
USB-B：USB通讯接口
输出信号： USB-A：USB输出接口
亮度恒定技术 保证背光稳定
电源要求 内置220V电源 

	3
	急诊科
	脊柱板
	国产
	可折叠，重量小于7.5公斤，承重大于160公斤，在水中能漂浮，采用耐磨材料，可进行常规消毒。X光可透视。能满足常规救护车空间需求。                                                                                                                                                                                  配置：固定带、专用头部固定器、专用颈托



