[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc5862]附件：
一号楼9楼设备机房封窗改造方案

一、项目概况
项目所在地卫星地图如下：
[image: ]9楼通风空调机房

9楼通风空调机房，现场实拍图如下：
[image: b6dc2501b60a22e06c319ff67a8b09e][image: 7b3c06ed299d65d2325a04c3506fdc1]
[bookmark: _Toc11880]二、施工方案
根据医院要求和现场实际情况，9楼通风空调机房主要设备是空调机组，机房对外只有1层钢丝网、1层防雨百叶，9楼通风空调机房现场地空间有限，从不影响现有正常设备运行角度考虑，采用加一道2mm镀锌钢板的方式进行处理（已确认不会影响设备运行）。
[image: ]2mm镀锌钢板
9层通风空调机房

[bookmark: _Toc4833]主要工程量表
	序号
	位置
	材料
	规格型号
	单位
	工程量
	备注

	1
	9楼通风空调机房
	镀锌钢板
	2mm镀锌钢板，锌层275g/㎡。窗格规格890*2850
	m2
	100
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