成都市第五人民医院
2026年多功能识读器市场调研
产品清单
	项目名称
	国产或进口
	功能需求包含不限于以下内容：

	多功能识读器
	国产
	1、 设备用途：集成居民身份证读取、银行卡磁条识别、接触式及非接触式 IC 卡读写、一维码及二维码扫描，支持 PSAM 安全认证、USB 无驱通信，满足医院新 HIS 系统上线后患者身份识别、银行卡支付及门诊收费窗口多场景业务需求
2、 接触式卡：至少支持符合ISO 7816标准的接触式卡，采用下降式卡座；卡槽寿命≥20万次
3、非接触式：至少支持读写ISO14443 Type A/B标准的非接触卡
4、读磁条卡：至少支持读取2、3轨的磁条卡
5、扫码模块：至少支持扫一维码、二维码
6、二代身份证：符合公安部居民身份证安全模块接口技术规范，符合外国人永久居留身份证芯片机读信息规范，符合港澳台居民居住证机读信息规范
7、社保卡：至少支持第二代社保卡（接触式）及第三代社保卡（接触式/非接触式）读取
8、PSAM卡：至少同时可附加4个符合GSM 11.11的SAM卡座，可支持Sim卡尺寸
9、状态指示灯：至少具有指示电源、通讯、读卡状态指示灯
10、打印接口：至少具有串行接口1个，可外接串行票据打印机
[bookmark: _GoBack]11、操作系统：至少支持Windows、Linux、Android
12、内部时钟：至少具有内部实时时钟，支持远程同步时间功能
13、与PC通讯类型：USB接口，采用无驱模式
14、按键：可外接密码键盘
15、所遵循的标准：至少包含ISO7816、IS014443、GSM11.11、FCC、ROHS、CE、CCC
16、其他特性：提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台；支持在线升级



