参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价
	总价
	参数需求

	1
	学科办
	动物手术器械（套
	国产
	3
	8000
	24000
	设备功能需求：
通用手术器械包，适用于大小鼠、猫、兔
至少包括如下器械：
品名	数量
1、弹簧剪-直/三菱形/尖头&尖头/8cm	1
2、弹簧剪-弯/三菱形/尖头&尖头/8cm	1
3、精细剪-直/尖头&尖头/11.5cm	1
4、精细剪-弯/尖头&尖头/11.5cm	1
5、精细剪-直/尖头&尖头/10.5cm	1
6、精细剪-弯/尖头&尖头/9.5cm	1
7、精细镊-直/尖部0.2*0.12mm/11cm	1
8、精细镊-弯/尖部0.2*0.12mm/11cm	1
9、解剖镊-直/1.8mm宽/10.5cm	1
10、解剖镊-弯/1.9mm宽/10.5cm	1
11、止血钳-直/1mm宽/12.5cm	2
12、止血钳-弯/1mm宽/12.5cm	2
13、蚊式止血钳-直/0.8mm宽/10.5cm	2
14、蚊式止血钳-弯/1mm宽/10cm	2
15、持针钳（剪）-直/2.15mm宽/12cm	1
16、解剖&手术剪-直/钝头&钝头/14cm	1
17、拆线剪（窄型）-11cm	1
18、双关节咬骨钳-弯（小）/2mm/15cm	1
19、单关节骨剪-平面/11cm	1
20、手术剪-直/尖头&尖头/12.5cm	1
21、手术刀片-11#（盒 x 100片/盒）	1
22、手术刀柄 3#（带标尺）-12.5cm	1
23、刀片拆卸器-6.5cm	1
24、1x2齿组织镊-1.8mm宽/12cm	1
25、拉钩-钝/单齿90°弯/齿深6mm/12.5cm	1
26、4x4齿撑开器-钝/撑开范围65mm/7.5cm	1
27、3x3齿撑开器-钝/撑开范围30mm/5cm	1
28、双头微型刮铲-弯/2*0.3mm/11cm	1
29、非吸收尼龙缝线（带针）-3/8三角针/7-0	0.2
30、可吸收PGA缝线（带针）-1/2圆针/5-0	0.2
31、不锈钢微型血管夹-弯/6.6*1mm/17mm	5
32、不锈钢微型血管夹-直/6*1mm/19mm	5
33、血管夹夹持器-配合不锈钢微型血管夹/14cm	1
34、手术器械包
设备配置：
通用手术器械包1套
手术缝线2卷
配套器械消毒容器一个

	2
	
	小动物呼吸机
	国产
	1
	28000
	28000
	设备功能需求：
1、满足体重在10g～1kg的小动物，能实现输入体重智能设定呼吸参数
2、可存储和加载1-10组不同呼吸参数设定，一键调取，方便快捷；
3、显示规格：不小于7寸的LCD电阻式彩色触屏，广角可视；
★4、支持呼吸频率在10~300bpm之间切换，潮气量满足0.05ml~5ml，步径0.001ml，气道压力上限设定1~50cmH2O，步径1cmH2O，精度±0.7cmH2O，可组合设定PIP/PEEP/Sigh/INSP.Hold/EXP.Hold/等呼吸参数；
5、呼吸末正压设置，范围0-10cmH2O，步径1cmH2O;
6、可在容控/压控两种通气模式下；
7、吸呼比范围为20~80%可调；叹息增加潮气量0~20%
8、 可设定每10~999次呼吸自动叹息或手动控制；
设备配置：
小动物呼吸机主机1台

	3
	
	小动物麻醉系统
	国产
	1
	30000
	30000
	设备功能需求：
1.适用于大鼠、小鼠、豚鼠等的小动物吸入式麻醉，可以麻醉至少2只动物。可拓展至5只动物维持麻醉手术；
2.标配空气泵，空气输出流量不小于18L/min，输出压力18Kpa，可选择连接氧气钢瓶或制氧机为气源；
★3.具备精确的氧气流量计，流量可控范围0-4L/min，可选不同规格流量计，最高可扩展到10L/min；
4.开关快速切换气路通路，切换时间≤1s，寿命高于10万次；
5.快速充氧开关，可以最快速度排除管道或麻醉诱导盒中的残余麻醉混合气体，充氧速度最高不小于10L/min；
6.蒸发器容量不小于120ml，异氟烷浓度调节范围0-5%，精度不低于0.5%，输出不受流量、温度、流速、压力变化影响，安全锁定装置防止麻醉药意外挥发；
7.可选配拓展流量计，满足氧气、空气、二氧化碳、笑气、氮气等多种气源的实验要求。
设备配置：
1、小动物麻醉机主机1台
2、空气泵1台
3、麻醉诱导盒1个
4、小鼠圆锥面罩及管路1套
5、大鼠圆锥面罩及管路1套
6、气体过滤罐1个
7.测试用气体麻醉剂一瓶





