	项目序号
	科室名称
	设备名称
	进口或国产
	功能需求

	1
	产科
	输液推车
	国产
	规格：长735×宽465×高880mm （±20mm)                        
要求：不锈钢材质。静音滑轨带刹车，≥30KG承重，耐用、静音。分色垃圾桶，符合院感要求。底座具备防撞包角。双排输液挂架
配置不限于：输液挂架、锐器盒、洗手液挂筐、分色垃圾桶2个、抽屉2个等。

	
	产科
	治疗车
	国产
	1、规格尺寸：735×450×850（±20mm）
2、上下台面采用不锈钢材质。
3、静音脚轮带刹车。 
4、上台面下方配置不锈钢抽屉2个。
5、产品额定承重≥60kg，上下台面各承重≥30kg。                            配置不限于：抽屉两个，洗手液挂筐、锐器盒挂筐、分色垃圾桶2个等。

	
	介入室
	治疗车
	国产
	

	
	产科
	抢救车
	国产
	1.规格：长650×宽480×高1000mm（±20mm） ，颜色风格可选，≥5层。                          
2.用途：存放常用急救物品，方便急救取拿。
3.带锁具，具备双色垃圾桶，符合院感要求。铝合金型材抽屉、车体，ABS内凹台面。抽屉内分隔可根据物品大小自由调整，存放规范。
4.静音滑轨，能防止推送过程中抽屉滑出。底座具备防撞包角。     
5.配置且不限于：氧气瓶支架、电源插座、CPR复苏板、输液架、除颤仪器平台、伸缩式工作台、锐器盒筐、洗手液挂筐、PU扶手、分色垃圾桶等。

	
	介入室
	抢救车（急救推车ABS）
	国产
	

	
	产科
	病历柜
	国产
	1.规格：50位，不锈钢材质。
2.要求：不锈钢材质，≥30KG承重，静音滑轨带刹车，带锁，能防止推送过程中抽屉滑出。底座设置防撞包角。  
3.配置不限于：抽屉两个，洗手液挂筐等。

	
	产房
	手动单摇床
	国产
	1.规格：长2000×宽940×高500mm（±20mm），颜色风格可选，带床头柜。                                                  
2.要求： 背部升降、腿部升降，中控脚轮系统，摇杆耐用、两侧有床档护栏。
3.ABS床头带防撞轮。暗藏式餐桌位置。一体式床上餐桌。采用静音滑轨带刹车。
4.配置不限于：护栏、床边引流挂钩2对、床垫、输液插孔4个、PE整体床上餐桌1个、床旁输液架等。

	
	产科
	床头柜
	国产
	1.规格：长480×宽480×高760mm(±20mm）。颜色风格可选，与床配套。                                         2.要求：ABS材质，设置餐板、抽屉、下柜，下柜内设置水瓶搁置位等。                                                                                           3.配置不限于：双侧毛巾架2个、物品挂钩2个等。

	
	产科
	平车
	国产
	1.规格：长2000×宽600×高750(±20mm )                                      
2. 要求：不锈钢制作，万向轮，灵活推动，担架部分可拆分单独使用，双面静音脚轮带刹车，带护栏。                                                                   3.配置不限于：输液架1根、杂物筐1个、转运床垫1张，安全带2根等。

	
	产科
	晨间护理车
	国产
	1.规格：960×550×840mm(±20mm)，左边污物布可拆洗，右边三层不锈钢置物架。
2.要求：整体采用不锈钢管材制作。滑轮静音带锁，底座设置防撞包角。                                                   
3.配置不限于：牛津布袋1个、防撞包角4个。

	
	消毒供应中心
	器械柜
	国产
	1.用于存放器械
2.304不锈钢材质
3.双开门，内置多层搁板，间隔可调，便于存放不同规格的器械。
4.每层搁板带双排挂钩
5.门带玻璃视窗。
6.单块搁板的承重：≥40kg
7.外形尺寸：960（L)×405(W)×1750(H)mm±5mm
8.柜门均带锁
9.外部玻璃门玻璃厚度≥5mm,玻璃周围嵌入有防震条。
10.产品通过IS09001质量管理认证和IS013485医疗器械质量管理认证

	
	手术室
	不锈钢器械柜
	国产
	

	
	急诊科
	铲式担架 
	国产
	材质结实耐用，可以透X射线，可以进行常规消毒。
重量小于7.5公斤。
有4档拉伸设计。
可折叠。
操作方便。
有固定装置，防止病员从担架上滑落。

	
	中医肛肠科
	换药床
	国产
	1.主体为碳钢结构防锈；
2.床面为软垫并利于清洗；
3.靠近床位有孔洞，孔洞下好放医疗垃圾桶；
4.床沿有伸缩输液架；

	
	药剂科
	发药推车
	国产
	1.不锈钢，双层，长650±10cm*宽450±10cm*高850±10cm
承重100kg(5台）
2、不锈钢，双层，带抽屉2层，长650±10cm宽450±10cm
高850±10cm，承重≥100kg（1台）

	
	药剂科
	可拆卸移动式隔栏柜
	国产
	1.需定制，尺寸：（1500±20mm）*（600±20mm）*（1800mm±20mm）
2.柜体三面不锈钢挡板，间隙不大于50mm，防止药品掉出。
3.柜体有可移动式隔板，轻易移动换取。
4.每层配备4个可移动式隔板，轻易移动换取

	
	骨科
	晨间护理车（带污物布）
	国产
	1.规格：960×550×840mm（±20mm），左边牛津布袋1个可拆洗，右边三层不锈钢置物架。
2.要求：整体采用不锈钢管材制作。滑轮静音带锁，底座设置防撞包角，防撞包角4个。  

	
	骨科
	铲式担架 
	国产
	用于从病床上转移骨折病人  

	2
	手术室
	体位垫
	国产
	1.用于为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。
2．主要材质：高分子凝胶。
3．与人体组织具有良好的生物相容性（需要有专业检验报告）
4．不含硅胶或乳胶或任何乳化剂
5．能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70 ℃
6．产品可根据客户需求尺寸定制。
7. 可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。
设备配置： 头圈1个、腋垫1个、腿垫2个

	
	手术室
	俯卧位垫
	国产
	1.用于为手术患者提供良好、舒适、稳固的体位支撑，减少手术时间，最大限度分散压力，减少压疮的发生和神经损伤。
2．主要材质：高分子凝胶
3．与人体组织具有良好的生物相容性（需要有专业检验报告）
4．不含硅胶或乳胶或任何乳化剂
5．能透过X线，绝缘不导电，有较好的耐候性，耐候温度-29℃ 至 70 ℃
6．产品可根据客户需求尺寸定制。
7. 可用酒精等无腐蚀性消毒液消毒。

	3
	儿科
	高端婴儿培养箱
	国产
	1、 空气循环系统对婴儿的干扰小，可避免打开舱门时温度下降过快。
2、箱温和肤温显示温度范围: 5～65℃，升温时间: ≤40min。培养箱温度与平均培养箱温度之差: ≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差: ≤±1.0℃，温度均匀性≤0.8℃
3、床体高度电动调节。婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）；婴儿床体可拉出360度旋转；皮肤温度传感器精度: ±0.2℃内
4、湿度控制范围: 0%RH～90%RH，精度: ±5%RH内，湿度显示范围: 0%RH～99%RH，精度: ±5%RH内。氧浓度设定范围: 20%～60%，氧浓度显示范围: 0%～99%，氧浓度控制精度: ±4%O2
5、具备全面的故障报警，包括 断电、空气循环风扇故障、 传感器故障、偏差、 超温、水箱放置错误、缺水、系统故障等.
6、拆卸水箱简便，方便水箱清洗消毒，水箱消毒简便有效，加湿系统设有缺水报警,防止干烧损坏机器
7、配置要求：
1）主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,升降式机柜等
2）称重装置
3）监护托盘。
4）配置LED蓝光装置
5）过滤网（≥20张）



[bookmark: _GoBack]

	4
	康复医学科
	微量泵（双通道）
	国产
	1.注射泵为双通道（双泵），便携式，适用于床旁使用；                                                                                                                                                                             2.适用20ml、30ml、50ml标准注射器；                                                                                                                                                                                              3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等；                                                                                                                                                                4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时以上；                                                                                                                                                                      5.可固定于床旁、落地式输液架。

	
	产科
	注射泵（双通道）
	国产
	

	
	儿科
	注射泵（双通道）
	国产
	

	
	产科
	注射泵（单通道）
	国产
	1.单通道（单泵），便携式，适用于床旁使用。                              2.适用20ml、30ml、50ml标准注射器；                                    3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等；  
4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时及以上；             
5.可固定于床旁、落地式输液架。

	
	核医学科
	注射泵（单通道）
	国产
	

	
	康复医学科
	微量泵（单通道）
	国产
	

	
	麻醉科
	靶控输注泵（三通道）
	国产
	1.可按照靶控输注模式或其它普通注射模式，与注射器配合使用，用于控制注入患者体内麻醉药物流量，可选择不同药代模型并设置药物靶浓度，并在用药过程中，根据临床用药效果调整靶浓度实现临床用药，不少于2种药物，3种药代模型。
 2.适用于医院各临床科室的成人、小儿和新生儿患者。
3.可自动识别规格为2ml.5ml.10ml.20ml.30ml.50ml等不同品牌注射器，满足不同年龄患者的药物输注需求

	
	重症医学科
	输液泵
	国产
	1.便携式，适用于床旁控制病人的输液流速用；
2.适用普通输液器、精密输液器等各种类型输液器的配置；
3.报警：有残留提示、阻塞报警、速率超范围报警、安装错误报警等；
4.内置电池，充电完成，无外接电源情况下可使用6小时及以上；                                                                                                                                                                     5.可固定于床旁、落地式输液架。　

	
	康复医学科
	输液泵
	国产
	

	
	产科
	输液泵
	国产
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