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	项目序号
	申购科室名称
	申购设备名称
	功能需求
	备注

	1
	眼胸科病区
	准分子激光系统
	1.具备LASIK（准分子激光原位角膜磨镶术）、LASEK（上皮瓣下准分子激光角膜原位磨镶术）、PRK（准分子激光屈光性角膜切削术）手术功能
2.具备250Hz和500Hz双脉冲频率。
3.具备自动瞳孔中心跟踪和角巩膜缘跟踪功能。
4.治疗范围：-14～+8D球镜；-6D～+6D柱镜。
5.可提供LASIK（准分子激光原位角膜磨镶术）、LASEK（上皮瓣下准分子激光角膜原位磨镶术）、PRK（准分子激光屈光性角膜切削术）、PTK（准分子激光治疗性角膜切削术）多种手术模式，满足不同患者的手术需要。
6.治疗时间：6mm光学区≤1.3秒/D。
7.设备配置要求：1.准分子激光系统 1套； 2.医生手术椅 1个。
	进口国产均可

	2
	眼胸科病区
	飞秒激光角膜屈光治疗机
	1.具备LASIK（激光原位角膜磨镶术）角膜瓣和全飞秒（微小切口基质透镜切除术）手术功能。
2.激光波长≥1040nm，脉冲时间：220～580 fs(飞秒)。
3.基本功能：具备全飞秒Smile手术术式和LASIK手术制作角膜瓣的术式。
4.手术最小切口≤2mm。
5.接触镜采用弧形设计，可使角膜很大程度维持自然生理形态，避免人为干预的切割结果及给患者带来不必要的高眼内压。
6.内置裂隙灯，手术时可直接确认手术结果。
7.设备配置要求：1.飞秒激光手术系统 1套；2.旋转手术床 1台；3.医生手术椅1个。
	进口国产均可
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