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1、 项目概述
通过构建智慧病房，开展基于智慧病房平台的综合应用，全面实现智慧病房应用的管理，有效提高医护人员工作效率、提高医疗服务质量和相关人员的管理水平，从而实现医院人员管理与资产管理标准化、精细化、精准化的目标。本次拟对智慧病房建设项目进行采购，要求对全院病区1900张床位进行覆盖建设。
2、 [bookmark: _Toc42672433]项目目标
[bookmark: _Toc42672434]（一）、建设目标
[bookmark: _Toc42672435][bookmark: _Toc42672445]建设智慧病房综合管理平台、护理作业系统、床旁屏服务平台、智能监护系统、移动护理查房系统、床旁呼叫系统、床旁医疗系统、输液监护系统、体温监测系统、医疗设备数据采集系统、婴儿防盗系统。通过部署物联网网络，实现在一套平台上对接各式物联网应用，智能病房以辅助医疗供给为目标，旨在优化医护人员作业过程，优化病患在医院的照护体验，简化医护工作流程，促进医院“以治疗为中心”向“以患者中心”的服务模式的转变。
3、 建设需求
（一）、系统建设功能需求
（1）、智慧病房综合管理平台
综合管理智慧病房各子系统，包括权限设置等，串联病房场景下的各种信息系统、移动设备、物联网设备，整合了各项设备间的通讯平台，从而将病患的需求更迅速的传达到医护端，医护人员也能够通过系统分流和加速处理病患需求，大幅提升工作效率。具备二次开发功能，满足医院后期可开发对接的智慧病房系统应用需求，支持与医院现有智慧病房系统数据对接。
（2）、护理作业系统
替代手工白板，展现医嘱、排班、公告、病区统计、交接班、床卡信息等，与HIS等系统相连，信息实时交互，自动从系统中获取相关数据信息，并实时更新，减少公告过程中的手工转抄、公布等操作。
（3）、床旁屏服务平台
基于智慧床旁交互屏，为医院提供宣传教育、满意度评测、科室宣教、多媒体服务等功能。通过优化院内资源接入病房的方式，创造互联网资源接入病房的新模式，为患者带来更多医疗信息，方便患者获取病情信息和娱乐内容，改善住院生活的品质。
（4）、智能监护系统
临床信息医患交互，支持根据规则自动、或手动推送临床信息到患者床旁，信息推送，定时推送，对满意度、推送的数据量进行分析，管控床旁交互屏的工作状态。
（5）、移动护理查房系统
支持患者信息查看、患者体征录入、患者腕带、医嘱执行、药品条码打印、条形码扫描、全科体征智能提示、检查信息查询、化验信息查询、入院评估单、健康教育、护士工作站、查询统计、护理计划与措施、护理文书模板、信息集成、系统扩展、数据安全等。
（6）、护理管理信息系统
支持护士排班，能够按医院原有的排班习惯进行管理，可进行复制粘贴，模板导入等操作；支持护士长手册，能够将现有的护士长手册变成电子版，不需要专门人员去收集上交护理部，护理部可以直接查看到各个科室的填写情况；支持护理考核，护理部对底下的各个科室进行质量检查是进行填写，会自动把护理部需要的相关数据进行汇总统计；支持不良事件上报，针对护理隐患，护理不良事件，跌倒坠床等情况进行上报、管理、汇总；支持统计分析，可以更好的帮助护理部进行人员的管理，以及人员的分配。
（7）、床旁呼叫系统
支持床旁无线呼叫、一键报警，护士长显示屏同步显示呼叫床位号。
（8）、床旁医疗系统
提供费用查询、住院充值、检化验报告等服务，让患者不出病房，就能够了解医院情况、科室医护人员信息、查看自己住院医疗情况。
（9）、输液监护系统
利用重力感应、红外线感应、自动熔断等技术，实时呈现病人的输液信息，包括滴速、输液瓶规格、剩余输液量、输液时长等，在输液完成时自动终止输液，减少护理差错和纠纷的发生。
（10）、体温监测系统
支持高度精准，快速测温；夜晚检测，发烧提醒：7*24小时持续监测，支持自定义高低温报警值，发烧自动提醒，医护人员无需反复起床给患者测温。
（11）、医疗设备数据采集系统
通过智能采集终端及配套定制线缆，完成医疗设备专有电气接口的连接，并且通过有线网或者无线网接入医院内网，解析医疗设备的海量数据，将其存储在医院内网的大数据库中，同时进行数据的存储、分发、展示、配置进行管理，方便医护人员查看设备的实时波形及告警信息，实现医疗设备数据互联互通。
（12）、环境监测系统
检测病区空气中各中气体的浓度值，包括空气的温湿度、PM1.0、PM2.5、PM10、气压、二氧化碳、TVOS（总挥发性有机物浓度）、IAQ（空气质量）、光照等环境数据。
（13）、温湿度监测系统
监测病房内冰箱冷柜的温湿度数据，实现药品存储环境的监测。
（14）、婴儿防盗系统
利用物联网技术，对婴儿所在位置进行实时监控和追踪，还可对企图盗窃婴儿的行为及时报警提示，包括剪断报警、出口报警、签出超时报警等各种场景的报警机制。
（15）、物联网统一融合平台系统
支持医院物联网感知终端通过各种接入方式快速安全地接入，并对感知终端数据进行集中接收、解析、转换与存储，通过接口向各类物联网应用提供数据，实现物联网感知数据的共享和对接入设备与应用集中化、可视化监管与监控，提升运维效率，实现整体物联网数据的互联互通及对接，智能识别与管理各物联网设备，包括但不限于RFID、ZIGBEE、LORA、BLE、UWB、AOA等协议；支持统一展示；支持与医院的HIS，LIS等系统对接；支持对物联设备管理与在线状态监控，可同时支持超过10000个终端设备的连接、数据采集和数据处理。具备二次开发功能，满足医院后期可开发对接的所需智慧病房系统和物联网系统应用。
（16）、临床决策支持系统（CDSS）
需满足医生、护士、医技、管理人员多维度决策需求，覆盖门诊、急诊、病房所有医疗环节，形成诊前、诊中、诊后的质量管理闭环。基于循证医学证据和完整数据分析，在临床应用中实时为医护人员提供决策支持，辅助优化诊疗方案，自动审核处置及医嘱等合理性，以及针对患者病情的个性化医疗建议。
（17）、硬件需求（备注：配套1900张床位）
护士站交互大屏、医用PDA、床旁交互屏、移动查房车、床旁呼叫按钮、输液监护器、耳温枪、生命体征智能采集终器、环境监测仪、温湿度采集器、物联网模块、物联网基站等配套设备。
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