设 备 参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	眼科
	眼电生理检查系统
	国产
	1
	40000
	40000
	设备功能需求：
1、用于视网膜神经节细胞损害的检测，可作为原发性开角型青光眼的诊断与筛查以及视神经功能评估。
2、具备视觉诱发电位（VEP）检测功能：用于各种视网膜、视神经相关疾病检测。
3、具备视网膜电图（ ERG）检测功能：用于视网膜相关疾病检测及评估。
[bookmark: _GoBack]4、设备检测时间较快（5分钟内）、操作简便易于掌握、检测结论明确易读，方便沟通
设备配置：
结构组成要求：红外摄像机、信号放大器、计算机系统、图形控制显示器、视觉电生理检测仪专用软件、开关隔离变压器、PC系统、脑电采集线、遮眼板、专用电极和附件等。



