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※一、数据对接需求
1、停车场数据接入成都市智能停车综合管理平台，实现数据汇集、信息共享、统计决策、数据治理、智能监管、调度管理等功能。（对接文档见成都市交通运输局成交函[2023]248号文件）
2、共享停车业务数据上传，实现停车场系统车位的数据运营，通过平台数据分析分配车位共享时段以及可预约时间，最终实现错时共享、停车预约等功能。（对接文档见成都市交通运输局成交函[2023]248号文件）
3、打通天府通支付，实现P+R驻车换乘业务及数据上传。（对接文档见成都市交通运输局成交函[2023]248号文件）
二、硬件及软件功能要求
1. 车牌识别一体机
一、识别算法要求：
1、抓拍率：≥99.9%
2、※识别率：≥99.8%
3、适应车速：0-40公里/小时
4、车牌识别类型：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等
5、车牌识别特征：号码、颜色、类型、宽度
※6、车牌防伪：支持异常车牌（手机拍照、打印）告警
※7、无牌车入场：当检测到车辆为无牌时，通过扫描二维码记录车主身份ID入场
※8、云端二次识别：相机支持配合系统自动使用云端算法进行二次识别；

二、成像要求
1、成像：内嵌智能ISP算法、智能优化调光算法，复杂场景智能适应，基本参数（亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等）可单独设置
三、视音频要求：
1、视频压缩标准：	H.264/H.265
※2、视频分辨率：至少包含640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296
3、语音对讲：支持云\本地双向语音对讲
四、通讯要求：
1、通讯协议：SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP
2、支持通过FTP上传抓拍图片至服务器
3、支持通过OpenVPN组建虚拟专网
4、HTTP推送支持上传识别结果、离线重传
5、MQTT推送支持上传识别结果、离线重传
6、支持对接3322动态域名服务
7、UPNP端口支持自动映射HTTP/RSTP通讯端口
五、组网要求：
1、无需上位机或服务器，相机间自动实现运营组网
2、脱机收费：提供按车型、时长、次数、时段、阶梯等
3、设置计费规则的接口
4、黑白名单支持配合策略满足车辆分级管理
5、相辅相机：同一出/入口可以添加辅助相机
6、屏显协议：支持对接主流品牌的LED屏显，输出识别\计费结果
7、音频输出：支持外接喇叭播报识别\计费结果
六、管理要求：
1、管理协议：PC\移动端管理、PC管理工具、SDK开发包、HTTP推送
2、支持云管理，远程管理单台相机、通过账号集中管理多台相机、支持云SDK开发管理平台
七、其他要求：
1、外壳防护等级	不低于IP54
2. 地感控制器
1、※检测反应时间:	≤20毫秒；
2、线圈连接线：最长20米，每米至少双绞20次
※3、外壳防护等级：不低于IP65

3. 地感线圈
单个地感线圈长50米。
4. 直流直杆道闸
一、参数要求：
1.直流无刷电机+高速斜齿轮减速机
※2. 起杆速度：≤1s
3.控制信号：继电器闭合(干接点)
4.时间行程：1～10秒，可设定（不代表电机运行时间）
5.配备遥控器、指示灯、红绿信号灯
6.机械尺寸：杆长3M-4M；
7.工作环境：温度 -35℃～70℃，湿度 20%～80%
※8.外壳防护等级：不低于IP54
二、性能要求
1.采用双弹簧，大功率直流无刷电机。
2.具备检测接口，可实时监控道闸目前的开关状态(闸杆是开启还是关闭)。
3.可向后端提供开闸类型：可区分是遥控开闸、按钮开闸还是软件开闸。
4.支持消防联动。
5.道闸无需额外加装限位开关，开关到位由系统自动进行检测。
6.开闸、关闸速度，可分别调节。
7.开关闸的闸杆平稳度可调节。
8.具备车过延时落杆功能、升闸延时落杆功能。
※9.具备停电自动开闸功能。
10.具备一键设置高峰模式（常开模式）。
※11.道闸可靠性：≥500万次。

注：以上技术参数标注“※”要求为本项目实质性要求，不允许有负偏离。
