	序号
	科室名称
	科室文化墙编号
	整体尺寸
	技术要求
	图示
	备注

	1
	病理科
	01
	4390*1500mm
	1.原有墙面拆除+修补；
2.整体采用1cm PVC板子作为底板；
3.立体字（大）：1cm亚克力、左边立体字（小）：1cm PVC、右边立体字（小）：2cm PVC；
4.红色旗帜底层：2cm PVC，面层：1cm PVC；
5.照片（风彩展示部分）：2cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_256]
	

	2
	
	02
	1300*610mm
380*143mm*3
475*365mm*2
	1.1300*610mm、380*143mm*3：黑胶车贴+覆亚膜；
2.475*365mm*2：户外海报+覆亚膜；
4.制作工艺：黑胶车贴、户外海报：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_257]
	

	3
	
	03
	1355*900mm
	1.1355*900mm：2cm PVC；
2PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_258]
	

	4
	
	04
	500*700mm*4
	1.画面：户外海报+覆亚膜；
2.画框：2cm宽木质框架；
3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱；
4.安装工艺：靠墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_259]
	

	5
	超声医学科
	01
	3290*2100mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.右侧：2cm PVC底板+1cm亚克力；
3.左侧（加油鸭）：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_260]
	

	6
	
	02
	1270*1330mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.画面内容采用2cm PVC；
3.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_261]
	

	7
	
	03
	1740*1500mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.笑脸装饰：2cm PVC；
4.照片盒子：1cm PVC底板+亚克力盒子+200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清印刷裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_262]
	

	8
	
	04
	2200*380mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm PVC；
3.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_263]
	

	9
	
	05
	4200*1300mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.单块板子：2cm PVC+1cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_264]
	

	10
	
	06
	1940*1430mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力；
3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
4.装饰内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清印刷裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_265]
	

	11
	
	07
	650*950mm
	1.毛毡板；
2.安装工艺：贴墙固定；
3.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_266]
	

	12
	儿科
	01
	3100*1100mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力；
3.上部装饰内容：2cm PVC、下部装饰内容：1cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_267]
	

	13
	
	02
	1400*1300mm
3500*1300mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清印刷裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_268]
	

	14
	
	03
	5600*2600mm
	1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力；
2.立体线条：2cm PVC；
3.照片框：木质相框+200g铜版纸；
4.单块板子：2cm PVC；
5.整体画面：异形车贴；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
车贴：高清打印裁切造型，背胶；
照片装裱：木质画框+有机玻璃+背板+铜版纸高清打印裁切+整套装裱；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_269]
	

	15
	耳鼻喉科
	01
	4800*1300mm
3400*1300mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字（标题）：2cm 亚克力、照片内立体字：1cm亚克力；
3.左边照片：2cm PVC、右边照片：相框+200g铜版纸；
4.城市剪影：1cm PVC；
5.其余内容：2cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
照片装裱：木质画框+有机玻璃+背板+铜版纸高清打印裁切+整套装裱；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_270]
	

	16
	
	02
	4300*1300mm
4400*1400mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.红色飘带、左侧照片、右侧单块板子：2cm PVC；
4.其余内容：1cm PVC；
5.logo*2：铝雕；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_271]
	

	17
	
	03
	2300*1000mm
	1.原墙面拆除；
2.整体采用黑胶车贴或海报；
3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
4.制作工艺：车贴或海报：高清打印裁切造型，背胶；
铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_272]
	

	18
	
	04
	4000*1100mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.党徽：成品金属党徽：
3.其余内容：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_273]
	

	19
	放射科
	01
	4800*1300mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.底板、装饰线条、中间荣誉展示：2cm PVC
3.单块板子：1cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_274]
	

	20
	
	02
	6000*1900mm
	1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力；
2.照片展示区底板：1cm PVC；
3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
4.木纹部分：2cm PVC+贴木纹纸；
5.其余内容：2cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_275]
	

	21
	风湿免疫科
	01、02
	800*1990mm*2
	1.原有墙面拆除；
2.黑胶车贴高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_276]
	

	22
	
	03、04
	2900*800mm*2
	1.原有墙面拆除；
2.黑胶车贴高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_277]
	

	23
	
	05
	5400*2300mm
	1.原有墙面拆除；
2.右侧整体采用1cm PVC板子作为底板；
3.立体字：2cm亚克力；
4.左侧旗帜部分：底层：1cm亚克力、中间：2cm亚克力、面层+党徽：2cm亚克力；
5.右侧单块板子、红色细线条：2cm PVC；
6.镂空雕饰、圆形、建筑装饰：1cm亚克力；
7.木纹线条、红色粗线条、黄色星星装饰：2cm亚克力；
8.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
9.安装工艺：贴墙固定；
10.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_278]
	

	24
	
	06
	4070*1300mm
4120*970mm
	4070*1300mm
1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字：1cm亚克力；
3.金色、绿色装饰：2cm亚克力；
4.左侧引言部分：1cm亚克力；
5.logo：铝雕；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
4120*970mm
1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字（科室简介）：2cm亚克力、立体字（小标题）：1cm亚克力；
3.左侧绿色整体：2cm亚克力；
4.右侧白色整体：1cm PVC+1cm金色亚克力边框；
5.logo：铝雕；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_279]
	

	25
	
	07
	2280*1560mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.科室简介绿色底板：1cm PVC、金色板子：1cm亚克力；
3.展板：2cm厚木板，台面宽20-25cm，正面加档条；
4.logo：铝雕；
5.其余内容：2cm亚克力；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：展板：预埋支撑杆固定，其余贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_280]
	

	26
	
	08
	4220*1390mm
	1.浅绿色底板：2cm PVC；
2.其余内容：1cm亚克力；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_281]
	

	27
	
	09
	4200*1290mm
	1.立体字：2cm亚克力+1cm亚克力底板；
2.照片部分：上面两排2cm亚克力、下面两排1cm PVC+亚克力盒子+250g铜版纸；
3.装饰部分：2cm亚克力；
4.logo：铝雕；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_282]
	

	28
	
	10
	3410*1680mm
	1.立体字：2cm亚克力+1cm亚克力底板；
2.照片部分：上面四排2cm亚克力、下面两排1cm PVC+亚克力盒子+250g铜版纸；
3.装饰部分：2cm亚克力；
4.logo：铝雕；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_283]
	

	29
	妇产科
	01
	2770*1200mm
	1.原有墙面拆除；
2.整体底板：2cm木纹板、单块底板2cm PVC；
3.左侧抬头圆形标志、立体字（标题）：1cm亚克力；
4.二维码部分：15.8*22cm亚克力盒子，右侧开口，内卡A5 200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷； 
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_284]
	

	30
	
	02
	2300*970mm
	1.原有墙面拆除；
2.立体字：2cm亚克力；
3.照片盒子：15*9cm亚克力盒子，右侧开口，照片200g铜版纸；
4.整体为黑胶车贴+覆亚膜；
5.制作工艺：黑胶车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_285]
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	03
	2300*970mm
	1.原有墙面拆除；
2.二维码部分：15.8*22cm亚克力盒子，右侧开口，内卡A5 200g铜版纸；
3.整体为黑胶车贴+覆亚膜；
4.制作工艺：黑胶车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_286]
	妇产科与泌尿外科共用宣传栏
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	04
	2770*1200mm
	1.立体字、笑脸装饰：2cm亚克力；
2.整体底板：2cm PVC；
3.其余装饰：1cm PVC；
4.照片盒子：15.8*22cm亚克力盒子，右侧面开口，内卡A5 200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_287]
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	05
	3870*1330mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.白底底板：1cm PVC；
3.浅粉色板子：2cm PVC、深粉色板子：0.5cm PVC、粉色边条：1cm PVC；
4.木纹边条：2cm PVC；
5.其余内容：1cm PVC；
6.右侧长方形盒子：15.8*22cm亚克力盒子，右侧面开口，内卡A5 200铜版纸；
7.logo：铝雕：
8.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
9.安装工艺：贴墙固定；
10.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_288]
	

	34
	
	06
	4190*1310cm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.单块板子：2cm PVC+金色边条；
3.装饰：1cm PVC；
4.亚克力盒子：6*9cm，右上角开口，内卡200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切：
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_289]
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	07
	4220*1250mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.单块底板：2cm PVC+金色边条；
3.装饰：1cm PVC；
4.亚克力盒子：6*9cm，右上角开口，内卡200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切：
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_290]
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	08
	4290*1240mm
	1.红色旗帜第一层：1cm PVC；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_291]
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	09
	3100*850mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.白底底板：1cm PVC；
3.浅蓝色板子：2cm PVC、深蓝色板子：0.5cm PVC、蓝色边条：1cm PVC；
4.木纹边条：2cm PVC；
5.其余内容：1cm PVC；
6.右侧长方形盒子：15.8*22cm亚克力盒子，右侧面开口，内卡A5 200铜版纸；
7.logo：铝雕：
8.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
9.安装工艺：贴墙固定；
10.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_292]
	

	38
	
	10
	2700*1010mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.单块板子：2cm PVC+金色边条；
3.装饰：1cm PVC；
4.照片盒子：6*9cm，右上角开口，内卡200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_293]
	

	39
	肝胆胰外科
	01
	3500*1000mm
4000*1000mm
	3500*1000mm
1.立体字：2cm亚克力；
2.装饰线条、假山：2cm PVC；
3.单块板子：2cm PVC；
4.其余内容：1cm PVC：
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
4000*1000mm
1.立体字：2cm亚克力；
2.假山：2cm PVC；
3.单块板子：2cm PVC；
4.小标题：1cm PVC：
5.logo：铝雕：
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_294]
	

	40
	
	02
	5300*1500mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.照片盒子：亚克力盒子，侧面开口，内卡200g铜版纸；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_295]
	

	41
	感染性疾病科
	01
	3300*1100mm
	1.立体字：2cm PVC；
2.绿色、金色底板：2cm PVC；
3.单块板子：1cm PVC；
4.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_296]
	

	42
	
	02
	1000*1500mm
	1.立体字：2cm PVC；
2.其余内容：2cm PVC；
3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
4.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_297]
	

	43
	
	03
	4000*1300mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.整体底板、单块板子：2cm PVC；
3.职务名称底板、复刻锦旗：1cm亚克力；
4.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
5.logo：铝雕；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切：
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_298]
	

	44
	
	04
	4700*1600mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.红色线条、旗帜：2cm亚克力；
3.红色飘带、金色、红色边框：2cm PVC；
4.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切：
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_299]
	

	45
	骨科
	11楼01
	9750*1750mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.小标题条形底板：1cm PVC；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_300]
	

	46
	
	11楼02
	10950*1750mm
	1.原有墙面拆除；
2.整体采用1cm PVC板子作为底板；
3.立体字：2cm亚克力；
4.蓝色线条：2cm PVC；
5.其余内容：1cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_301]
	

	47
	
	11楼04
	2380*980mm
	1.原有墙面拆除；
2.整体黑胶车贴+覆亚膜；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_302]
	

	48
	
	11楼05
	2100*1760mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力；
3.照片盒子：10*10cm亚克力盒子，侧面开口，内卡250g铜版纸；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_303]
	

	49
	
	11楼06
	600*900mm*26
	1.画面：海报+覆亚膜；
2.画框：2cm宽木质框架；
3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱；
4.安装工艺：靠墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_304]
	

	50
	
	12楼01
	5000*1100mm
5000*1100mm
	1.原墙面拆除；
2.整体采用1cm PVC板子作为底板；
3.立体字：2cm亚克力；
4.蓝色线条：2cm PVC；
5.其余内容：1cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_305]
	

	51
	
	12楼02
	4300*1200mm
2300*1000mm
	4300*1200mm
1.右侧整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.蓝色、绿色装饰、单块板子：2cm PVC；
4.其余内容：1cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
2300*1000mm
1.3cm宽木质画框+海报+覆亚膜；
2.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_306]
	

	52
	
	12楼03
	7400*1500mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.其余内容：2cm PVC；
4.党徽：成品金属党徽；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_307]
	

	53
	
	11楼03
12楼04
13楼03
	6000*1800mm*3
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.建筑、假山、竹子装饰：2cm PVC；
4.其余内容：1cm PVC；
5.照片盒子：亚克力盒子+200个铜版纸；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_308]
	

	54
	
	12楼05
	4000*1200mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.木纹部分：2cm PVC+贴木纹纸；
3.左侧底板：1cm PVC、右侧底板：2cm PVC；
4.飞鸟装饰：1cm PVC；
5.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_309]
	

	55
	
	12楼06
	2300*1000mm
	1.整体黑胶车贴+覆亚膜；
2.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
铜版纸：高清打印裁切；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_310]
	

	56
	
	12楼07
	600*900mm*18
	1.画面：海报+覆亚膜；
2.画框：2cm宽木质框架；
3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱；
4.安装工艺：靠墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_311]
	

	57
	
	13楼01
	5000*1100mm
5000*1100mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.蓝色线条：2cm PVC；
4.其余内容：1cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_312]
	

	58
	
	13楼02
	9400*1300mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚力克；
3.小标题条形底板：1cm PVC；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_313]
	

	59
	
	13楼04
	600*900mm*14
	1.画面：海报+覆亚膜；
2.画框：2cm宽木质框架；
3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱；
4.安装工艺：靠墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_314]
	

	60
	
	13楼05
	2300*1000mm
	1.整体黑胶车贴+覆亚膜；
2.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_315]
	

	61
	核医学科
	01
	4940*1910mm
	1.党徽、立体字（中间大字、右侧大字）、桃心装饰、照片：1cm亚克力；
2.立体字（左侧标题大字）：1cm PVC；
3.其余内容：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_316]
	

	62
	
	02
	2950*1470mm
	1.原墙面拆除；
2.飞鸟、圆形装饰：1cm亚克力；
3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_317]
	

	63
	呼吸与危重症科
	01
	800*1990cm*2
	1.原有墙面拆除；
2.整体黑胶车贴+覆亚膜；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_318]
	

	64
	
	02
	800*1990cm*2
	1.原有墙面拆除；
2.整体黑胶车贴+覆亚膜；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_319]
	

	65
	
	03
	2900*800mm*2
	1.原有墙面拆除；
2.整体黑胶车贴+覆亚膜；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_320]
	

	66
	
	04
	2900*800mm*2
	1.原有墙面拆除；
2.整体黑胶车贴+覆亚膜；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_321]
	

	67
	
	05
	5270*2553mm*2
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.右侧立体字：1cm PVC底板+1cm PVC立体字；
3.其余内容：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_322]
	

	68
	急诊医学科
	01
	9000*2700mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字（院名、急诊）、红色logo：2cm亚克力、其余立体字：1cm亚克力；
3.救护车、左侧三块底板：2cm PVC；
4.其余内容：1cm PVC；
5.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
6.金色logo：铝雕
7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
8.安装工艺：贴墙固定；
9.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_323]
	

	69
	甲状腺乳腺外科
	01
	2900*2100mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.红色圆形底板：2cm PVC；
4.照片展示：木质画框+200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
照片装裱：木质画框+有机玻璃+背板+铜版纸高清打印裁切+整套装裱；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_324]
	

	70
	
	02
	5000*1500mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.党徽：成品金属党徽：
3.其余内容：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_325]
	

	71
	
	03
	5100*1400mm
5500*1400mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.木纹底板：2cm PVC；
4.其余内容：1cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_326]
	

	72
	
	04
	2300*1000mm
	1.原墙面拆除；
2.整体黑胶车贴；
3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
4.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，背胶；
铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_327]
	

	73
	
	05
	4500*900mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_328]
	

	74
	康复医学科
	01
	5150*3700mm
	1.立体字及装饰：2cm亚克力；
2.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
3.安装工艺：亚克力贴墙固定；锦旗两边打钉子拉钢丝悬挂；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_329]
	

	75
	
	02
	4110*2700mm
	1.原有墙面拆除；
2.立体字(大）、logo、金色线条：2cm亚克力；
3.立体字（浅灰色小）：1cm亚克力；
4.绿色边条：2cm PVC；
5.浅绿色线条：0.5cm PVC；
6.团队介绍立体字底板：1.5cm PVC；
7.logo：铝雕；
8.其余内容：1cm PVC；
9.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸，右侧开口；
10.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
11.安装工艺：贴墙固定；
12.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_330]
	

	76
	
	03
	6940*1130mm
	1.原有墙面拆除；
2.立体字（大)、logo、金色线条：2cm亚克力；
3.立体字（浅灰色小）：1cm亚克力；
4.绿色边条、团队介绍立体字底板：2cm PVC；
5.浅绿色线条：0.5cm PVC；
6.logo：铝雕；
7.其余内容：1cm PVC；
8.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸，右侧开口；
9.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
10.安装工艺：贴墙固定；
11.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_331]
	

	77
	
	04
	800*1200mm*7
	1.画面：海报+覆亚膜；
2.画框：2cm宽木质框架；
3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱；
4.安装工艺：靠墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_332]
	

	78
	老年医学科
	01
	2600*1200mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.心形装饰：2cm PVC贴木纹纸；
4.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
5.其余内容：2cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_333]
	

	79
	
	02
	3000*1200mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.木纹底板：2cm PVC贴木纹纸；
4.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
5.logo：铝雕；
6.其余内容：2cm PVC；
7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
8.安装工艺：贴墙固定；
9.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_334]
	

	80
	
	03
	3500*1200mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_335]
	

	81
	
	04
	3560*1200mm
	1.原墙面拆除+修复；
2.整体采用1cm PVC板子作为底板；
3.立体字：2cm亚克力；
4.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
5.其余内容：2cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_336]
	

	82
	临床营养科
	01
	3100*900mm
	1.立体字、党徽：1cm亚克力；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_337]
	

	83
	
	02
	4600*1100mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.底板：2cm PVC；
3.右侧木纹边框：实木；
4.荣誉展示区：1cm PVC+亚克力盒子+250个g铜版纸；
5.logo：铝雕：
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_338]
	

	84
	
	03
	5300*1400mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.照片展示区：1cm PVC+亚克力盒子+250个g铜版纸；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_339]
	

	85
	
	04
	2900*1400mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.其余内容：1cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_340]
	

	86
	麻醉中心
	01
	8680*2630mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字（蓝色、黄色）：2cm亚克力、立体字（白色）：1cm亚克力+1cm PVC底板；
3.照片展示区：1cm PVC+亚克力盒子，右侧开口+海报覆亚膜；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
海报：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_341]
	

	87
	
	02
	2300*975mm*2
	1.原墙面拆除；
2.整体黑胶车贴+覆亚膜；
3.立体字：2cm亚克力；
4.照片盒子：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_342]
	

	88
	
	03
	1480*980mm
	1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力；
2.左侧照片盒子：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；右侧照片展示：亚克力盒子，右侧开口+海报覆亚膜；
3.logo：铝雕：
4.其余内容：1cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
海报：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_343]
	

	89
	
	04
	3285*1100mm
	1.立体字、红色logo：2cm亚克力；
2.照片盒子：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；
3.金色logo：铝雕；
4.其余内容：1cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_344]
	

	90
	门诊6楼
	01
	1700*700mm
	1.立体字：2cm PVC；
2.其余内容：车贴；
3.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
车贴：高清打印裁切造型，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_345]
	

	91
	泌尿外科
	01
	4581*2600mm
	1.原墙面拆除；
2.党徽：2cm亚克力；
3.立体字（四组标题）：1cm亚克力、其余立体字：1cm PVC；
4.红色旗帜底板：1cm PVC；
5.四组单块板子、金色圆形镂空装饰、中间带星红色线条：2cm PVC；
6.其余内容：1cm PVC
7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
8.安装工艺：贴墙固定；
9.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_346]
	

	92
	
	02
	4350*2670mm
	1.立体字（深蓝色标题）：2cm亚克力、立体字（泌尿外科、各板块标题）：1cm亚克力；
2.整体白的底板、蓝色边条、蓝色圆形底板：1cm PVC；
3.二维码盒子：亚克力盒子，右侧开口，内卡200g铜版纸；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_347]
	

	93
	
	03
	600*900mm*5
	1.画面：海报+覆亚膜；
2.画框：2cm宽木质框架；
3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱；
4.安装工艺：靠墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_348]
	

	94
	
	04
	2300*970mm
	1.原有墙面拆除；
2.二维码部分：15.8*22cm亚克力盒子，右侧开口，内卡A5 200g铜版纸；
3.整体为黑胶车贴+覆亚膜；
4.制作工艺：黑胶车贴：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_349]
	妇产科与泌尿外科共用宣传栏

	95
	内分泌与代谢科
	01
	3710*2560mm
	1.立体字（科室荣誉）：1cm亚克力、立体字（科室名、口号标题）：2cm亚克力；
2.飞鸟装饰、立体字底板：1cm PVC；
3.其余内容：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_350]
	

	96
	
	02
	2100*1350mm
1200*1240mm
	1.立体字：2cm亚克力、立体字（科普）：2cm亚克力+1cm PVC底板；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_351]
	

	97
	
	03
	2050*1200mm
	1.立体字：2cm亚克力、立体字（科普）：2cm亚克力+1cm PVC底板；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_352]
	

	98
	
	04
	1890*1110mm
	1.立体字：2cm亚克力、立体字（科普）：2cm亚克力+1cm PVC底板；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_353]
	

	99
	
	05
	8100*1320mm
	1.立体字、箭头装饰：2cm亚克力、立体字（科普知识）：2cm亚克力+1cm PVC底板；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_354]
	

	100
	
	06
	4620*1030mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.金色边条、六边形装饰：2cm PVC；
4.照片盒子：1cm PVC+亚克力盒子+200g铜版纸；
5.其余内容：1cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_355]
	

	101
	内镜中心
	01
	3920*1400mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.3组圆形小装饰：1cm PVC；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_356]
	

	102
	
	02
	3100*2300mm
	1.立体字（大黑色标题）：3cm亚克力、立体字（金色、灰色、黑色英文）：2cm亚克力、立体字（白色）：1cm PVC；
2.logo、科室简介、浅灰色线条、右下方装饰：2cm PVC；
3.金色线条：1cm PVC；
4.照片盒子：2cm PVC+亚克力盒子+200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_357]
	

	103
	皮肤疼痛科
	01
	2230*2970mm
	1.立体字：2cm亚克力+1cm PVC底板；
2.蓝色竖向线条：1cm PVC；
3.其余内容：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_358]
	

	104
	
	02
	3890*2100mm
	1.立体字（标题）：2cm亚克力+2cm PVC底板、立体字（左侧下两排蓝色标题）：2cm亚克力、立体字（右侧小标题）：1cm亚克力+1cm PVC底板；
2.左右两侧内容底板：1cm PVC；
3.左侧上两排单块板子：1cmPVC、左侧下两排单块板子：2cm PVC；
4.上下假山、飞鸟等装饰：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_359]
	

	105
	
	03
	5930*1060mm
	1.立体字、红色logo：2cm亚克力；
2.两组科室名立体字外框装饰：2cm PVC；
3.各版块内容：1cm PVC；
4.金色logo：铝雕：
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_360]
	

	106
	
	04
	5900*1640mm
	1.党徽、立体字：2cm亚克力；
2.右侧白色展示区：2cm PVC；
3.其余内容：1cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_361]
	

	107
	普外一二
	01
	600*900mm*4
	1.画面：海报+覆亚膜；
2.画框：2cm宽木质框架；
3.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+户外海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，整套装裱；
4.安装工艺：靠墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_362]
	

	108
	
	02
	4300*1400mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.党徽：成品金属党徽：
3.照片盒子：1cm PVC+亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸；
4.下方印章字：1cm PVC；
5.其余内容：2cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_363]
	

	109
	
	03
	1000*1300mm
	1.整体黑胶车贴；
2.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，背胶；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_364]
	

	110
	
	04
	2100*1600*2
5000*1500mm*2
	1.立体字：2cm亚克力；
2.左侧整体采用1cm PVC板子作为底板；
3.照片盒子：1cm PVC+亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸；
4.其余内容（左侧装饰、右侧各板块底板、城市剪影）：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
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	111
	
	05
	2300*1000mm*2
	1.原墙面拆除；
2.整体黑胶车贴；
3.照片盒子：亚克力盒子+200g铜版纸；
4.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，背胶；
铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
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	112
	
	06
	6200*1500*2
	1.立体字、照片展示：1cm亚克力；
2.箭头：1cm PVC；
3.其余内容（各版块底板）：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_367]
	

	113
	
	07
	3800*1500mm
4100*1400mm
	1.立体字、照片展示：1cm亚克力；
2.人物简介底板：1cm PVC；
3.logo：铝雕；
4.其余内容（各版块底板、装饰）：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
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	114
	
	08
	3800*1500mm
4100*1400mm
	1.立体字、照片展示：1cm亚克力；
2.人物简介底板：1cm PVC；
3.logo：铝雕；
4.其余内容（各版块底板、装饰）：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_369]
	

	115
	普外三
	01
	1660*740mm
2390*870mm
	1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）、照片展示：1cm亚克力；
2.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸；
3.其余内容（各版块底板）：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
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	116
	
	02
	1760*1050mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.边框：2cm PVC；
3.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸；
4.其余内容：1cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_371]
	

	117
	
	03
	4180*1310mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.圆形、方形底板：2cm PVC；
3.六边形、圆形白色线条：2cm PVC；
4.摄像机装饰：1cm亚克力；
5.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸；
6.其余内容：1cm PVC；
7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
8.安装工艺：贴墙固定；
9.其他详见设计制作图。
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	118
	
	04
	3690*1400mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸；
3.其余内容：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_373]
	

	119
	
	05
	7045*1310mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字(科室名）：2cm亚克力、立体字（敏锐、责任）：1cm亚克力+2cm PVC底板、边框；
3.标题绿色底板：2cm PVC；
4.照片展示：1cm亚克力夹海报；
5.logo：铝雕；
6.其余内容：1cm PVC；
7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
海报：高清打印裁切造型，背胶；
8.安装工艺：贴墙固定；
9.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_374]
	

	120
	
	06
	620*970mm
	1.整体海报+覆亮膜；
2.制作工艺：海报：高清打印裁切造型，覆亮膜，背胶；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_375]
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	07
	2900*800mm*2
	1.原墙面拆除；
2.整体海报+覆亮膜；
3.制作工艺：海报：高清打印裁切造型，覆亮膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_376]
	

	122
	
	08
	1990*800mm*2
	1.原墙面拆除；
2.整体海报+覆亮膜；
3.制作工艺：海报：高清打印裁切造型，覆亮膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
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	全科医学科
	01
	2620*1030mm
	1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力；
2.假山、莲花、装饰线条：2cm PVC；
3.展示区：木质画框实物装裱；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
装裱：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+实物+整套装裱；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_378]
	

	124
	
	02
	2430*1330mm
	1.立体字、logo：2cm亚克力；
2.展示区：2cm厚木板，台面宽20cm，正面加档条；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
4.安装工艺：展板：预埋支撑杆固定，其余贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_379]
	

	125
	
	03
	310*890mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.飞鸟装饰：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_380]
	

	126
	
	04
	760*1420mm*3
	1.展示：海报+木质画框装裱；
2.制作工艺：木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型+整套装裱；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_381]
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	05
	8130*1600mm
	1.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力；
2.整体采用2cm PVC白色板子作为底板；
3.苹果树：2cm PVC；
4.绿色、金色条形板：1cm PVC；
5.logo：铝雕；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_382]
	

	128
	日间病房
	01
	1000*500mm
	1.整体海报+覆亚膜；
2.制作工艺：海报：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_383]
	

	129
	
	02
	1990*800mm
	1.整体海报+覆亚膜；
2.制作工艺：海报：高清打印裁切造型，表面亚光覆膜，背胶；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
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	130
	
	03
	3700*1340mm
	1.整体单透；
2.制作工艺：单透：高清打印裁切造型，背胶；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_385]
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	神经内科
	01
	3450*1300mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.logo：铝雕；
4.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸；
5.其余内容：2cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_386]
	

	132
	
	02
	4100*800mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.展示：海报+木质画框装裱；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型+整套装裱；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_387]
	

	133
	
	03
	2500*1500mm*2
	1.展示柜：2cm厚木板，台面宽25cm，正面加档条；
2.安装工艺：展示柜：预埋支撑杆固定；
3.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_388]
	

	134
	
	04
	2000*1200mm*2
	1.立体字：2cm亚克力；
2.大脑图形：1cm PVC；
3.其余内容：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_389]
	

	135
	
	05
	500*800mm*2
	1.立体字：2cm亚克力；
2.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_390]
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	神经外科
	01
	2200*2000mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.照片展示：2cm亚克力；
3.其余内容：1cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_391]
	

	137
	
	02
	4700*2300mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.展板：2cm厚木板，台面宽25cm，正面加档条；
3.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：展板：预埋支撑杆固定，其余贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_392]
	

	138
	
	03
	2600*1400
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.大脑、飞鸟图形：2cm PVC；
4.圆圈：1cm亚克力；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_393]
	

	139
	肾病内科
	01
	1550*1020mm
	1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字：1cm亚克力；
3.单块板子：1cm亚克力；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_394]
	

	140
	
	02
	1230*1010mm
	1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字：1cm亚克力；
3.单块板子：1cm亚克力；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_395]
	

	141
	
	03
	1960*1230mm
	1.立体字、照片：1cm亚克力；
2.单块板子：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_396]
	

	142
	
	04
	2900*800mm
	1.原墙面拆除；
2.整体车贴+覆亚膜；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_397]
	

	143
	
	05
	2900*800mm
	1.原墙面拆除；
2.整体车贴+覆亚膜；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_398]
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	06
	5050*1550mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.扫描二维码提示：2cm PVC；
3.其余内容：1cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_399]
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	生殖医学科
	01
	2550*1730mm
	1.logo：铝雕；
2.其余内容：1cm亚克力；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_400]
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	输血科
	01
	7000*2500mm
	1.立体字、照片展示：1cm亚克力；
2.单块底板：2cm PVC；
3.灰色装饰：1cm PVC；
4.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_401]
	

	147
	
	02
	6270*2050mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.其余内容：1cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_402]
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	03
	50英寸
	1.远程控制，定时开关机；
2.像素≥4K，处理器≥4核；
3.支持HDMI接口；
4.内置音箱，可调节音量；
5.支持安卓及Windows两种操作系统，发布系统可自由选择内网及联网两种，一键式发布信息；
6.安装工艺：贴墙安装。
	[image: IMG_403]
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	特需妇产科
	01
	6000*2500mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.木纹区域、白色线条区域：2cm厚木纹色木工板；
3.灰色书籍区域：2cm厚石膏浮雕；
4.飞鸟装饰：1cm亚克力、莲花装饰：2cm亚克力；
5.logo：铝雕；
6.展框：2cm厚木板，台面宽25cm，正面加档条；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
木工板：裁切造型上墙固定；
石膏浮雕：泥稿制作—石膏模具制作—翻模成型—加工上色
7.安装工艺：木工板、石膏浮雕：专用固定件固定；展框：预埋支撑杆固定，其余贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_404]
	

	150
	
	02
	3200*2000mm
	1.立体字：2cm亚克力、立体字（照片中间）：1cm PVC；
2.白色线条、照片展示区：2cm亚克力；
3.假山：2cm PVC；
4.logo：铝雕；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_405]
	

	151
	
	03
	2800*2400mm
	1.立体字：2cm亚克力、立体字（心形中间）：1cm亚克力；
2.照片展示：2cm亚克力；
3.虚线：1cm亚克力；
4.假山、心形底板：2cm PVC；
5.logo：铝雕；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_406]
	

	152
	
	04
	2300*1000mm
	1.整体车贴；
2.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，背胶；
铜版纸：高清打印裁切；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_407]
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	体检中心
	01
	1200*1300mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_408]
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	02
	3500*1500mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_409]
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	03
	4200*1000mm
	1.立体字：2cm亚克力+1cm PVC底板；
2.党徽：成品金属党徽；
3.单块板子：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_410]
	

	156
	
	04
	3000*1100mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.心形：2cm PVC贴木纹纸；
4.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸；
5.其余内容：2cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_411]
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	消毒供应中心
	01
	5600*1800mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.党徽：成品金属党徽；
3.其余内容：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_412]
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	02
	6400*1600mm
	1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸；
4.其余内容：1cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_413]
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	03
	5000*1700mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.单块板子：5cm PVC；
4.展框：2cm厚木板，台面宽25cm，正面加档条；
5.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：展框：预埋支撑杆固定，贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_414]
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	04
	4300*1600mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.边框：2cm PVC；
3.单块板子：1cm PVC；
4.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_415]
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	05
	2000*1600mm
	1.照片盒子：亚克力盒子,右侧开口+200g铜版纸；
2.其余内容：2cm亚克力；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_416]
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	消化内科
	01
	4110*1410mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.底板、边条：2cm PVC；
3.假山装饰：车贴；
4.飞鸟装饰：1cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_417]
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	02
	7400*1360mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.照片展示：2cm PVC；
4.下方假山：整体先做一条2cm PVC，第一块1.5cm PVC，第二块2cm PVC，第三块1cm PVC；
5.其余内容：1cm PVC；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_418]
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	03
	2300*980mm
	1.原墙面拆除；
2.整体黑胶车贴+覆亚膜；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_419]
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	04
	3780*850mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.其余内容：1cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_420]
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	05
	4080*940mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.其余内容：1cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_421]
	

	167
	心身医学科
	01
	1600*1100mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_422]
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	02
	2100*1100mm
	1.全部内容：1cm亚克力；
2.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
3.安装工艺：贴墙固定；
4.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_423]
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	03
	4100*1100mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.左侧装饰：1cm PVC；
3.右侧其余内容：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_424]
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	04
	1800*1000mm
1800*900mm
1800*900mm
1500*1000mm
700*1000mm
1800*1000mm
900*600mm
	1.立体字：1cm亚克力；
2.第三板块绿色底板：1cm PVC；
3.第七板块：铝合金画框；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
金属画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型+整套装裱；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_425]
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	05
	3100*1000mm
	1.立体字、心形：1cm亚克力；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_426]
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	06
	3100*1000mm
	1.立体字、心形：1cm亚克力；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_427]
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	07
	2100*1100mm
	1.立体字、圆形：1cm亚克力；
2.大树、飞鸟：1cm PVC；
3.其余内容：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_428]
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	心血管内科
	01
	8280*1180mm
	1.立体字：2cm亚克力；
2.logo：铝雕；
3.其余内容：1cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_429]
	

	175
	
	02
	1810*800mm*4
	1.原墙面拆除
2.整体黑胶车贴；
3.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；
4.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶；
铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图
	[image: IMG_430]
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	03
	3000*800mm
	1.原墙面拆除；
2.整体黑胶车贴；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图
	[image: IMG_431]
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	04
	920*880mm*3
	1.立体字（第一排）：2cm亚克力、立体字（第二排）：2cm亚克力+1cm PVC；
2.照片展示：A4大小亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图
	[image: IMG_432]
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	05
	2400*1000mm
700*550mm
	2400*1000mm
1.底板工艺：底板1.2mm厚镀锌板焊接抛光造型，表面整体烤汽车漆，文案丝网印刷；科室简介5mm亚克力夹画（高清海报印刷），四周上镜钉；上层面亚克力雕刻热弯造型贴面内嵌250g铜版纸；
2.安装工艺：专用固定件固定墙面；
3.其他详见设计制作图。 
700*550mm
1.立体字、底板：2cm亚克力；
2.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图
	[image: IMG_433]
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	眼胸外科
	01
	4480*1730mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（白色）：1cm亚克力+2cm PVC；
3.其余内容：2cm PVC；
4.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_434]
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	药剂科
	一期9楼01
	6840*1730mm
	1.原墙面拆除；
2.整体采用2cm PVC板子作为底板；
3.logo：铝雕；
4.照片展示、后五块单块板子：亚克力盒子，上方开口+0.5cm PVC；
5.制作工艺：PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_435]
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	一期9楼02
	5570*1270mm
	1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字、单块板子：1cm亚克力；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_436]
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	一期9楼03
	2400*940mm
	1.原墙面拆除+修补；
2.整体采用1cm PVC板子作为底板；
3.上下蓝色条形：1cm亚克力；
4.中间表格：亚克力盒子，上方开口+0.5cm PVC；
5.logo*2：铝雕；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_437]
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	三期2楼01
	1740*770mm
	1.照片展示：1cm PVC+亚克力盒子+200g铜版纸；
2.其余内容：1cm亚克力；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_438]
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	三期2楼02
	8900*2600mm
	1.整体采用2cm白色木工板作为底板造型；
2.立体字、中间华表柱、旗帜装饰、单块板子：2cm亚克力；
3.展板：2cm厚木板，台面宽25cm，正面加档条；
4.右侧灰色线条、照片展示底板：1cm亚克力；
5.数字：1cm PVC（数字做成一整块）+亚克力盒子；
6.右侧中间大照片：1000*550mm，白色型材画框，尺寸含相框边框；
7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
木工板：切割造型；
右侧照片展示：做凹槽内嵌灯带；
8.安装工艺：展板：预埋支撑杆固定，贴墙固定；
9.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_439]
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	三期2楼03
	9320*1690mm
	1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字、右侧弧形线条：1cm亚克力；
3.左侧绿色水纹装饰及边框、右侧白色边框：1cm PVC；
4.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸；
5.logo：铝雕；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_440]
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	三期2楼04
	4880*1390mm
	1.蓝色底板、蓝色边框：2cm PVC；
2.立体字：1cm亚克力；
3.右侧白色底板：1cm PVC；
4.左侧照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸；
5.右侧相框：500*320mm，木纹画框，尺寸含相框边框；
6.logo：铝雕；
7.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
8.安装工艺：贴墙固定；
9.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_441]
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	医学检验科
	01
	4800*2100mm
	1.原墙面拆除+修补；
2.整体采用0.5cm 浅灰色PVC板子作为底板；
3.左侧两块、右侧一块板子底板：1cm PVC；
4.中间白色线条、圆形装饰：2cm PVC；
5.立体字（标题）、党徽：2cm亚克力、立体字（右侧内容）：1cm PVC底板+1cm PVC字；
6.照片展示：1cm PVC+亚克力盒子+200g铜版纸；
7.上方五角星装饰：1cm亚克力；
8.logo：铝雕；
9.其余装饰：1cm PVC；
10.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
11.安装工艺：贴墙固定；
12.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_442]
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	02
	7100*2670mm
	1.原墙面拆除+修补；
2.整体采用1cm PVC板子作为底板；
3.科室简介板块：2cm PVC；
4.logo：铝雕；
5.方块+立体字：1cm PVC底板+1cm PVC字；
6.照片展示：亚克力盒子+200g铜版纸；
7.其余内容：1cm PVC；
8.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
9.安装工艺：贴墙固定；
10.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_443]
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	中医肛肠
	01
	2190*1220mm
	1.立体字（标题）：2cm PVC底板+2cm亚克力、立体字（内容）：2cm PVC底板+1cm亚克力；
2.其余内容：2cm PVC；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_444]
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	02
	2580*1230mm
	1.立体字：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力；
2.纸笔装饰：2cm PVC；
3.其余内容：1cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_445]
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	中医科
	01
	2700*920mm
	1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力；
3.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_446]
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	02
	2000*920mm
	1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力；
3.照片展示：1cm PVC+亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；
4.红色线条：1cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_447]
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	03
	2040*920mm
	1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力；
3.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_448]
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	04
	3760*920mm
	1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字：2cm PVC底板+2cm亚克力；
3.右侧四组单块板子：1cm PVC；
4.苹果树：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_449]
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	05
	2940*920mm
	1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字：1cm PVC底板+2cm亚克力；
3.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_450]
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	肿瘤科
	01
	5820*2610mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.立体字、红色logo：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力；
3.左侧二组单块板子、金色线条：2cm PVC；
4.蓝色装饰、木纹箭头：1cm PVC；
5.金色logo：铝雕；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：奖牌打螺丝悬挂，其余贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_451]
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	02
	4500*900mm
	1.立体字、红色logo：2cm亚克力；
2.蓝色板块、木纹线条：2cm PVC；
3.白色底板、右侧圆形：2cm PVC；
4.中间单块板子：1cm亚克力；
5.金色logo：铝雕；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_452]
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	03
	3530*1060mm
	1.整体采用1cm PVC板子作为底板；
2.飞鸟、蓝色线条、蓝色圆形：2cm PVC；
3.棕色圆形：1cm PVC；
4.三组单块板子：1cm亚克力；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_453]
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	04
	4050*1230mm
	1.立体字：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力；
2.飞鸟装饰：1cm PVC；
3.照片展示：亚克力盒子，右侧开口+200g铜版纸；
4.其余内容：2cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
铜版纸：高清打印裁切；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_454]
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	05
	3220*1230mm
4610*1230mm
	1.立体字：2cm亚克力、1cm PVC底板+2cm亚克力；
2.木纹边框：2cm浅木纹板；
3.蓝色水纹：2cm PVC；
4.单块板子：1cm亚克力；
5.logo：1cm PVC底板+铝雕logo；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_455]
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	重症医学科
	01
	4010*1170mm
	1.整体采用2cm PVC板子作为底板；
2.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力；
3.单块板子：1cm PVC；
4.logo：铝雕；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_456]
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	02
	2420*920mm
	1.原有墙面拆除；
2.立体字：2cm亚克力；
3.单块板子：2cm PVC；
4.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
5.安装工艺：贴墙固定；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_457]
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	03
	3539*1440mm
	1.原有墙面拆除；
2.整体采用1cm PVC板子作为底板；
3.立体字、中间圆形内容、线条：2cm亚克力；
4.下方半圆蓝色装饰：1cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_458]
	

	204
	
	04
	2890*1120mm
	1.原有墙面拆除；
2.整体采用1cm PVC板子作为底板；
3.立体字、中间圆形内容、线条：2cm亚克力；
4.下方半圆蓝色装饰：1cm PVC；
5.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
6.安装工艺：贴墙固定；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_459]
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	05
	2700*790mm
	1.原有墙面拆除；
2.整体采用2cm PVC板子作为底板；
3.立体字（大）：2cm亚克力、立体字（小）：1cm亚克力；
4.单块板子：1cm PVC；
5.logo：铝雕；
6.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
7.安装工艺：贴墙固定；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_460]
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	06
	2300*980mm
	1.原有墙面拆除；
2.整体黑胶车贴+覆亚膜；
3.制作工艺：车贴：高清打印裁切造型，表面哑光覆膜，背胶；
4.安装工艺：贴墙固定；
5.其他详见设计制作图
	[image: IMG_461]
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	公共区域
	01
	约11㎡
	1.原墙面拆除；
2.右侧镂空字：1cm镀锌板烤漆底板，2cm文字镀锌板镂空雕刻面层；
3.其余内容：2cm镀锌板；
4.制作工艺：镀锌板：整体烤漆，图文丝网印；
5.安装工艺：专用固定件固定墙面；
6.其他详见设计制作图。 
	[image: IMG_462]
	

	208
	
	02
	10770*2275mm
7170*2560mm
	1.原墙面拆除+修复；
2.金色立体字：2cm拉丝钛金；
3.立体字（不忘初心 牢记使命）、党徽：1cm PVC底板+2cm亚克力字；
4.立体字（克己奉公 浩然正气 立党为公 廉政为民）：2cm亚克力底板+2cm亚克力字；
5.两侧底板：2cm PVC；
6.两组标题底板：2cm亚克力；
7.右侧白色竖条纹：油漆；
8.右侧红色水纹：2cm PVC；
9.左侧五角星装饰、其余文字内容：2cm亚克力；
10.制作工艺：亚克力：雕刻造型+uv背面印刷；
PVC：雕刻造型+uv正面印刷；
金属字：雕刻造型+拉丝；
11.安装工艺：标题大立体字专用固定件固定墙面，其余贴墙固定；
12.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_463]
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	03
	5500*3500mm
	1.整体底座：长5800mm，接触面宽300mm，厚度100mm，1.5cm厚镀锌板；
2.立面整体：5cm 厚镀锌板；
3.立体字（位置指引文字）、绿色线条：2cm不锈钢；
4.下方英文字母：3cm不锈钢，焊接在底座上；
5.下方假山造型：3cm镀锌板；
6.logo：铝雕；
7.宣传栏：铝合金可掀盖液压宣传栏，内嵌高清海报亮膜，边框为60*60mm方管；
8.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆，文字丝网印；
9.安装工艺：钢筋混凝土预埋；
10.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_464]
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	04
	7000*3000mm
	1.底座：4cm+6cm+4.5cm+1cm厚镀锌板；
2.立体字：“1938”：4cm厚不锈钢、“厚德 至善 博学 精诚”：1cm厚镀锌板底板+1cm厚不锈钢字、“成都市第五人民医院”：2cm厚不锈钢；
3.1938后底板：2cm厚穿孔铝单板；
4.中间文字方块后底板、右侧白色底板：2cm厚镀锌板；
5.方块镂空：0.5cm厚镀锌板；
6.logo：2cm镀锌板；
7.宣传栏：铝合金可掀盖液压宣传栏，内嵌高清海报亮膜，边框为60*60mm方管；
8.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆，文字丝网印；
9.安装工艺：钢筋混凝土预埋；
10.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_465]
	

	211
	
	05
	3360*2500mm
	1.边框：5cm镀锌板；
2.底板：1cm镀锌板；
3.立体字*2套（AB面各一套）：2cm不锈钢；
4.A面：60*80cm木质画框内嵌高清海报+覆亚膜；
5.B面：高清海报+覆亚膜；
6.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆；木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜；
7.下方安装万象轮；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_466]
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	06
	3360*2500mm
	1.边框：5cm镀锌板；
2.底板：1cm镀锌板；
3.立体字*2套（AB面各一套）：2cm不锈钢；
4.双面：60*80cm木质画框内嵌高清海报+覆亚膜；
5.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆；木质画框+磁性吸盖（可翻盖换画面）+有机玻璃+背板+海报高清打印裁切造型，表面亚光覆膜；
6.下方安装万象轮；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_467]
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	07
	15400*2000mm
	1.原墙面拆除；
2.基层：木工板造型；
3.黄色金属边框：拉丝不锈钢激光切割折弯打磨造型，表面电镀；
4.英文高立体字：不锈钢烤漆；
5.发光字：不锈钢背发光字；
6.内容展示：电子屏；
7.安装工艺：专用固定件固定墙面；
8.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_468]
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	08
	12000*3500mm
	1.灰色底板：3cm厚镀锌板；
2.金色板块：5cm厚镀锌板；
3.金色线条：8cm厚镀锌板；
4.圆形：1.5mm镀锌板+高清海报；
5.立体字：2cm不锈钢；
6.绿色线条：1.5cm不锈钢；
7.logo：铝雕；
8.宣传栏：铝合金可掀盖液压宣传栏，内嵌高清海报亮膜，边框为60*60mm方管；
9.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆，文字丝网印；
10.安装工艺：钢筋混凝土预埋；
11.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_469]
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	09
	8000*2880mm
	1.原墙面拆除；
2.三组立体字：2cm不锈钢；
3.上方红色板块、金色边框：2cm镀锌板；
4.宣传栏：铝合金可掀盖液压宣传栏，内嵌高清海报亮膜，边框为60*60mm方管；
5.镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆；
6.安装工艺：专用固定件固定墙面；
7.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_470]
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	10
	3000*2450mm*2
	1.边框：5cm镀锌板；
2.底板：1cm镀锌板；
3.下方立体字：3cm不锈钢；
宣传栏：铝合金可掀盖液压宣传栏，内嵌高清海报亮膜，边框为60*60mm方管；
4.制作工艺：镀锌板、不锈钢：焊接抛光造型，整体烤漆，文字丝网印；
5.安装工艺：钢筋混凝土预埋；
6.其他详见设计制作图。
	[image: IMG_471]
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	智慧标识标牌
	/
	/
	1.系统环境：台式机支持WindowsXP/Vista/7/10系统，平板电脑及手机支持安卓（Android）系统，服务器支持Windows系统；
2.软件模式：系统采用服务器端—客户端模式，使用指定的服务器设备作为数据上报和存储的服务器，通过互联网传输数据，并提供软件所需开发及运行环境（供采购人使用1年）；
3.开发技术：
编程语言及框架：系统后台编程语言拟采用Ruby或Java，基于目前最为流行的敏捷开发框架先驱Ruby on Rails框架或者J2EE框架；
系统网页前端使用html+css+javascript进行富客户端开发，使jquery和backbone框架，移动客户端支持Android操作系统，兼容主流版本；
开放API接口：系统通过对各类外部应用提供REST风格的开发接口，以JSON格式为数据交换格式，实现对外提供统一的数据服务，不同外部应用在调用同一资源时能够获取到一致信息，数据更新时能够通过消息推送的形式通知外部应用；
4.实现数据录入、上传和下载；
5.实现数据审核；
6.实现数据备份与恢复；
7.软件功能规格-服务器端
在客户端功能满足的情况下，实现以下服务器端需求：
（1）系统保证支持 Windows 服务器；
（2）系统拥有分级的管理权限设置，支持根据需要增加数据上传和管理用户；
（3）可以根据需要开放或关闭已上传到服务器端数据库的修改功能；
（4）系统支持根据不同条件导入导出数据，导入导出格式为 CSV 格式、XLS 格式、DBF 格式等；
（5）系统数据安全管理完善，具备定时自动数据备份和手动数据备份与恢复功能；
（6）系统在客户端数据出现问题的情况下，服务器可向客户端发送数据，并恢复客户端数据；
8.其他功能需与采购人实际使用功能相匹配。
	/
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