

成都市第五人民医院三期
会议室智能会议系统
市场调研参数
项目背景
我院三期会议室智能化系统，以设计建成现代化会议室为宗旨，建立高效、实用的智能化会议环境。采用高清大屏幕作为显示设备，配合无缝切换等技术综合应用为一体，并根据不同的会议及报告要求，将各种不同的多媒体音视频信号及计算机网络的信号等多种信息有序组合，有选择、相配合地显示在相应显示屏幕上，在实现会议发言、高清摄像跟踪的同时，配合高品质的音响系统及智能中央控制系统同步联动，打造一个具备现代化、领先性、适用型的智能会议室。

总体建设需求
项目建设总体需求

本项目主要涉及我院三期三楼多功能厅、小会议室以及3个培训室智能化会议系统建设。需完成以下几大核心建设内容:
	会议室名称
	所需子系统
	主要功能需求

	510人多功能厅
	音响扩声系统
会议发言系统
中央控制系统
音视频切换系统
会议录播系统
舞台灯光系统
机械幕布系统
	可实现各种大中小型国际会议、普通会议、娱乐演出活动、多媒体放映、报告、培训、讲座、会议同步记录、会议同声传译、智能集中控制等各种功能。

	小会议室（3间、可连通）
	音响扩声系统
会议发言系统
中央控制系统
音视频切换系统
录播系统
	实现日常会议、本地培训、远程培训、视频会议、报告等。

	小会议室（1间）
	音响扩声系统
会议发言系统
中央控制系统
音视频切换系统
录播系统
语译系统

	实现日常会议、视频会议、报告等。



各会议室建设功能需求
510人多功能厅
多功能厅是本次建设重点任务，主要由显示系统、舞台灯光系统、扩声系统、机械幕布系统、会议系统、录播系统、同声传译系统以及中央控制系统共同构成。
显示系统
本厅的显示系统主要包括舞台背景大屏、字幕屏、边屏以及后方投影共同组成。报告厅内通过建设LED大屏、字幕屏以及大尺寸边屏，成一个真正无缝拼接，拥有高对比度、画面清晰流畅、高灰度，高刷新，技术先进、功能强大、使用方便的显示系统，提供一个集多媒体展示，视频会议，数字白板、互动体验于一体的高科技电视墙显示系统。
舞台背景大屏作为本厅的主屏，采用小间距LED大屏，尺寸根据舞台宽度及报告厅的高度合理设计。建设完成后实现和其他屏幕同步内容及信息。由中控系统统一控制。
字幕屏主要为舞台背景大屏的辅助，显示字幕及其他辅助信息，采用与背景大屏相同材质的LED屏。
边屏旨在为坐在会议室后排的人提供更加清晰的显示内容，采用大尺寸液晶屏同时可实现45°角的展开与收缩。
投影仪为小范围会议提供便捷性，采用吊装电动收缩幕布，采用高清激光投影设备满足显示需求。
舞台灯光系统
多功能厅舞台灯光设计是遵循会议为主要功能进行配置的，同时兼顾中小型演出功能的需要，能适应国内灯光设计和灯光操作人员的应用和管理，总体灯光系统设计、配置和布局以满足各种文艺演出等的要求，整个舞台的布光做到科学、合理。舞台灯光布置分台内区和台外区，配备基本灯位，并能灵活调节，适应演出等功能用途的需要。
扩声系统
报告厅扩声主要是清晰度和可懂度的要求，也要求具有一定的响度，使听起来不费力。同时要求频谱的均衡、不失真。对于音乐声，除了清晰度和响度的要求外，还有丰满度、空间感和平衡感等方面的要求。具有合适的响度；具有一定的空间感；具有良好的音色（即低、中、高频各声部取得良好的平衡，音色不畸变、不失真）。整个厅堂内各点声能分布均匀，即声场分布均匀，可保证各区域内听众听到的响度基本一致。声场均匀的厅堂中，最大声压级与最小声压级之差不超过6dB，最大声压级（或最小声压级）与平均声压级之差不超过3dB。在音质设计时，采取下列措施可使声音得到充分扩散，声能分布也就比较均匀。     
机械幕布系统
机械幕布的配置满足我院各类文艺节目及晚会的需求同时也可以用于重大会议及庆典活动，机械幕布的配置参考国内现有先进工艺，舞台机械控制系统统一通过中控及单独的控制系统控制，同时考虑系统的安全保护措施。
会议系统
满足院内可实现各种大中小型国际会议、普通会议等各类型会议的召开需求，包括会议发言主机、控制软件、主席单元、代表单元、摄像机组成。具有讨论、摄像跟踪、软件控制等功能。
同声传译系统
[bookmark: _GoBack]满足多种语言环境下的会议时，通过同声传译系统将外语翻译成中文并广播出来。
中控系统
实现大屏播放切换、电源管理、会议室管理、播放内容控制、环境监测、灯光控制、声音控制、空调控制等；可方便快捷的管理所有视频、音频、会议系统，使整套系统能够方便快捷的管理；
小会议室
小会议室作为召开中小型会议的场所，设计圆桌会议室满足对应的会议需求，建设扩声系统、显示系统、中控系统、会议录播系统等子系统。
扩声系统
小会议室扩声系统具有一定的响度，使听起来不费力。同时要求频谱的均衡、不失真。对于音乐声，除了清晰度和响度的要求外，还有丰满度、空间感和平衡感等方面的要求。
显示系统
小会议室采用一台大尺寸液晶触摸一体机实现显示功能并与会议系统数据联动，实现随时投票及共享。
中控系统
实现大屏播放切换、电源管理、会议室管理、播放内容控制、环境监测、灯光控制、声音控制、空调控制等；可方便快捷的管理所有视频、音频、会议系统，使整套系统能够方便快捷的管理；同时与多功能厅设备实现互通。
会议录播系统
在多功能厅与小会议室形成主分会场的环境下，录播系统可完成将主会场发言者的视频信号、发言材料，以及发言者的音频信号，通过网络传输到分会场，使分会场与主会场同步会议。同时，分会场的音视频信号也能完整同步的全部反应到主会场来，以便主持会议的领导及时掌握各分会场情况，与各会场有更多的交流和指导。各分会场通过网络实现对主会场信息的接收，并根据需求，观看任意分会场的情况，并实现双方的语音和文字交流。
小会议室（3间、可连通）
培训室主要作为业务培训或会议使用，建设扩声系统、显示系统、中控系统、会议录播系统等子系统。
扩声系统
培训扩声系统具有一定的响度，使听起来不费力。同时要求频谱的均衡、不失真。对于音乐声，除了清晰度和响度的要求外，还有丰满度、空间感和平衡感等方面的要求。
显示系统
培训室采用一台大尺寸液晶触摸一体机实现显示功能并与会议系统数据联动，实现随时投票及共享。
中控系统
实现大屏播放切换、电源管理、会议室管理、播放内容控制、环境监测、灯光控制、声音控制、空调控制等；可方便快捷的管理所有视频、音频、会议系统，使整套系统能够方便快捷的管理；同时与多功能厅设备实现互通。
会议录播系统
在多功能厅与培训室形成主分会场的环境下，录播系统可完成将主会场发言者的视频信号、发言材料，以及发言者的音频信号，通过网络传输到分会场，使分会场与主会场同步会议。同时，分会场的音视频信号也能完整同步的全部反应到主会场来，以便主持会议的领导及时掌握各分会场情况，与各会场有更多的交流和指导。各分会场通过网络实现对主会场信息的接收，并根据需求，观看任意分会场的情况，并实现双方的语音和文字交流。


