[bookmark: _GoBack]成都市第五人民医院双活存储采购项目市场调研参数
	要求
	技术指标要求描述

	设备数量
	2台

	设备等级
	企业级高端全闪存存储阵列、设备配置全冗余并保证在发生硬件故障时能够自动切换，不出现单点故障，需要配置断电数据保护机制。设备原厂商须承诺对其高端产品线将持续进行研发投资，以保证其设备先进性及稳定性，提供所投设备原厂服务生命周期(生产厂商承诺并加盖生产厂商公章)。

	支持存储协议
	FC，iSCSI， NFS，CIFS，FC-NVMe，NVMe Over RoCE，NDMP，S3，NFS over RDMA。

	前端通道接口类型
	8/16/32 Gbit/s FC/FC-NVMe, 10/25/40/100 GbE，25/100 Gb NVMe over RoCE/NFS over RDMA。

	后端通道端口类型
	100G RDMA/SAS 3.0。

	控制器要求
	控制器采用Active-Active架构，LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到所有控制器，支持扩展到32控制器集群；采用多控（所有控制器）高速互联架构，控制器互联协议采用PCI-E/IB/RDMA等协议，非FC、IP联邦，每个控制器配置≥2颗国产CPU。本次单台存储配置CPU总核心数≥256物理核，主频≥2.4GHz。

	控制器缓存
	每双控配置≥1024G缓存（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。

	容量需求
	配置≥40块3.84T NVME SSD企业级双端口TLC SSD硬盘，非SATA SSD，非SAS SSD，非QLC颗粒SSD，最大支持磁盘插槽个数≥3200。

	RAID方式
	支持RAID5、RAID6或RAID-TP等主流RAID方式，最大支持在同一个RAID组内容忍任意3盘同时失效，数据不丢&不中断业务。

	性能要求
	读写IO响应时间小于0.5ms，包括开启增值功能的情况下，包括开启快照等功能(不少于3个快照)。

	动态备用磁盘
	数据打散到资源池内所有硬盘上，没有热点，硬盘负荷平均，避免个别盘因为承担更多的写操作而提前达到寿命的上限，当硬盘故障时，故障盘上的有效数据会被重构到资源池内除故障盘外的所有盘上，实现了多对多的重构，速度快，大幅缩短数据处于非冗余状态的时间；全盘参与重构，资源池内所有硬盘都会参与重构，每个盘的重构负载很低，重构过程对上层应用无影响。

	主机端口配置
	配置≥8个16GB FC主机端口，每控制框可扩展到96个前端主机接口。

	快照功能
	配置ROW高密快照功能，提供每3秒做一次快照备份，提供无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms，支持安全快照，即快照不可删除，配置克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本，支持按照LUN、LUN组和主机的方式进行流量控制。

	防勒索检测
	支持勒索检测功能，1）面对勒索软件攻击时，勒索文件拦截功能可以有效阻止文件进行后缀名更改 2）提供实时勒索检测，及时发现勒索软件并告警 3）当文件系统已被勒索攻击，可以针对文件系统快照副本进行深度检测并标记已感染副本，并找到未被感染快照副本，恢复数据。

	数据安全
	存储系统对非正常操作具有保护能力，对可能引起数据改变的人工操作具有警告确认提示，不同类型或不同接口的磁盘阵列控制器及其插拔盒具有防插错措施，对管理用户进行安全身份认证。

	操作系统支持
	支持Windows、Linux、AIX、Solaris和Vmware等主流操作系统。

	硬件兼容性支持
	支持各品牌PC服务器，支持博科SAN FC交换机。

	负载均衡
	采用Symmetric Active-Active架构。通过均衡算法，实现每个控制器接收到的主机读写请求是均衡的；通过全局缓存技术实现 LUN 无归属，每个控制器收到的读写请求，就在本控制器处理，实现了控制器压力均衡；数据均匀的分布到存储池内的所有硬盘上，实现盘的压力均衡。

	功能要求
	配置存储资源管理、智能自动精简配置、智能服务质量、LUN迁移、虚拟快照、远程复制、克隆、数据加密、双活、高密快照、异构虚拟化等功能。

	可维护性
	在不中断业务运行、不影响存储运行、不破坏数据的情况下，要求具备在线扩展、在线维护能力，包括在线版本升级、在线性能调优、在线更换网卡部件、在线扩展硬盘、在线扩展控制器等。

	运维管理与监控要求
	要求投标产品自带集中管理平台软件，有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件，支持提前≥180天容量预测，提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命，支持系统安全管理。

	维保要求
	维保期内提供定期巡检、应急响应、现场技术支持、故障诊断处理、性能分析服务

	配置项完整性要求
	原厂商须承诺保证根据招标人技术要求所做出的设备配置项的完整性，如果缺漏或不符，应无条件承担补充或更换的责任；存储配置必须全冗余结构；

	服务
	制造商原厂5年7*24*4小时响应服务，制造商原厂安装实施服务



光纤交换机调研参数
	技术指标
	技术要求

	品牌
	必须为Broadcom(博科)合作品牌，且在博科官网可查。

	端口数量
	FC port单端口速率≥32Gb/s，最大可扩展端口数≥24，本次配置并激活24端口16Gb/s光模块

	端口速率
	所有FC端口支持32Gb全线速

	端口类型
	支持D_PORT（ClearLink 诊断端口）、 E_PORT、EX_PORT、F_PORT、 AE_PORT、可选端口类型控制

	接口光模块特性
	FC端口速度支持自动检测功能，可兼容32/16/8/4Gbps 光纤通道链路；可在线热插拔

	连接性
	1、支持现EMC、HP、华为存储厂家的存储设备；
2、支持各类服务器；
3、须与我院现有Brocade系列交换机无缝对接，无兼容性问题

	管理要求
	支持SNMPv3、GUI界面，支持SSH安全访问管理、全图形化运维管理操作

	高级功能
	提供基于硬件的FC压缩和256位加密功能

	冗余要求
	要求配置冗余电源和风扇

	服务
	制造商原厂5年7*24*4小时服务、制造商原厂初次安装服务


1、对医院目前使用的双活存储上的业务系统及数据进行迁移，迁移过程需保证数据的完整性，安全性。
2、数据迁移中如有涉及患者数据时，必须确保数据安全和患者隐私保护，不得以任何方式获取医院和患者数据。禁止任何形式对医院数据进行拷贝、编译、复制等手段将数据挪作他用。（提供承诺函）。
3、项目验收后提供维护期内7天*24小时30分钟内远程问题处理。
4、维护期内提供每季度数据库巡检服务，提供巡检报表，提出需要进一步优化的建议，并协助进行优化。
5、如果涉及到HIS系统停机，则HIS系统停机时间控制在15分钟以内。(提供可证明时间的操作证明文件或技术方案)
6、确保新环境下HIS系统的稳定运行，不能出现性能问题，保证及时解决因迁移出现的问题。(提供应急处理方案)
7、障数据绝对安全，保护病人隐私。（提供承诺函）
8、为保证所有计算资源用于业务系统数据库运算资源，本次数据迁移服务除操作系统、数据库及必要的杀毒软件外，杜绝安装其他消耗资源的软件。（提供承诺函）。
9、项目结束后提供规范的安装配置文档，包括数据库安装路径，存储配置，初始化参数等内容。
10、保证此次数据迁移工作不影响对接在HIS系统库数据提取的三方系统（包含但不限于：VTE系统、运行数据中心系统、临床数据中心系统、医疗数据总线、运营管理BI系统、部分生产系统报表提取服务）前端应用。（提供承诺函）
11、负责协调本次备份数据迁移涉及到的三方软件系统公司以及其他与本次迁移相关联的信息系统公司提供现场支持，相关费用由承建人承担（包含但不限于：HIS系统、LIS系统、PACS系统、电子病历系统、数据平台系统等）。（提供承诺函）
12、安装符合各业务系统运行的操作系统、数据库。
13、此次数据迁移工作不影响三方对接服务应用，需保证IP、SAN网络地址与原系统一致，确保所有三方系统数据迁移支撑设备、客户端登陆不受影响。（提供承诺函）
14、数据迁移备份系统对接服务，确保数据迁移完成后，医院现有的备份系统能正常同步生产系统数据，需要进行备份数据与生产数据一致性验证。
15、系统数据迁移完成后，协助清理系统中因前期维护产生的临时数据、视图等数据。（提供操作方案）

