


1.监护型救护车（长轴高顶）
	救护车技术参数配置表

	序 号
	名称
	技术规格和配置要求

	1
	产品名称
	救护车

	2
	医疗舱尺寸（mm）
	3350×1650×1820

	3
	排量/功率（ml/kw）
	2198/103

	4
	排放依据标准
	GB3847-2005,GB17691-2018 国Ⅵ

	5
	外形尺寸长×宽×高（mm）
	5820×1974×2590，2680,2750

	6
	车辆轴距（mm）
	3750

	7
	车辆轮距（前/后）（mm）
	1740/1704

	8
	总质量（kg）
	3700

	9
	车辆整备质量（kg）
	[bookmark: _GoBack]2750

	10
	额定载客（含驾驶员）
	5-8

	11
	燃油种类
	柴油

	12
	最高车速（km/h）
	145

	13
	车辆总轴数（个）
	2

	14
	车辆轴荷（kg）
	1690/2010

	15
	车辆前悬/后悬（mm）
	973/1097

	16
	钢板弹簧片数（片）
	-/2

	17
	接近角/离去角
	22/24,19/24

	18
	车辆轮胎数（个）
	4

	19
	车辆轮胎规格型号
	215/75R16LT

	20
	防抱死系统
	ABS

	21
	工作方式
	四缸直列、增压中冷、高压共轨柴油机

	22
	燃油系统
	直列4缸，柴油直喷

	23
	驱动方式
	后轮驱动

	24
	变速器
	自动变速箱AMT

	25
	轮圈尺寸
	16吋

	26
	空调
	前后空调，独立控制

	27
	转向系统
	液压助力

	28
	最高车速
	145KM/小时

	29
	制动系统
	前通风盘式，后实心盘式

	30
	车顶类型
	原厂钢制高顶

	31
	同色保险杆
	具有

	32
	驾驶室 3 座椅
	具有

	33
	驾驶员安全气囊
	具有

	34
	遥控钥匙
	具有

	35
	倒车雷达
	具有

	36
	定速巡航
	具有

	37
	轮毂样式
	铸铁轮毂

	38
	胎压监测
	胎压显示

	39
	车机
	原厂多媒体车机




医疗舱配置


	1
	车身外表
	救护车车身外表按医院要求制作。

	2
	警示系统
	由驾驶室控制。

	▲3
	LED警灯
	长排LED警灯，警灯安装高度不超过原车顶，警灯平台中部安装方形蓝色边框，中间为白色十字架双色一体化灯壳，LED灯芯电路板爆闪灯；两侧安装白色方形爆闪灯。安装牢固，密封严密，保证不漏、不渗雨水。（提供实物图证明）

	▲4
	四周频闪警灯
	四周频闪警灯：车辆外观装有方形蓝色边框，中间为白色十字架双色一体化灯壳，LED灯芯电路板爆闪灯。光源为白、蓝交替组合式3级光源屏闪，长200mm宽200mm厚 35mm，左右各3只、后面2只、前面1只)；尾部长方形LED灯芯爆闪灯2只，前部长方形LED灯芯爆闪灯2只。光源为3组光源交替屏闪。（提供实物图证明）

	5
	警灯、警报器
	双电喇叭，警报器，麦克风，慢速双音转换调。

	6

	内饰材料与环保性能
	医疗舱所有内饰均采用ABS材料吸塑一次成型覆盖。药品柜与医疗器械柜采用ABS一次性成型材料（提供实物照片）。医疗舱内所有内饰需无异味，可再生的环保材料，任何部位不得使用玻璃钢类、纤维类、木质类材料。
环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，苯质量分数≤100mg/Kg

	7
	中隔墙
	中隔墙将驾驶舱和急救舱完全隔离。
采用ABS材料吸塑

	8
	推拉窗
	中隔墙上配有可开启移动式透明推拉窗，推拉窗玻璃带有锁定装置。

	9
	医疗左侧药品器械柜
	药品器械柜可分别放置呼吸机、心电图机、除颤仪等急救药械。

	10
	药品盒
	医疗舱左侧药品盒：药品及辅料分类放置采用透明药品盒4层。药械柜上方装有透明公示栏。药品器械柜的布置要便于医护人员的取放操作并有明显标识。

	11
	吊柜
	医疗舱左侧4组吊柜：长620mm,高300mm，深200mm；
吊柜下方透明高度40mm，方便医护人员观察吊柜内物品，能及时准备找到所需物品。医疗舱前侧1组吊柜：长620mm,高220mm，深170mm。

	▲12
	氧气瓶柜
	安装于左侧后门位置，采用ABS材料吸塑一次成型。（提供第三方出具的检验报告证明）

	▲13
	地板
	具有阻燃性。（提供第三方出具的检验报告证明）

	14
	护士椅
	位于担架前部朝向病员头部，座垫采用冷发泡海绵，可折叠，附安全带。

	15
	医生座椅
	应位于担架前部右侧，朝前安装，附安全带

	16
	长排柜式座椅
	医疗舱右侧布置带两点式安全带的3人长条座椅，使用PU皮革面料真空发泡一次成型，长条柜采用ABS材料
背部、头顶部带PU皮革面料真空发泡一次成型长条座椅靠垫，长条柜带上掀门，内部为储物空间。

	17
	扶手
	在上下车门处及顶部安装有安全扶手。

	▲18
	控制系统
	电容显示控制屏10寸，加薄膜开关，双并联控制，可同时实现电气设备开关功能。
功能集成控制，能在电容屏上触摸操作。控制屏上显示12V直流电压、220V交流电压，工作灯状态、排风、射灯状态等相关用电设备的工作状态，能够使工作人员直观的掌握用电设备的工作状态并及时发现故障。（控制屏需提供第三方检验报告）

	19
	备用控制系统
	双并联触点控制系统，显示12V直流电压、220V交流电压，确保在故障状态下，仍能使用医疗舱内电器设施。

	20
	电源系统
	24小时不间断供电，可输出220V，供精密医疗设备使用，并在相应位置安置12V及220V电源插座。在220V电源输出端安置漏电及短路保护器。12V电源插座3个，220V电源插座4个。

	21
	专用电瓶
	12V免维护汽车专用电瓶，容量不小于80Ah，在驻车时可供部分医疗器械使用。

	22
	逆变器
	1000W纯正弦波智能逆变器，12V输入，输出为220V。符合国家汽车行业标准的低压线束，带漏电和短路保护的模块集成电控箱。

	23
	双电瓶管理
	自动连接或断开。确保救护车原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车。

	24
	外接充电系统
	长时间驻车时，可外接市电对车载电瓶充电，也可直接为车载设备供电。

	25
	安全保护装置
	设有规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。

	26
	供氧系统
	隐藏式密闭管道氧气，带快速接口，即插即用，也可供其它用气设备使用。

	27
	管道
	隐藏式管道氧气，预留呼吸机用气接口。2瓶氧气可自动切换。

	28
	氧气瓶
	10升不锈钢制自动切换氧气瓶2只，带固定装置。

	29
	高压减压阀
	实现高低压转换，并带有压力调节装置及压力表。

	30
	湿化瓶
	双路即插即用湿化瓶。

	▲31
	换气系统
	医疗舱安装下排式换气系统。
带活性炭初级过滤装置，通风量5.6m³/min,换气次数 20 次/H（提供国家认可的第三方检测机构出具的检验报告佐证）。

	32
	杀菌系统
	采用环形内嵌式紫外线消毒灯，可定时控制。

	33
	工作灯
	医疗舱内LED 长条灯带共 2 条、医疗舱内独立控制，照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修：舱内光照充足均匀，光线柔和，亮度可调。

	34
	后射灯
	冷光源高亮度LED后射灯，适用于夜间照明。

	35
	对讲系统
	前后对讲，单向控制。

	36
	输液固定系统
	在担架车上方安装1组输液架，输液挂钩能同时满足3袋以上的输液需要。

	37
	通讯系统
	在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。

	38
	灭火器
	前后舱各配置灭火器1个。

	39
	垃圾桶
	医疗舱配垃圾桶1只（不锈钢材质）

	40
	安全锤
	安全锤1个。

	41
	保险杠
	车身前后安置加固保险杠。

	42
	关门提示
	车门关闭提示系统。

	43
	保护措施
	内部表面无尖锐物体，所有医疗设备挂钩、托架紧贴舱壁安装，周围有保护措施。

	44
	内壁
	医疗舱内壁加固防撞处理。

	45
	防撞垫
	侧门上车头部防撞保护。

	46
	观察窗
	医疗舱左侧配备玻璃观察窗

	47
	自动上车担架
	数量：1副；



2. 中型转运救护车（中轴低顶）

	救护车技术参数配置表

	序号
	名称
	技术规格和配置要求

	1
	医疗舱尺寸
	2780×1690×1730

	2
	排量（ml）
	1997

	3
	功率(kw)
	149

	4
	排放依据标准
	国Ⅵ

	5
	外形尺寸长×宽×高(mm)
	5341×2032×2407

	6
	车辆轴距(mm)
	3300

	7
	轮距（前/后）
	1736/1720

	8
	钢板弹簧片数(片)
	-/1

	9
	车辆轮胎数(个)
	4

	10
	车辆轮胎规格型号
	215/75R16LT

	11
	车辆轴荷（Kg)
	1560/1935

	12
	最高车速（Km/h)
	156

	13
	车辆整备质量（kg）
	2150

	14
	总质量（kg）
	3300

	15
	额定载客（含驾驶员）
	5-9人

	16
	燃油种类
	汽油

	17
	遥控钥匙
	具有

	18
	驾驶室3座椅
	具有

	19
	驾驶室电动车窗
	具有

	20
	安置及驱动方式
	前置前驱

	21
	离合器
	单片干式

	22
	轮胎型号
	215/75R16LT

	23
	转向系统
	液压助力转向系统

	24
	悬架系统
	前麦弗逊式独立悬架/钢板弹簧非独立悬架

	25
	空调系统
	冷暖空调，前后双空调/双恒温，独立控制。

	26
	安全气囊
	主驾驶座均配备安全气囊。

	27
	其他
	电动车窗，遥控钥匙，中控锁，后视镜，前后雾灯，AM/FM收放机。

	28
	中移门窗户
	医疗舱右侧，侧拉门上为可移动玻璃窗，玻璃窗移动幅度根据使用需要多档可调，每档带限位锁紧装置。

	▲29
	变速器
	6挡手自一体变速箱

	30
	发动机型式
	直列、四缸、涡轮增压



医疗舱配置
	配置清单：

	空调及照明系统

	1
	驾驶室安装原厂空调
	1

	2
	医疗舱安装原厂空调
	1

	3
	空调出风口
	4

	4
	医疗舱内LED照明灯
	2

	▲5
	36W紫外线消毒灯(提供检验报告)
	1

	中央电源分配系统

	1
	医疗舱内安装220V插座
	2

	2
	照明开关
	1

	3
	12V插座
	2

	4
	1000W逆变器
	1

	紧急警报系统

	1
	驾驶室安装警报、警灯控制按钮
	1

	2
	音量可调的报警器
	1

	3
	100W的扩音器
	1

	▲4
	车顶部安装长排LED爆闪警灯
	1

	▲5
	四周频闪警灯：车辆外观装有方形蓝色边框，中间为白色十字架双色一体化灯壳，LED灯芯电路板爆闪灯。光源为白、蓝交替组合式3级光源屏闪，长≥200mm宽≤200mm厚≤ 35mm，左右各2只、后面2只、前面1只)；尾部长方形LED灯芯爆闪灯2只，前部长方形LED灯芯爆闪灯1只。光源为3组光源交替屏闪。（提供实物图）
	7

	医疗舱内装置

	1
	驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个玻璃窗，前后完全隔离

	2
	左侧单人座椅
	2

	3
	右侧单人座椅
	2

	4
	安装10L氧气瓶
	1

	5
	氧气减压阀
	1

	6
	湿化瓶
	1

	7
	暖风
	1

	▲8
	车内地板采用耐酸、耐碱、防火、防滑、防静电地板（提供第三方出具的检验报告证明）
	1

	9
	原车内饰
	1

	10
	氧气柜
	1

	11
	中隔板前左侧小型工作台（含推拉门）
	1

	12
	自动上车担架
	1

	13
	自动上车担架固定支架
	1

	14
	上车导板
	1

	15
	担架托盘
	1

	16
	扶手
	1

	17
	空调出风口
	6

	18
	输液夹紧器
	2

	19
	中门上车踏板
	1

	20
	左侧小型器械柜
	1





3.基础转运型救护车（平顶转运型）

	序号
	部件名称
	技术规格和配置要求

	一、
	汽车基本技术规格和配置要求

	1
	车身尺寸（mm）
	5370×1928×1998（长×宽×高）

	2
	医疗舱尺寸（mm）
	2700×1650×1380（长×宽×高）

	3
	发动机排气量
	1991c.c

	4
	排气标准
	国六

	5
	燃油系统
	电子燃油喷射，涡轮增压

	6
	燃油
	无铅汽油

	7
	轴距（mm）
	3430

	8
	最大功率(Kw/rpm)
	155/6000

	9
	最大扭矩(Nm/rpm) 
	350/4000

	10
	最小转向半径(m)
	6.95

	11
	车辆总重 (kg)
	3100

	12
	车辆自重 (kg)
	2500

	▲13
	变速器
	9速自动变速箱

	14
	驱动方式
	前置后驱

	15
	制动器 (前轮/后轮)
	ABS(含EBD )调节液压制动, 前通风盘式，后实心盘式

	16
	悬架系统 (前/后)
	前麦弗逊独立悬挂/后拖曳臂式悬挂

	17
	油箱容量 (L)
	70

	18
	轮胎
	235/55R17

	19
	轮圈
	17吋

	20
	空调
	前、后冷暖空调，独立控制

	21
	转向系统
	助力转向，方向盘角度可调

	22
	安全气囊
	驾驶室双气囊

	23
	其它
	电动车窗、遥控钥匙、中控锁，后视镜、前后雾灯、AM/FM收放机、数字钟、公制速度仪。

	二、
	医疗舱内饰配置：

	1
	医疗舱
	

	(1)
	地板革
	易清洗、可消毒救护车专用地板革。

	(2)
	中隔墙
	模具一次性成型，配有可移动式透明滑窗。

	(3)
	急救药品柜
	简易药品柜

	(4)
	护士椅
	位于担架前部，座垫采用冷发泡海绵自吸工艺，附安全带。

	(5)
	氧气瓶柜
	

	(6)
	座椅
	位于医疗舱右侧，含医生单人座及柜式座椅一个

	（7）
	器械平台
	可安置监护仪等急救设备。

	2
	控制系统
	集成控制，机械式控制面板

	3
	警示系统 
	驾驶室控制。

	（1）
	警灯
	长排LED蓝色爆闪警灯。

	（2）
	警报
	双电喇叭，麦克风，慢速双音转换调

	4
	供氧系统：  
	隐藏式密闭管道氧气，带快速接口，即插即用，也可供其它用气设备使用。

	(1)
	氧气瓶
	10升氧气瓶1只

	(2)
	高压减压阀
	带有压力调节装置及压力表

	(3)
	湿化瓶
	即插即用湿化瓶

	5
	担架系统
	

	（1）
	自动上车担架
	国产

	（2）
	担架平台
	国产

	6
	照明系统
	

	(1)
	工作灯
	2个长条超薄医疗专用LED灯带，光线明亮。

	(2)
	后射灯
	冷光源，高亮度，适用于夜间照明。

	7
	输液固定系统
	顶置输液架一套。

	8
	安全扶手
	全方位设计

	9
	其他
	前后舱各配置灭火器1个；医疗舱配垃圾桶一只


[bookmark: _Toc6553]

售后服务要求：
供应商所经营产品全部符合国家法律法规的相关规定，为解决用户在使用过程中出现的问题，供应商结合车辆生产厂家需要一套完整的售后服务体系和一支技术精湛的售后服务队伍。具体服务如下：
1、供应商承诺对所销售的车辆，改装部分产品以验收之日起算，四周屏闪警灯质保10年以上，车辆改装一体化内饰材料部分质保5年以上（除电器部分，担架部分），车辆改装的电器部分质保2年以上，担架部分质保1年以上。承诺成都市范围50公里内免费拖车救援。车辆底盘部分按照厂家三包规定执行（不低于2年或5万公里）。在质保期内，任何因质量缺陷而发生毁坏或不能进行正常工作时，供应商将免费为用户维修以及更换零、部件；保证正常使用。质保期满后，对所提供的产品实行终身成本维修，对该产品的所有零、部件的维修及更换只收取成本费用。
2、车辆出售后对操作人员进行技术培训、协助使用单位对车辆进行上户。
3、车辆售出后服务专员不定期进行电话跟踪，及时掌握客户在使用过程中的情况，每年主动上门服务不少于两次。
4、供应商接到服务信息后，及时配合使用部门联系就近的售后服务网点或专业技术人员，保证在最短时间内解决出现的各种问题，解决客户的后顾之忧。
5、供应商所提供的此次项目车辆的售后网点应获得成都市公车定点维修服务资格。


质量保证期外为采购人提供以下技术支持和服务：
1、质量保证期过后，供应商和制造商同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2、质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，供应商和制造商以优惠价格提供售后服务。
3、定期进行顾客满意度调查，了解顾客对服务的满意程度，我们并将顾客的意见和要求，体现在产品的开发和改进当中。针对顾客不满意的方面组织实施改进，努力提高顾客满意度。
4、公司将竭诚为广大客户提供全方位的优质服务，以确保设备正常运行。
供应商在四川地区设立了首家特种车4S店，专业维修各类特种车辆，及时解决客户车辆问题，为四川地区特种车辆售后提供良好的保障。
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