国有资产一体化平台系统升级项目
（新增管理模块）
一、总体需求：
1、提供的支撑国有资产一体化平台的系统需符合国家信创要求，并在医院应用场景具有5年以上的成熟稳定运行经验（系统不允许使用微软.NET、.NET CORE、VB、PHP等底层语言开发）。该升级模块具有兼容达梦、人大金仓等国产数据库，中间件支持兼容金蝶天燕、东方通等软件，适配操作系统银河麒麟、统信等产品（由医院提供服务器，正版数据库、操作系统、中间件等国产软件）。
2、系统架构需整体基于纯B/S架构开发，本项目所有电脑端、手机端、pad 端应用要求统一使用一种软件开发工具进行开发。
3、支持Linux、国产化操作系统部署，采用混合部署模式，数据和应用部署于医院本地，移动端和云端应用通过前置机和防火墙进行可控交互。
4、该升级项目需与医院现有的资产应用信息平台集成对接（医院现有资产应用平台为“爱慧”）。资产设备字典、台账、库房信息数据同步，招标采购信息数据同步，采购合同信息同步，预入库信息同步，验收报告信息同步。
二、功能需求
（一）、固定资产安装验收管理模块
1、安装验收管理模块：需支持PAD端应用和手机端应用进行验收操作。
2、支持多种验收类型：一个科室一类固定资产验收，一个科室多类固定资产验收，多个科室多类固定资产验收、常规单独点件等模式。
3、支持拍照上传固定资产照片，拍照识别SN码信息，笔迹签名等；
4、支持与合同对接，根据配置清单和合同检查固定资产配件是否齐全、相关证件是否具备等。
5、支持自主上传验收固定资产验收证件并同步到电脑端和PAD端。
6、清点待验资产不合格，需进行整改并留存整改记录，直至全部指标合格为止。清点验收结束即生成验收报告并同步至电脑端。
[bookmark: _GoBack]7、该模块所需配套硬件（供应商提供）
（1）配套硬件名称：PAD，智能平板电脑
（2）数量要求：4台
（3）作用：用于履约现场验收
（4）网络参数：支持5G和wifi双模全网通
（5）屏幕分辨率参数：不小于2560*1660
（6）存储内存参数：不小于128G
（5）运行内存参数：不小于6G
（6）后置摄像头参数：不小于1300W
（7）其他参数：若有其他参数，供应商可详细列举
（二）、固定资产共享管理模块
1、共享前资产固定资产进行鉴定打分，自定义评价维度，对符合要求的资产进行共享管理。
2、支持固定资产闲置共享调配和借用租赁调配。
3、闲置共享通过扫码进行调配使用及归还。
4、租赁共享按固定资产分类、按固定资产名称统计租赁时长。通过设置不同固定资产的租赁单价，从而统计科室租赁总金额，核算各科室成本。
5、大屏驾驶舱展示固定资产共享总数量，滚动播放共享中的数量，使用科室、闲置数量，固定资产巡检状态等数据展示。
6、系统全过程记录所有共享固定资产的状态，包括共享中、审批中、鉴定不通过、取消共享等状态。
7、其他参数：供应商可以根据自身产品特别提供其他参数。

