设 备 参 数 要 求
	包件号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	手术室
	充气式升温装置
	进口
	6
	1000
	6000
	设备功能需求：
1. 采用充气式加温方式
2. 运行温度≧ 4档：室温档、低档、中档、高档，可根据病人不同的温度进行调节
3. 可调式风速，根据需求任意选择高低档气流速度
4. 高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2μm
5. 温度感应器≧3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度
6. 保温毯采用排水孔的液体处理方式，收集术中液体装置，能预防压疮
7. 保温毯能保证毯子热量分布均匀
8. 多种保温毯毯型，满足不同类型手术的需求，包括垫毯、盖毯、截石位毯型
9. 升温毯不含乳胶，符合国家阻燃性要求一类标准，材质柔软可透X射线
10. 噪音：高速运行≤53分贝，低速运行≤48分贝
11. 具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护
12. 具备图示和提示音双重报警装置，能监测并显示加温时间，当超过设置温度时，机器具备过热警示功能，若超过预设最高温度43度，机器报警后无干预状态下，当温度达到56度时设备自动断电保护
13. 配备附件便于主机固定（可固定于硬质表面，输液架，病床扶手或推车上）
设备配置：
主机、中文说明书、光盘等。

	2
	手术室
	智能手术烟雾净化系统
	国产
	1
	100000
	100000
	设备功能需求： 
1. 支持同时感应多台设备
2. 支持腔镜手术、开放手术
3. ULPA，能有效过滤0.2μm以上的微粒，有效率达到99.99%
4. 触摸屏，中文显示
5. 运行噪音低于60分贝
设备配置：
主机、过滤器
车架、脚踏开关、转换接头、吸烟刀笔、尾气排放接口、感应器




[bookmark: _GoBack]配 套 耗 材 参 数 要 求
	包件号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	预计年使用数量
	单价（元）
	参数需求

	1
	手术室
	充气式升温装置配套耗材：充气式升温毯
	进口
	600张
	300元/张
	配套耗材功能需求：
1. 保温毯应具备均匀出气孔，保证热量传递到人体，提升热对流效果
2. 保温毯应具备漏液孔，减少升温毯的液体积存，保证手术台清洁
3. 保温毯应具备透明帘布，便于观察及热量收集在患者周围
4. 保温毯两侧应具备预切线，含绑带设置，方便固定
5. 保温毯型号种类要足够，以满足各种病人的不同术式和术位，毯子需要满足一下术式：头部颈部胸部脊椎上肢下肢手术（平卧位、仰卧位、侧卧位：全身毯型、下身毯型、上身毯型）；腹部盆腔手术（截石位：截石位毯型、躯干上身毯型）；儿科手术（儿科专门毯型）；麻醉复苏式（术后复苏恢复毯型）
6. 与充气式升温装置配套使用

	2
	手术室
	智能手术烟雾净化系统配套耗材：吸烟器
	国产
	300支
	80元/支
	配套耗材功能需求：
主要适用于激光手术和高频电外科开放/腔镜手术等操作时产生的有害气体净化清除，与智能手术烟雾净化系统配套使用。



