电动巡逻车参数要求
一、用途：治安巡逻
[bookmark: _GoBack]二、基本参数：三排座椅，额定乘员6-8人，搭载独立悬挂。车身尺寸：≥4000*1520*2130mm，额定载重：800kg ，离地间隙：160mm，最高车速：35 km/h（可调速），制动距离：≤5m，转弯半径：≤6m，爬坡度：30°，充电时间：6-8h，续驶里程：≥120 km
三、配置要求
1.车身：承载式车架加上加强型主梁，前后汽车吸塑保险杠+高强度方管焊接结构及钣金材料覆盖车身，优化防锈烤漆处理
2.底盘：增强微型汽车底盘，整车经酸洗磷化耐腐蚀阴极电泳处理
3.前挡风玻璃 ：汽车专用夹胶钢化玻璃配雨刮器，自动复位功能
4.座椅：软皮革面料高回弹ＰＵ座椅可调式活动靠背（可选公交座位）
5.仪表台：一体式注塑成型数字仪表台，电门锁开关，液晶屏组合仪表、电流表、电量表、倒车蜂鸣
6.方向系统：齿轮齿条式转向系统，有自动调节间隙使方向转动轻便的功能，配置电子方向助力
7.灯光/喇叭：前大灯、前小灯、转向灯、刹车灯、倒车灯、电喇叭、行车灯
8.电机：合资或进口品牌电机，具有过温保护电路、驻坡辅助防溜车功能，牵引性能优越，过载能力强，使用寿命长，功率为6KW （提供：车辆制造商电动车中控软件证书）
9.电池：大容量深循环胶体免维护电池组电压：72V
10.电控系统：合资或进口电控系统，具有过温保护电路的功能，启动更平稳（提供：电动车中控软件证书）
11.充电机：全自动高效脉冲式微电脑智能充电机，充满电后自动停止，可有效延长电池使用寿命
12.后桥悬挂系统：整体钢制后桥，主减速比12.49，前部避震为独立支撑悬挂式减振器，麦弗逊独立悬挂、弹簧、筒式液压减震
13.制动系统：前碟后毂四轮双回路液压制动和独立的驻车制动（手刹），配置真空刹车助力
14.轮胎形式：185/70R13子午线真空轮胎，钢制轮毂+轮罩
15.警务系统：配LED爆闪警灯警具，配喊话器，警灯警具控制器、优质扬声器；采用铝合金材质，牢固、响亮、耐用，内部内置双功放管，防雨防晒，耐低温、抗高温，环境适应性强

