成都市第五人民医院
2026年第二季度通用办公设备市场调研
产品清单
	项目名称
	国产或进口
	功能需求包含不限于以下内容：

	开水器1
	国产
	1、出水方式：双开水龙头（100℃）；
2、供水量≥70升/小时，满足≥140人饮用；
3、加热方式：步进式加热；
4、电磁阀控制全自动进水，缺水自动加水；
5、智能电子控温，数显屏幕可实时显示温度；
6、24小时预约定时开关机，防漏电保护，防干烧保护；
7、304不锈钢内胆；
8、内胆容量≥26.5升；
9、外形尺寸：390*365*810mm±50mm
10、保温方式：双层不锈钢，单层不锈钢层≥0.6mm，箱体不烫手；
11、额定电压220V（380V可选）~50Hz,功率≥5kW；
12、配套开水器底座(底座高度≥550mm)；
13、包含安装及辅料配件（龙头、三角阀、进水/排水管、专用插座）；
14.不带滤芯（或只有初级滤芯）

	开水器2
	国产
	1、 出水模式：一开两温；
2、 供水压力：开水供应量≥30L/h，温水供应量≥70L/h；
3、 电器规格，额定电压22V--50HZ;
4、 外形尺寸900mm*440mm*1480mm；
5、 内胆与容量：304不锈钢热水内胆，容量≥25L,使用人数≥100人；6、过滤系统：五级及以上过滤；
6、 [bookmark: _GoBack]接水高度：≥30cm；
7、 显示与控制：配备LED显示屏；
8、 核心部件：全通耐高温阀芯；
9、 安全防护：具备漏电保护、防干燥保护、防爆保护及儿童安全保护；
10、 电源配置：配套专用电源保护套；
12、服务配套：含安装及全部辅材、配件。

	生活冰箱1
	国产
	1、变频冰箱，尺寸：深630mm*宽600mm*高1900mm±100mm；
2、总容积：≥390升，冷藏≥200升；
3、触控操作，风冷无霜，底部散热设计；
4、电脑控温，国家一级能效标准，噪音值dB(A)≤40。

	生活冰箱2
	国产
	1、 尺寸：深545mm*宽452mm*高1075mm±100mm；
2、 总容量≥118升，冷藏≥88升；
3、 国家一级能效标准，噪音值dB(A)≤37。

	电视机
	国产
	1、屏幕尺寸：55英寸；
2、分辨率：≥4k超高清（3840*2160）；
3、刷新率：≥120Hz（支持MEMC运动补偿）;
4、硬件配置：运行内存≥2GB，存储空间≥32GB；
5、接口要求：配备≥2个HDMI接口；
6、能效要求：国家一级能效标准；
7、其他要求：配备壁挂安装支架；开机全程无商业广告。

	饮水机
	国产
	1、茶吧式饮水机，机身尺寸：长400*深395mm±50mm，机身高度≥1200mm；
2、下置水桶设计，304或316不锈钢吸水管；
3、储物柜≥10L，四档调温；
4、配套≥0.8L一体成型304或316不锈钢加热壶1个，≥1L高硼硅泡茶保温壶1个。

	折叠式排烟系统
	国产
	1、总体架构：主机+铝合金万向臂+集烟罩集成；
2、排烟臂：铝合金万向悬臂，任意角度旋转/折叠/悬停，定位不回弹。展臂半径 ≥1.6 m 。不少于4节可调节铝合金折叠关节臂，总伸展长度≥175cm；
3、风机风压：不低于200Pa；
4、集烟罩：配64厘米*44厘米（±5厘米）方罩；
5、材质与安全：阻燃、耐高温、防腐蚀，具备漏电保护；
6、配套内容：包含管道、透明耐高温吸烟罩及安装所需全部辅料与配件，含安装服务。



