	序号
	设备名称
	进口/国产
	需求数量
	功能需求

	1
	床旁监护仪
	国产
	200
	主要用于心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温等监测；

	2
	过氧化氢消毒机
	国产
	2
	1、具备智能避障功能：可通过传感器定位技术实现自主避障；
2、≥三种消毒方式：紫外照射消毒、过氧化氢消毒和等离子空气过滤消毒；可灵活组合使用；
3、消毒效果：可达到院感要求；
4、具备远程操作功能，控制消毒任务执行；

	3
	精密注射泵
	国产
	70
	1、具备两个通道同时注射。
2、静脉推注药物；
3、至少可以适合10ml、20ml、50ml等注射器；可自动识别注射器规格；

	
	输液泵
	国产
	70
	1、流速范围：0.1~1200ml/h（有微量功能）；
2、快推流速，可根据需要自行设置；
3、多种功能模式：流速模式、时间模式、滴速模式、体重模式间断模式、加温模式；
4、管路管理：可兼容市场上各种品牌输液器；
5、内置输液器管理≥235种品规（数量随时可扩容）；
6、报警种类：输液完成、电池欠电、气泡报警、管路堵塞、等待操作、开门报警、管路疲劳、空瓶报警；

	4
	脉氧夹
	国产
	150
	主要用于监测外周经皮血氧饱和度的含量及脉搏

	5
	雾化器
	国产
	20
	主要用于雾化治疗

	6
	震动式排痰仪
	国产
	6
	主要用于辅助患者排痰

	7
	高流量湿化氧疗系统
	国产
	4
	主要用于提供相对恒定的吸氧浓度，甚至可以达到纯氧，并且具备一定温度和湿度的高流量吸入气体。

	8
	输液推车(药柜)
	国产
	4
	（1） ≥长650×宽480×高910mm（±20(mm)） 。 
（2） 铝合金型材抽屉、车体，ABS内凹台面。
（3）双排输液挂架。抽屉内分隔可根据物品大小自由调整。静音滑轨带刹车。分色垃圾桶，符合院感要求。底座设置防撞包角。
配置不限于：输液挂架、PE垫板、抽屉内分隔板、伸缩式副工作台、锐器盒、洗手液挂筐、分色垃圾桶2个等。
参考图片详见附1

	
	病床
	国产
	100
	[bookmark: _GoBack]1、规格：长2000×宽940×高500mm（±20-40mm），颜色风格可选
2、要求：（1）床身为不不锈钢结构，床头床尾挡板为ABS材质，可根据需要取下，便便于置管时患者体位的摆放及操作者穿刺刺。（2）具有床板整体垂直升降功能，可根据需要调节病床⾼高度（提升20-40cm），便便于医护⼈人员操作。（3）配置有4个具有防缠绕，静⾳音功能的脚轮，⾃自带刹⻋车功能。护栏为可折叠式。（4）具有起背功能（床头抬起0-90°），有防下滑功能，腿部（床尾）可抬起0-80°。手动摇杆，摇杆可收起。
3.配置包含但不限于：中控脚轮系统、折叠护栏、床边引流挂钩2对、床垫、输液插孔4个、PE整体床上餐桌1个、床头柜1个、床旁输液架等。




附件1：输液推车(药柜)参考图片
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