成都市第五人民医院
2027年标签、腕带等物资市场调研
产品清单
	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	预计年使用量
	备注

	1
	碳带1
	全树脂基 110mm*70m
	卷
	50
	字迹清晰，耐磨损，容易保存

	2
	碳带2
	全树脂基70mm*300m
	卷
	5
	字迹清晰，耐磨损，容易保存

	3
	碳带3
	90mm*300m
	卷
	5
	字迹清晰，耐磨损，容易保存

	4
	碳带4
	60mm*300m
	卷
	5
	字迹清晰，耐磨损，容易保存

	5
	碳带5
	60mm*70m
	卷
	5
	字迹清晰，耐磨损，容易保存

	6
	铜版不干胶-护理标签
	18mm*47mm*800张/卷
（按需求排版，选色）
	卷
	250
	防水，防酒精，防消毒液

	7
	热敏不干胶-标签
	48mm*87mm*500张/卷
（按需求排版，选色）
	卷
	500
	

	8
	热敏不干胶-瓶签标签
	70mm*50mm*600张/卷
（按需求排版，选色）
	卷
	15000
	

	9
	热敏不干胶-输血/采血条码标签
	48mm*32mm*1200张/卷
（按需求排版，选色）
	卷
	2500
	

	10
	合成纸不干胶标签
	40mm*20mm*5000张/卷
（按需求排版，选色）
	卷
	150
	

	11
	热敏不干胶标签1
	50mm*30mm*500张/卷
（按需求排版，选色）
	卷
	1000
	

	12
	热敏不干胶标签2
	48mm*30mm*800张/卷
（按需求排版，选色）
	卷
	1000
	

	13
	热敏不干胶标签3
	20mm*23mm*2500张/卷
30mm卷芯
（按需求排版，选色）
	卷
	5
	

	14
	热敏输液标签纸1
	80mm*60mm*5000张/卷
76mm卷芯
	卷
	300
	防水，防油，防摩擦,撕不烂，可移除，不留胶

	15
	热敏输液标签纸2
	80mm*60mm*2000张/卷
[bookmark: _GoBack]76mm卷芯；带撕折线
	卷
	300
	防水，防油，防摩擦,撕不烂，可移除，不留胶

	16
	热敏输液标签纸3
	80mm*60mm*2000张/卷
40mm卷芯；带撕折线
	卷
	300
	防水，防油，防摩擦,撕不烂，可移除，不留胶

	17
	不干胶标签
（病重病危标识）
	小圆片；300个/张；直径8mm/枚；颜色可选
	张
	200
	

	18
	热敏打印纸1
	57mm*20mm
	卷
	10
	白色

	19
	热敏打印纸2
	57mm*30mm
	卷
	5
	白色

	20
	热敏打印纸3
	57mm*50mm
	卷
	900
	白色

	21
	热敏打印纸4
	80mm*50mm
	卷
	100
	白色

	22
	热敏打印纸5
	80mm*60mm
	卷
	50
	白色

	23
	热敏打印纸6
	80mm*80mm
	卷
	3000
	白色

	24
	热敏打印纸7
	80mm*80mm
	卷
	100
	红色

	25
	热敏打印纸8
	110mm*50mm
	卷
	50
	白色

	26
	热敏打印纸9
	210mm*120mm
	卷
	5
	白色

	27
	成人腕带
	1.热敏型（防水，防酒精，防消毒液）；
2.规格：280×30mm±0.1mm；
3.腕带打印区域：85×20mm±0.1mm；
4.腕带厚度：0.28mm±0.01mm；
5.包含专用碳带
	条
	95000
	成人腕带

	28
	儿童腕带
	1.热敏型（防水，防酒精，防消毒液）；
2.规格280×30mm±0.1mm；
腕带打印区域：85×20mm±0.1mm；
腕带厚度：0.28mm±0.01mm；
包含专用碳带
	条
	1500
	儿童腕带

	29
	PET不干胶-固定资产条码标签
	60mm*40mm*1000张/卷 
（按需求排版、选色）
	卷
	20
	PET不干胶-固定资产条码标签

	30
	RFID抗金属资产标签（固资资产标签）
	抗金属条码
92.5*24mm
	张
	6000
	RFID抗金属资产标签
（固资资产标签）

	31
	RFID普通资产标签
（固资资产标签）
	96*24mm
	张
	4000
	RFID普通资产标签
（固资资产标签）

	32
	RFID离心管标签
	1.芯片频率:13.56±0.2MHz；
2.尺寸:长≤42mm,宽≤22mm,厚度≤0.15mm，存储容量≥1024 bits；
3.标签必须经过国家认可的第三方检测机构鼠胚测试
	张
	2000
	RFID离心管标签

	33
	RFID培养皿标签
	1.芯片频率:13.56±0.2MHz；
2.尺寸:长≤25mm,宽≤7.5mm,厚度≤0.15mm；
3.标签打印区域:包含电子存储打印区域和两个普通备用打印区域，存储容量≥1024 bits；
4.标签必须经过国家认可的第三方检测机构鼠胚测试报告
	张
	2000
	RFID培养皿标签

	34
	冷冻标签
	1.尼龙布尺寸:长≤25.4mm,宽≤9.5mm,厚度≤0.15mm，温度范围:-196℃~-110℃功能特性；
2.可在冷冻、高压灭菌消毒环境使用，耐各种溶剂和化学品
	张
	2000
	冷冻标签

	35
	手持式单线激光条码扫描枪
	USB接口 配USB数据线（二维码）HR21
	支
	30
	手持式单线激光条码扫描枪

	36
	小型热敏标签打印机
	1.打印宽度在10mm-50mm；
2.可连蓝牙或无线打印
3.充电款
4.自动全切
	台
	20
	小型热敏标签打印机



