设 备 参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	消毒供应中心
	过氧化氢低温等离子体灭菌管腔PCD培养箱
	国产
	1
	5000
	5000
	设备功能（★为必须满足条款）：
[bookmark: _GoBack]★1.用途：符合WS310新规要求，用于监测管腔器械的灭菌效果；符合WS310新规 310.3-2016，4.4.4.3.3中对包内化学指示卡的要求，变色代表达到灭菌合格要求。
3.电源输入：12V 3.0A
4.温控范围：-20℃ ~ +70℃
5.额定功率：25VA
6.工作制：短时加载 连续运行
★7.等离子体生物PCD具有中国CDC出具的检验报告，安全评价报告齐全
★8.等离子体化学PCD具备快速放行器械的功能，具有中国CDC出具的检验报告，安全评价报告齐全。
设备配置：
主机一台
 



