	项目序号
	项目名称
	需求科室
	功能及配置需求
	备注

	1
	转运呼吸机
	急诊科
	1、 适用于成人、儿童、婴幼儿的专用急救转运呼吸机；
2、 ≤9英寸TFT 彩色液晶显示，具有锁屏功能，并可切换白天或夜晚显示模式；
3、 支持同轴管路通气，避免转运过程缠绕，保证使用安全；近心端流量传感器: 精确度高，反应灵敏，可减少病人误触发。
4、 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节呼气触发至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。
5、 符合EN 1789 和EN 794-3急救转运标准。
6、 配置要求：
成人呼吸管路 1 根
氧气气源管1 根
模拟肺1 个
流量传感器 1 根
	需求调研仅限国产


[bookmark: _GoBack]
