成都市第五人民医院
数据实时备份系统采购项目市场调研参数
一、信息化建设项目调研清单

	序号
	申报科室
	申报设备名称
	备注

	1
	信息统计科
	持续数据保护平台
	

	2
	信息统计科
	数据备份与恢复平台
	


二、拟购设备基本功能、配置、参数技术及服务要求
子项1：持续数据保护平台
（二）基本功能、参数技术及服务要求：
为保证未来业务系统数量的增加，本次要求配置无限个Window/Linux的整机实时块级保护授权许可及接管许可，实时数据保护功能模块，提供≥17TB容灾保护容量授权许可；提供操作系统、应用程序和数据的一体化实时保护功能，含SSD缓存加速授权许可及顺序文件穿透许可，提供数据分层管理功能，提升容灾实时保护过程中的并发处理能力。
为保证灾备设备自身的安全性，要求此次灾备系统软件基于linux 操作系统，具备主动病毒防御功能；存储池采用非EXT、XFS等LINUX文件格式，无目录挂载结构，彻底杜绝篡改、底层拷贝、病毒感染可能。
含自动精简技术，并支持资源的动态匹配及“欺骗”模式，最大化提升容灾系统的空间利用率，容灾系统主动嗅探并匹配前端应用系统的资源消耗。
要求对业务系统更加全面的保护，要求此次提供业务系统的操作系统(OS)、应用程序(APP)和数据(DATA)的一体化容灾保护功能，支持ORACLE RAC\MSCS\ROSE\LVS等常用高可用环境下的自动漂移追踪保护，不接受采用预先配置虚拟机双机方式实现应急接管。
支持多种操作系统保护及恢复,支持整盘、分区数据在线快速恢复,数据提取时间与数据量无关，恢复的业务系统属性、UUID、归属、大小、权限等与原机保持完全一致。
为了让核心业务系统的数据得到最好的保护细粒度，让数据的丢失得到最大限度的控制，灾备系统基于数据块级别的连续数据保护机制,具备基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统，最小业务提取时间精度可以达到微秒级，可以通过I/O界面识别每一笔交易数据，具备真正的实时数据保护功能。
即要让业务系统得到最好的保护，并且不能对生产业务系统造成性能上过大的影响，要求此次支持基于X86架构平台及非X86架构平台的保护，且要求在保护过程中对生产服务器CPU影响度≤1%，内存占用≤20M。
能够直接查看每一个备份副本所占用的存储空间大小，并采用全局数据块差异同步传输技术，可以月/周/天/小时/分钟为周期单位产生数据副本，并支持副本复合技术及副本固化技术，提供灵活的管理策略。
支持容灾数据副本可随时使用（可读可写）,同一LUN的多个时间点的数据副本，可同时提取进行验证/查询比对操作。可支持每个LUN≥255个副本,并可以自定义对其生命周期和策略配置。
灾备平台支持同时保护物理服务器业务、虚拟化平台业务、云平台业务的能力；同时可支持≥100个以上生产系统的一体化操作系统(OS)、数据(DATA)、应用(APP)的容灾保护；当被保护的多个生产系统故障时，灾备平台支持无缝快速故障系统的接管；
13、支持NPIV虚拟化技术，能够允许多个 N 端口 ID 共享单个物理 N 端口，从而允许我们有一个占用相同物理端口的启动器、目标和备用启动器。
14、支持在生产服务器在保护正常运行的情况下，对目标磁盘的多个历史数据状态副本挂载到本机或者其他物理主机上，并支持本机/其他主机可针对该挂载副本进行读写操作，能够在不影响数据保护正常运行的情况下，用于灾备演练、数据分析和测试、事故还原平台或事故预处理平台等用途。
15、为了保证能对灾备数据有效性和可用性的快速核查，以及灾难演练便捷性并且不对生产业务系统造成任何的影响，要求支持快速的演练模拟及巡检核查，在应用及数据生产现场就能够完成灾备数据有效性和可用性的快速核查，并能够在10分钟内完成故障状态下数据的快速接管；演练模拟时的任何更改、删除动作不会对生产系统造成影响。
16、容灾系统测试演练，支持快速完成所有系统配置部分（系统配置、IP地址、机器名、服务启动状态等），且可同时生成和启动多个时间点容灾演练系统。
17、支持业务系统的操作系统、应用、数据一体化在线恢复，无需在对恢复目标安装操作系统配置软件拷贝数据等操作，恢复过程无需中断接管后的业务访问，支持在线全量恢复、接管后增量数据恢复。
18、能够兼容各种应用环境，包括各个主流版本的Window, Linux等；兼容AIX、HP-UX、Solaris、SCO Unix、MAC等UNIX操作系统；支持VMWare vSphere ESX/ESXi、Microsoft Hyper-V、KVM、XenServer、华为、华三等主流虚拟化平台。

子项2：数据备份与恢复平台
（二）基本功能、参数技术及服务要求：
4、本次配置不限数量的各类型数据（含操作系统、数据库、文件、虚拟机无代理备份）定时备份授权，不限制恢复点位。本次配置不少于96TB磁盘裸容量授权；需配置重复数据删除授权。
5、支持Windows、Linux等各类操作系统的各个版本；支持对SQL Server、Oracle、MySQL等主流数据库、支持国产数据库实现在线备份。
6、支持虚拟化无代理保护功能，包括VMware、Citrix XenServer、浪潮云海、华为Fusion Compute、H3C CAS、深信服超融合、OpenStack等，提供基于Vmware、华为Fusion Compute、H3C、深信服等主流虚拟化的单文件级细粒度恢复功能，无需恢复整个虚拟机，即可直接恢复丢失的数据，支持虚拟机恢复支持挂载瞬间恢复，几秒内恢复完整个虚拟机。
7、支持批量备份中应用关联的虚拟机并行备份，保证数据时间点一致，同时支持批量备份中多个非关联性虚拟机串行备份，降低对生产存储空间占用和性能影响；支持对虚拟机进行深度有效数据提取，只备份已经写入的数据，对于虚拟机中无备份价值的数据（包含交换文件块、分区间隙等）不进行备份。
8、支持在进行虚拟机恢复时，可灵活选择目标集群、资源池和存储资源；支持保留源虚拟机MAC地址恢复，支持恢复后自动打开虚拟机。
9、支持永久增量备份技术，初次备份对所有数据进行完全备份，之后只对新增加或改动过的数据做增量备份。每个增量备份的数据副本将自动合成为完全副本，能够大幅度减少备份时间，节省备份数据所需的存储空间，且提升了恢复效率。
10、支持备份任务的线程数配置，通过线程数调节平衡备份效率与负载。
11、支持备份数据的重复数据删除功能，提供全局重复数据删除特性，可灵活选择块大小进行重复数据删除，不限制重删容量和客户端，能实现在所有备份数据中仅保存唯一一份相同数据，最大限度的减少备份存储空间的使用，降低传输数据量，减轻带宽压力。
12、要求以B/S方式进行配置管理，在同一个Web界面即可集中管理所有功能，包括管理存储资源、备份计划、恢复操作等策略；支持多用户、权限分离管理、基于角色的访问控制模式，提供基于WEB的图形管理界面，集中监控系统内所有任务的统一管理。
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