设 备 参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	急诊科
	转运平车
	国产
	5
	5000
	25000
	[bookmark: _GoBack]设备功能需求：
1.车面采用ABS工艺一次成型，阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等，四角分别设计有把手，便于护理急救人员操作。
2.升降式护栏，放下采用缓冲设计，可提高舒适度及护栏使用寿命。背部起背操作简便，可单手操作，能调节床头高度。
3.平车可以整体升降。
4.头部带有氧气瓶托架，可放置氧气瓶，以便急救使用。
5.车头车尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液。
6.有放置监护设备的专用装置。
7.每辆平车均配有专用垫子，垫子防水能满足医院日常消毒，能固定和拆洗。
8.中控脚轮系统，四轮，一键控制，有减震设备。转向灵活，单人操作简便。
9.规格：（长×宽×高）1950×650×500-850±20mm；
10.设备质保≥2年。 
设备配置:（附件及零配件（包括专用工具）、易损件、备品备件等）
轮子、垫子、转运床垫、输液架、氧气瓶挂架等
  



