	项目序号
	科室名称
	设备名称
	进口或国产
	功能需求

	1
	感染性疾病科 
	正压式核酸采样亭（核酸检测工作站）
	国产
	1.自带新风系统、洁净房、紫外线消毒灯、医废收集箱、自动感应消毒液喷洒器，能够满足安全性、灵活性在突发状况下的快速核酸检测。
2.带对讲系统、舱外触摸屏、专业口腔检查灯及叫号系统，能够按照排列要求有序叫号进行核酸采集工作，缓解医护人员工作压力。
3.具备软件操作系统、病毒采样管自动备管系统，能够快速进行采样管自动打印粘贴条码，提高工作效率。
4.拥有负压医疗废物收集仓、负压标本收集仓，能够快速、安全、高效的收集，降低人工成本。
5.袖套为可拆卸性袖套，便于后期消毒更换，降低二次感染风险。
6.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，由供应商负责与信息科对接工作，费用包含在报价中。
[bookmark: _GoBack]7.配置要求：长橡胶手套、医用工作站、



