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	急诊医学科
	床旁便携式彩超
	国产
	1. 屏幕尺寸≥15英寸，高分辨率彩色液晶显示器；
2. 内置探头接口≥3个，大小一致，全激活，可互通互用；
3. 动态范围≥300 dB，可视可调；
4. 浅表线阵探头：频率：5.0-15.0MHz
5. 腹部凸阵探头：频率：1.5-6.5MHz；
6.设备配置要求:
1)配置专用台车1台
2）配置专用拉杆箱1个
3）配置腹部探头、浅表探头、心脏探头各1个
4）自动测量软件包



