成都市第五人民医院
无线多参数中央监护系统软件调研参数
一、概述
四川省临床重点专科老年医学科已进入正式建设阶段，医务科前期已根据四川省卫生健康委员会要求，制定了《四川省临床重点专科（老年医学科）建设项目任务书》。老年医学科根据该任务书目标，结合学科发展、技术开展和科室自身实际，现向市场展开关于无线多参数中央监护系统。
2、 软件需求
无线多参数中央监护系统软件系统需要统一管理无线可穿戴设备需要实时监测病人生命体征数据；该软件系统监测的数据能够与我院HIS/CIS系统无缝对接；该软件系统可以在病房及护士站处显示并预警生命体征，增强患者安全；该软件系统可扩展监测患者的运动、体态等状态；该软件系统具备早期患者风险监测软件功能，及时报警；该软件系统各项数据可以显示于HIS系统中。
3、 软件技术要求
[bookmark: _GoBack]此软件系统应具备生命体征检测功能及显示功能，可以定制化手动录入身高、年龄、意识与给氧状况等功能。应具备心电信息显示模块、无创血压信息显示模块、血氧信息显示模块、和温度信息显示模块, 用于对心电(ECG)、心率（HR）、呼吸频率（RESP）、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SPO2)、温度(Temperature)、和脉搏(Pulse)进行实时监测,具备EWS早期风险评估功能，通过无线传输模块将采集的数据发送到护士站中央监测系统，可接入医院HIS系统，自动生成以患者中心的数据表，物理防止手工录入的各类体征数据错误，并利用数据实现反馈、护理监督、护理决策支持等，形成智慧病房、数字病区。

