参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	参数需求

	1
	妇产科
	空气波压力治疗系统
	国产
	3
	4
	12
	设备参数：（台式）
1、操作方式：7寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作
2、★具有血液回盈侦测功能  
3、★可以支持工作站模式
[bookmark: _GoBack]4、★气囊自动识别：支持实时快速识别气囊种类，并快速定位治疗模式，实现一键治疗
5、屏幕界面旋转功能：支持屏幕旋转功能，方便临床操作使用，可悬挂于床内侧或外侧
6、压力范围：0-240mmHg
7、气囊压力调节：支持气囊每腔压力可调，及创口零压跳过功能
8、治疗时间：治疗时间1-600min可调，支持不间断治疗
9、治疗方案：≥20种
10、★支持无线扩展功能
11、提示功能：具有过压、欠压、脱落等安全提示功能。



