	项目序号
	申购科室名称
	申购设备名称
	进口/国产
	功能需求

	1
	核医学科
	铅衣（马甲、围领）
	国产
	1.适合核医学科常见锝、碘等放射性药物的β射线、γ射线的外照射防护，穿戴方便，表面易清洁；
2.铅当量：≥0.5mmPb；
3.分体式马甲、适合身高170-180cm；
4.围领通用型尺寸；
5.魔术贴设计，有口袋，可装笔及辐射检测仪。

	
	介入诊疗中心
	防护服（分体铅衣、铅围脖）
	国产
	1、分体式铅衣裙、带袖；
2、铅衣正面双层防护，背面单层防护；
3、铅当量：正面不低于0.5mmPb，背面不低于0.25mmPb；
4、外层材料：抗腐蚀，污染物不易附着，易擦洗，抗拉伸；
5、围脖大领；
6、围脖铅当量：不低于0.5mmPb。

	
	介入诊疗中心
	铅屏风
	国产
	1.具有射线防护功能，可移动、可折叠、落地式；
2.不锈钢两联铅屏风；
3.1900*（500+500）*3mmPb（铅玻璃窗5004*500）。

	
	介入诊疗中心
	铅眼镜
	国产
	1.用于进行放射诊断时对人体眼部的防护；
2.标准侧防型，带侧方防护；
3.铅当量：正面0.5mmPb/侧面0.5mmPb；

	
	介入诊疗中心
	铅衣架
	国产
	1.主要用于悬挂晾晒铅衣、铅裙等；
2.医用级不锈钢材质，可悬挂5套及以上铅衣裙，带挂钩、带滑轮、可移动、带托盘、可放置铅围脖、铅帽等，整个铅衣架长宽高约为：70cm*80cm*140cm；

	
	手术室
	三联移动防护屏风
	国产
	1.主要用于术中C臂放射拍片，安全有效防护，避免术中辐射医务人员，造成人员伤害；
2.规格H1850MM*W500+900+500MM
连屏三联，无需任何耗材；
3.铅当量≥3mmPb；
4.可移动、可折叠、落地式；脚轮轻便。

	2
	心血管内科
	动态血压记录盒
	国产
	1. [bookmark: _GoBack]主要用于临床病人24小时动态血压检查以及评估病人高血压状态及临床高血压用药指导；
2.记录盒测量速度快速准确，单次测量时间不超过30秒，病人佩戴舒适度高；
3.血压记录同时记录脉搏波，可监测血压测量状态；
4.袖带：扇形袖带，佩戴不易脱落；带有袖带保护套，方便拆卸清洗；
5.具备补测功能：测量失败自动补测，夜间补测功能可关闭；
6.普通干电池供电，能耗低；
7.每台动态血压记录盒配备两副袖带及两个背包。

	3
	神经外科
	头部立体定向手术计划软件
	国产
	1.可自动计算三维坐标；
2.具备术前模拟穿刺路径，精准标定弓形架、拖板角度功能； 
3.具备CT/MRI图像融合功能模块；
4.具备脑图谱功能模块；
5.能与采购人现有立体定向仪（深圳安科 ASA-602S）配套使用。
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