成都市第五人民医院医用气体采购项目

资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、符合法律、行政法规规定的其他条件；
7、根据采购项目提出的特殊条件：

7.1、提供药监部门颁发的医用氧的《药品生产许可证》、《药品GMP证书》和《药品注册批件》证书或药品补充申请批件复印件；
7.2、提供交通部门颁发的《道路危险货物运输许可证》复印件；
7.3、提供技监部门颁发的《气瓶充装许可证》或者《移动式压力容器充装许可证》复印件；
7.4、提供安监部门颁发的生产企业的《安全生产许可证》复印件；
7.5、提供安监部门颁发的《危险化学品经营许可证》复印件。

二、项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。
. 项目概述

医用气体种类规格和周转钢瓶数量

	名称
	种类
	规格
	库存备用数量
	临床科室备用数量
	手术ICU备用数量

	医用氧
	液态
	1立方米
	5立方米
	
	

	医用氧
	气态
	40升
	20瓶
	
	各2瓶

	医用氧
	气态
	10升
	20瓶
	各1瓶
	

	纯CO2
	气态
	40升
	20瓶
	
	2瓶

	A乙炔气
	/
	瓶
	1瓶
	
	

	高纯氩气
	气态
	40升
	1瓶
	
	

	高纯氩
	气态
	5升
	1瓶
	
	

	氮气
	液态
	1升
	20升
	
	

	高纯氮
	气态
	40升
	1瓶
	
	


医用气体配送要求：

1、所有医用气体符合相关国家标准。
2、所有医气计划按医院要求及时配送，供应商需要有应急配送计划方案，保障医院临床用气安全。

3、所有为临床配备的备用钢瓶，需要有固定装置。

4、医院所有使用的医气钢瓶由供应商提供，钢瓶安全由供应商负责，产权归供应商所有，钢瓶年检服务费由供应商负责支付。如医院临时需求，备用钢瓶不足由供应商及时按上述要求提供。

*（二）. 商务要求（实质性要求）
1.服务期限：自签订合同之日起3年。
2.质量保证期：每批次产品的保质期≥2个月。
3.交货时间：采购人提前24小时通知，供货商必须按照甲方指定的时间按时供货。
4.交货地点：成都市第五人民医院的指定地点。
5.付款方式：按照每月实际用量进行结算。

6.供货商负责负责对所有医气钢瓶进行维护及售后服务；负责每年为医院办理医气钢瓶的质检手续，钢瓶阀门等维修服务。
7.供货商负责对医院医用氧相关工作人员进行培训。
*（三）.技术、服务要求（实质性要求）
1.医用气体： 

	序号
	名称
	种类
	规格
	执行标准及纯度

	1
	医用氧
	气态
	10L
	医用氧（气态）：《中国药典》2015年版二部；纯度≥99.5%

医用氧（液态）：《中国药典》2015年版二部及国家药品补充申请批件（批件号2017B01037）；纯度≥99.5%

	3
	医用氧
	气态
	40L
	

	4
	医用氧
	液态
	立方米
	

	5
	纯CO2
	气态
	40升
	

	6
	A乙炔气
	
	瓶
	

	7
	高纯氩气
	气态
	40升
	

	8
	高纯氩
	气态
	5升
	

	9
	氮气
	液态
	1升
	

	10
	高纯氮
	气态
	40升
	


2.供货商满足全年365天响应，满足24小时内配送，紧急情况下3小时内配送（需提供书面服务承诺）。
3.供应商配送人员应持有《危险化学品驾驶证》，《危险化学品押运证》（需提供证照复印件）。
