设 备 参 数 要 求
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	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	消毒供应中心
	极速生物阅读器
	国产
	1
	8000
	8000
	设备功能需求（★为必须满足条款）：
★1.至少有8个培养孔
★2.可以高低温兼容性同时培养高低温极速生物指示物
★3.配有高温极速生物指示物供阅读器使用
4.阅读时间不多于30分钟出结果
5.培养温度55℃-60℃
6.有USB口和网络接口
7.中英文操作系统
8.可以存储10000次培养数据
9.历史数据可查询
10.可配套打印机
11.可以通过配套打印机打印历史数据
12.声音和图片报警于提示信息
★13.追溯功能：可追加追溯功能  
★14.提供信息技术设备安全监测报告
★15.配有可重复使用的辅料PCD装置和管腔PCD装置，模拟各种结构的器械。
设备配置：
主机一台
 



