成都市第五人民医院
脑电、心电、血压、血氧、血糖五参数生命体征一张网信息系统建设项目调研需求
1、 项目概况
为推进智慧医院建设、深化紧密型城市医疗集团与医联体分级诊疗落地、完善全域慢病及脑健康精细化管理体系，落实健康中国全周期健康管理战略，我院拟建设脑电、心电、血压、血氧、血糖五参数生命体征“一张网”信息系统。系统将整合神经脑功能、心血管、代谢性慢病多维度监测能力，打通院内临床科室、重症监护、门诊体检、急诊急救与社区医联体、居家健康监测数据壁垒，实现多体征数据统一采集、智能分析、全域协同、闭环管理。现面向市场公开调研，征集成熟、可落地的技术方案、软硬件产品及配套服务能力，诚邀符合资质条件的厂商参与本次市场调研工作。
2、 [bookmark: heading_3] 建设目标
1． 构建统一采集、统一标准、统一存储、统一质控、统一应用的全域生命体征数据中台，整合脑电、心电、血压、血氧、血糖五大核心生命体征数据，彻底破除各类监测系统数据孤岛。覆盖院内全临床场景、医联体基层机构、居家患者全场景，实现多参数数据自动采集、实时传输、AI智能辅助分析、分级危急值预警、标准化报告输出、全流程闭环质控。
2． 深度支撑远程脑电诊疗、心电协同诊断、代谢慢病网格化管理、胸痛中心急救、高原脑健康帮扶、基层医疗能力提升、双向转诊、科研数据挖掘等核心业务，与医院HIS、EMR、LIS、PACS、急诊系统、重症系统、公卫健康档案系统深度集成，实现数据同源、结果全域互认、全程可追溯，打造可复制、可推广的区域多病种、多体征一体化智慧医疗管理标杆。
3、 [bookmark: heading_4]核心覆盖场景
（1） [bookmark: heading_5]院内场景
门诊常规检查、住院床旁实时监测、ICU重症监护、急诊急救绿色通道、体检中心筛查、专科专病（神经内科、心内科、内分泌科、老年科、儿科、睡眠科）精准诊疗、围手术期风险管控。
（2） [bookmark: heading_6]院外场景
医联体区县医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心、高原对口支援医疗机构筛查诊断；居家患者慢病随访、脑健康监测、心血管及代谢疾病长效管理；区域分级诊疗、远程会诊、MDT多学科协作。
4、 [bookmark: heading_7]建设内容与核心技术要求
（1） [bookmark: heading_8]统一数据中台管理平台（核心底座）
搭建全域五参数生命体征统一管理平台，作为脑电、心电、血压、血氧、血糖数据汇聚、分析、应用的唯一核心载体，兼容多品牌、多类型监测设备接入，满足医疗合规与长期迭代需求。
多终端统一接入网关：支持脑电设备、心电设备、血压设备、血氧设备、血糖设备（床旁、动态、居家、穿戴式）全品类接入，兼容串口、网口、Wi-Fi、蓝牙、4G/5G、MQTT等传输协议，支持设备离线采集、加密缓存、断点续传，适配高原、偏远基层弱网络场景。
标准化数据体系：遵循HL7 FHIR、IHE-PCD、LOINC、DICOM等国家医疗数据标准，统一五类体征数据采集、存储、解析、输出标准，构建高原专属脑电、慢病体征标准化数据字典。
全域质控管理：实现数据采集完整性、信号质量、参数有效性自动校验，针对脑电伪差、心电干扰、血糖异常波动等问题智能筛查，支持人工复核、质控评分、不合格数据退回重采，形成全流程质控闭环。
统一报告管理：支持多类型诊疗报告模板自定义、AI辅助生成、医师分级审核、电子签名、统一归档、全域互认，适配脑电、心电、慢病监测差异化报告需求。
分级权限与溯源管理：搭建总院-基层机构-科室-个人四级权限体系，实现数据调取、导出、修改、操作全程留痕，满足网络安全等级保护、医疗隐私合规要求。
（2） [bookmark: heading_9]五大核心业务功能模块
1． [bookmark: heading_10] 远程脑电诊疗模块
适配普通脑电、长时视频脑电、睡眠脑电监测全业务，支持基层离线采集+加密回传、远程实时读图、在线质控、极速预警、分级诊断。建立常规、疑难、危急三级诊疗机制，可识别癫痫放电、脑电重度抑制等危急值并自动预警；搭建高原脑电专病数据库，收录高原特异性脑病、脑损伤病例及配套基线数据，支撑临床诊疗、科研分析、AI模型训练；配套基层技师实操培训、常态化质控复盘功能。
2． [bookmark: heading_11]全域心电诊断模块
覆盖静态常规心电、24小时动态心电、心电+血压二合一监测业务，实现基层检查、总院同质诊断、结果全域互认。内置心肌梗死、恶性心律失常等危急心电智能识别预警，联动胸痛中心急救体系，实现“患者未到、信息先到”；支持慢病患者心电常态化筛查、心血管并发症风险预判，适配急危重症救治与慢病长效管理双场景。
3． [bookmark: heading_12]血压智能管理模块
整合诊室血压、动态血压、居家血压全场景数据，自动归档血压数据、分析昼夜节律、统计平均压及异常波动规律。建立黄橙红三级预警机制，关联血糖、心电数据实现多病联动风险评估，支撑高血压分级管理、随访干预、并发症筛查。
4． [bookmark: heading_13]血氧监测管理模块
支持院内床旁、居家、高原场景血氧数据连续采集与离散记录，实时展示血氧变化趋势，自动识别低血氧异常并触发预警。重点适配高原脑功能损伤、呼吸及心血管疾病患者监测需求，为高原人群脑健康、心肺功能评估提供数据支撑。
5． [bookmark: heading_14]血糖慢病管理模块
构建“院内+院外”血糖双网管理体系，院内实现各病区血糖、动态血糖（CGM）、胰岛素泵（CSII）数据联动，搭建虚拟病区同质化管理模式；院外覆盖医联体及居家患者，实现血糖数据自动上传、异常预警、个性化健康处方、智能随访、双向转诊。支持血糖、血压、心电数据联动分析，精准预判代谢性疾病心血管并发症风险。
（3） [bookmark: heading_15]特色拓展功能
AI智能赋能体系：搭载AI脑电伪差识别、异常波形预警、心电智能诊断、血糖血压趋势分析、风险智能预判功能，构建高原专属脑电风险预测模型，提升诊疗与筛查效率。
远程会诊与MDT协作：支持音视频远程会诊，同步调阅患者多体征数据、病历、检查报告，支持多学科联合诊疗、专家指派、超时提醒、会诊记录全程归档。
居家健康闭环管理：配套患者端小程序/APP，实现数据自动上传、用药/监测/复诊智能提醒、个性化健康宣教、在线咨询；医护端可制定随访计划、记录干预情况、开展慢病分层管理。
大数据决策与绩效考核：搭建全域数据大屏，多维度统计分析科室工作量、设备利用率、异常检出率、慢病达标率、基层诊疗质量等核心指标，自动生成质控报告，支持医联体绩效考核与管理决策。
分层培训与质控体系：内置基层人员培训、考核、能力台账管理功能，支持线上示教、实操督导、月度质控复盘、季度案例研讨，长效提升基层诊疗能力。
（4） [bookmark: heading_16]系统集成与接口要求
需与医院现有HIS、EMR、LIS、PACS、急诊系统、重症监护系统、体检系统、公卫健康档案系统、医保系统完成深度对接，数据自动回写病历，实现业务无缝衔接。
支持医联体、对口支援医疗机构平台对接，实现跨机构数据共享、检查预约、双向转诊、业务协同。
提供标准化开放API接口，预留扩容空间，支持后续接入体温、呼吸、血脂等更多体征数据，保障系统长期可拓展性。
（5） [bookmark: heading_17]网络与数据安全要求
适配院内物联网专网、加密互联网传输，支持终端接入认证、数据传输加密、存储加密、离线加密归档，杜绝隐私数据外泄。
严格满足网络安全等级保护三级、《中华人民共和国个人信息保护法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》等合规要求，所有诊疗数据、患者隐私全程可追溯。
配备服务器冗余、数据备份、容灾机制，支持7×24小时不间断稳定运行，适配急诊急救、重症监测、远程诊疗实时性需求。
科研数据自动脱敏处理，严格执行医疗科研伦理审查制度，严禁数据商用、私自外泄。
（6） [bookmark: heading_18]终端适配要求
支持院内现有脑电、心电、血糖、血压、血氧设备利旧接入，无需大规模更换硬件，降低改造成本。
新增医疗终端须具备正规医疗器械资质，数据精准度符合临床诊疗标准，适配基层、高原复杂使用场景。
居家终端需操作简便、续航稳定、自动上传数据，适配老年、偏远地区患者使用需求。
具有独立法人资格，营业执照合法有效，具备医疗信息化、医疗物联网相关经营范围，无经营异常记录。
具备综合医院多参数生命体征一张网、远程脑电/心电诊疗、区域慢病管理平台等同类成功落地案例。
涉及硬件终端的厂商，须具备合法有效的医疗器械生产/经营资质；软件产品拥有自主知识产权、软件著作权及相关认证。
具备完善的项目实施、技术培训、售后运维体系，可提供本地化7×24小时快速响应服务。
近3年内无重大违法违规记录、无重大质量事故、无医疗信息化项目履约不良记录。
5、 [bookmark: heading_19]调研提交材料（纸质盖章+电子版）
所有材料须真实有效、清晰完整，纸质文件加盖企业公章，电子版同步提交，具体包含：
企业资质文件：营业执照、法人身份证明、法人授权委托书、医疗器械资质、软件知识产权证书、相关体系认证证书。
整体技术方案：项目总体架构、五大模块功能详解、数据标准体系、系统集成方案、网络安全方案、高原弱场景适配方案、实施部署计划、质控与培训体系。
产品详细介绍：软硬件产品参数、核心功能、AI智能赋能能力、现有设备利旧方案、终端适配方案、系统扩容拓展能力。
同类项目案例：综合医院同类一张网项目合同、验收报告、用户评价、项目成效证明材料。
服务保障方案：项目实施团队配置、全流程培训方案、7×24小时运维保障、故障应急处置、系统升级、售后质保服务内容。
分项报价清单：包含软件平台、硬件设备、接口开发、系统部署、实施调试、培训、维保等全部费用明细及总价。
项目优势与创新点：结合脑电诊疗、高原医疗、慢性病网格化管理、多参数融合管理的差异化优势、技术创新、落地亮点。
6、 [bookmark: heading_26]其他说明
本次调研为市场摸底工作，仅作为项目规划、方案优化、技术选型、预算编制的参考依据，不构成任何采购邀约、招标承诺。
所有提交材料必须真实合法，若存在虚假、伪造情况，直接取消厂商参与资格，纳入医院合作黑名单。
我院有权对提交方案进行审核评估、组织现场答疑、要求厂商现场演示，相关产生的所有费用由厂商自行承担。
本次调研未尽事宜，由我院信息统计部解释。
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