设 备 参 数 要 求
	序号
	科室名称
	申请项目名称
	国产或进口
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数需求

	1
	核医学科
	化学发光免疫分析仪
	国产
	1
	80000
	80000
	设备功能需求：
1. 可满足甲状腺激素，甲状腺抗体，甲状腺球蛋白，降钙素，甲状旁腺激素，胰岛素及C肽的检测。
2.系统采用吖啶酯磁微粒化学发光原理及方法。
3.检测速度:测试速度≥290 测试/小时。最快出结果时间≤15min。
[bookmark: _GoBack]4.可同时放入≥200个样本，可以连续添加样本，具有样品条码自动识别功能；
5.试剂加样和样本加样可独立操作，试剂采用钢针加样，样本针要求携带污染率低；
6.具备立体防撞、堵针检测、空吸检测等功能；
7.仪器试剂位≥28个，具备独立的机械模块，试剂盒可不停机加载。
8.可以跟LIS系统进行单项和双向联接；
设备配置：
标准配置
  



