成都市第五人民医院
服务器采购项目市场调研参数
一、服务器采购项目调研参数
[bookmark: _GoBack]1、国内知名品牌，非OEM产品，≥2U机架式。
2、网卡：≥2*GE千兆电口、≥4*10GE万兆光口（含8个万兆多模光模块）。
3、电源：≥2块1500W电源。
4、处理器：≥4颗英特尔至强金牌处理器，单颗主频≥2.1GHz，核心数≥20Core。
5、内存：≥512GB DDR4 3200MHz（单根内存64GB）。
6、实配硬盘容量≥25TB SSD固态硬盘（单块硬盘容量960GB）。
7、磁盘阵列控制器：RAID标卡-2GB Cache/支持RAID0/1/5/6/10/50/60，配置Cache超级电容保护功能，支持缓存数据保护。
8、HBA接口卡：双端口HBA卡-16Gb(含2个万兆多模光模块)。
9、操作系统：支持windows/Linux。
10、要求提供容灾备份功能，支持LAN-Free和LAN-Base两种备份方式；备份存储介质支持本地存储介质、SAN存储、NAS存储及S3存储等；支持对指定对象按指定策略的备份，当数据丢失或故障时，可通过备份的数据进行恢复，支持全量备份和增量备份。
11、要求提供三年原厂整机质保服务，原厂400/800技术支持；为保证产品质量，以上产品及配件必须为原厂产品。
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