成都市第五人民医院计算机内存条采购

项目调研需求
一、项目概述

为保障我院新信息系统顺利上线，现需对内存配置不足的终端计算机进行硬件升级。本次计划采购DDR4 4GB内存条约500条，用于提升相关终端设备的内存容量，确保新系统运行流畅。

二、技术参数
	参数项
	规格要求

	内存类型
	DDR4

	容量
	单条4GB

	针脚数
	288 pin

	工作电压
	1.2V

	传输标准
	PC4-19200（2400MHz）及以上

	CAS延迟
	≤ CL17

	模组类型
	U-DIMM（无缓冲，非ECC）

	工作温度
	0℃ ~ 85℃


三、质量要求
内存条需经过严格兼容性测试，符合RoHS环保标准。工作电压稳定在1.2V，具备ODT（片上终结）功能，保证信号完整性。要求提供不少于3年的质保服务，确保产品生命周期内的稳定运行。
